문서번호	교량안전과-13950
결재일자	2020. 9. 21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이제택		박찬규	09/21 代박동욱
협조

2020년 3/4분기 정기 하자검사(영동대교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 9

안전총괄실

(교량안전과)

하 자 검 사 조 서

공 사 명		‘19년 한강교량 일상유지 보수공사 1공구(영동대교)
공 사 개 요		- 작업지시(8차) : G램프 차량방호 울타리 설치 등
계 약 자		㈜대연이엔씨 대표 이 종 식
착 공 일		2019. 02. 26
준 공 일		2019. 12. 24
하 자 담보기간	시기	2019. 12. 20
	종기	2021. 12. 19
하 자 검 사 일		2020. 09. 15
검 사 결 과		G램프 차량방호울타리 2개소 상태 양호 도로반사경 4개소 상태 양호 위험 표지판 2개소 상태양호 차선도색(30㎡) 상태 양호
비 고		장비사용 여부 : 있음 □ 없음 □ ※ 있을 경우 사진첨부(2장)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2020.  9.   15

검사자 : 임기7급        성명 : 이 제 택 (인)

검사자 : 지방시설주사보 성명 : 백 종 호 (인)

□ 붙임 1. 하자검사 주요 Check List 1부.

□ 붙임 2. 하자검사 현황사진 1부.  끝.

하자검사 주요 Check List

□ 공사명 : ‘19년 한강교량 일상유지 보수공사(영동대교)

구 분	점 검 사 항	특이사항 없음	하자발생 내용	비고
교면포장	• 균열, 함몰, 단차 및 요철, 블리딩, 마모(ASP 포장)	□		해당없음
	• 균열, 마모, 박리, 파손(콘크리트 포장)	□		해당없음
	• 단차, 파손(신축이음부 주변)	□		해당없음
배수시설	• 뚜껑파손, 누락, 관 연결부 어긋남, 파손	□		해당없음
	• 지지철물 및 유출구의 이완 및 파손 등	□		해당없음
난간 및 연석	• 강재 도장 손상 및 부식	□		해당없음
	• 난간과 상판연결부의 결함, 파손	■
	• 처짐, 균열, 박리, 파손, 철근노출 및 부식	■
신축이음장치	• 본체 충격음, 본체유동 및 파손, 누수 여부	□		해당없음
	• 유간부족 및 유간과다, 유간 오물퇴적	□		해당없음
	• 신축이음부 누수 및 슬래브 접속면 백태 여부	□		해당없음
	• 방수 물받이 고무재 파손여부	□		해당없음
	• 후타재 단차(본체, 포장, 접속슬래브), 균열 및 파손	□		해당없음
바닥판	• 균열, 박리, 파손, 철근노출 발생 여부	□		해당없음
	• 누수 및 백태(유리석회) 발생 여부 등	□		해당없음
주형(거더)	• 강재 주형 변형, 도장 부풀음, 부식, 박리	□		해당없음
	• 용접부 피로균열	□		해당없음
	• 볼트체결부 이완 및 누락	□		해당없음
	• 균열 및 변형 취약부(지간 중앙부, 지점부복부)	□		해당없음
	• 부식 취약부(주형 단부, 배수구 주변) 중점 점검	□		해당없음
받침장치 (교좌장치)	• 본체 부식, 균열, 탈락, 도장열화, 누수, 침하, 이동경사	□		해당없음
	• 신축유간 부족, 수직보강재와 받침 편기상태	□		해당없음
	• 받침 물고임 및 부식	□		해당없음
	• 앵커볼트 균열, 파손, 절단, 변형	□		해당없음
	• 받침 몰탈 콘크리트 파손, 하부공동 및 침하	□		해당없음
교대 및 교각	• 교대 회전(기울음), 침하(연직이동)	□		해당없음
	• 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출, 백태(유리석회)	□		해당없음
	• 시공이음부 균열, 수면접촉부 침식	□		해당없음
콘크리트 구조물 보수	• 균열, 들뜸, 박리, 박락 발생 여부	□		해당없음
	• 보강섬유 부착 상태 등	□		해당없음
도장공사	• 들뜸(박리), 변색 백화, 얼룩 등 발생 여부	□		해당없음
	• 균열, 박리, 주름, 팽창현상 등 발생 여부	□		해당없음

※ 공종별 하자검사를 시행하고, 나머지는 비고란에 ‘해당없음’을 명시

영동대교 3/4분기 정기하자 점검 현황사진

[2019 한강교량일상유지보수공사 1공구(영동대교)]

G램프 P12~GP2 차량방호 울타리 상태 양호

하 자 검 사 조 서

공 사 명		‘18년 한강교량 일상유지 보수공사 1공구(영동대교)
공 사 개 요		- 작업지시(10차) · G램프 보도보수(S1~S2) 125㎡, 균열보수 70.9㎡, 표면보수 40.6㎡, 단면복구48.5㎡ 등 - 작업지시(17차, 17-1차) · 바닥판 치환 보수 본선 S2 52.8㎡, G램프 S2 111.5㎡, 방수 및 포장 본선 S2 324㎡, G램프 S2 275㎡, G램프 S2 보도치환 40m등
계 약 자		성진알엔씨㈜ 대표 정 영 애
착 공 일		2017. 12. 28
준 공 일		2018. 12. 19
하 자 담보기간	시기	2018. 12. 20
	종기	2020. 12. 19
하 자 검 사 일		2020. 09. 15
검 사 결 과		-G램프 보도(S1~S2)상태 양호 -균열보수, 표면보수, 단면복구 상태 양호 -본선 S2, G램프 S2 포장상태 양호 -G램프 보도 상태 양호
비 고		장비사용 여부 : 있음 □ 없음 □ ※ 있을 경우 사진첨부(2장)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2020.   09.   15

검사자 : 임기7급        성명 : 이 제 택 (인)

검사자 : 지방시설주사보 성명 : 백 종 호 (인)

□ 붙임 1. 하자검사 주요 Check List 1부.

□ 붙임 2. 하자검사 현황사진 1부.  끝.

하자검사 주요 Check List

□ 공사명 : ‘18년 한강교량 일상유지 보수공사(영동대교)

구 분	점 검 사 항	특이사항 없음	하자발생 내용	비고
교면포장	• 균열, 함몰, 단차 및 요철, 블리딩, 마모(ASP 포장)	■
	• 균열, 마모, 박리, 파손(콘크리트 포장)	■
	• 단차, 파손(신축이음부 주변)	■
배수시설	• 뚜껑파손, 누락, 관 연결부 어긋남, 파손	□		해당없음
	• 지지철물 및 유출구의 이완 및 파손 등	□		해당없음
난간 및 연석	• 강재 도장 손상 및 부식	□		해당없음
	• 난간과 상판연결부의 결함, 파손	□		해당없음
	• 처짐, 균열, 박리, 파손, 철근노출 및 부식	■
신축이음장치	• 본체 충격음, 본체유동 및 파손, 누수 여부	□		해당없음
	• 유간부족 및 유간과다, 유간 오물퇴적	□		해당없음
	• 신축이음부 누수 및 슬래브 접속면 백태 여부	□		해당없음
	• 방수 물받이 고무재 파손여부	□		해당없음
	• 후타재 단차(본체, 포장, 접속슬래브), 균열 및 파손	□		해당없음
바닥판	• 균열, 박리, 파손, 철근노출 발생 여부	■
	• 누수 및 백태(유리석회) 발생 여부 등	■
주형(거더)	• 강재 주형 변형, 도장 부풀음, 부식, 박리	□		해당없음
	• 용접부 피로균열	□		해당없음
	• 볼트체결부 이완 및 누락	□		해당없음
	• 균열 및 변형 취약부(지간 중앙부, 지점부복부)	□		해당없음
	• 부식 취약부(주형 단부, 배수구 주변) 중점 점검	□		해당없음
받침장치 (교좌장치)	• 본체 부식, 균열, 탈락, 도장열화, 누수, 침하, 이동경사	□		해당없음
	• 신축유간 부족, 수직보강재와 받침 편기상태	□		해당없음
	• 받침 물고임 및 부식	□		해당없음
	• 앵커볼트 균열, 파손, 절단, 변형	□		해당없음
	• 받침 몰탈 콘크리트 파손, 하부공동 및 침하	□		해당없음
교대 및 교각	• 교대 회전(기울음), 침하(연직이동)	□		해당없음
	• 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출, 백태(유리석회)	■
	• 시공이음부 균열, 수면접촉부 침식	■
콘크리트 구조물 보수	• 균열, 들뜸, 박리, 박락 발생 여부	□		해당없음
	• 보강섬유 부착 상태 등	□		해당없음
도장공사	• 들뜸(박리), 변색 백화, 얼룩 등 발생 여부	□		해당없음
	• 균열, 박리, 주름, 팽창현상 등 발생 여부	□		해당없음

※ 공종별 하자검사를 시행하고, 나머지는 비고란에 ‘해당없음’을 명시

영동대교 3/4분기 정기하자 점검 현황사진

[2018 한강교량일상유지보수공사 1공구(영동대교)]

본선 S2경간 교면포장 상태 양호	본선 S2경간 바닥판 상태 양호
G램프 S2경간 교면포장 상태 양호	G램프 보도 상태 양호

하 자 검 사 조 서

공 사 명		‘17년 한강교량 일상유지 보수공사 1공구(영동대교)
공 사 개 요		- 작업지시(12차) : 교면방수 및 포장(P12~A2) 24.7a, 북단 A, B램프, 접속교 연석 재시공, E, F램프 차량방호 울타리 설치 등 - 작업지시(12-1차) : 조류방지시설(A1~P1)설치 369㎡ 등
계 약 자		㈜풍산씨엔씨 대표 하 종 수
착 공 일		2017. 01. 13
준 공 일		2017. 12. 15
하 자 담보기간	시기	2017. 12. 15
	종기	2020. 12. 17
하 자 검 사 일		2020. 09. 15
검 사 결 과		P12~A2 포상 상태 양호
비 고		장비사용 여부 : 있음 □ 없음 □ ※ 있을 경우 사진첨부(2장)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2020.   09.   15

검사자 : 임기7급        성명 : 이 제 택 (인)

검사자 : 지방시설주사보 성명 : 백 종 호 (인)

□ 붙임 1. 하자검사 주요 Check List 1부.

□ 붙임 2. 하자검사 현황사진 1부.  끝.

하자검사 주요 Check List

□ 공사명 : ‘17년 한강교량 일상유지 보수공사(영동대교)

구 분	점 검 사 항	특이사항 없음	하자발생 내용	비고
교면포장	• 균열, 함몰, 단차 및 요철, 블리딩, 마모(ASP 포장)	■
	• 균열, 마모, 박리, 파손(콘크리트 포장)	■
	• 단차, 파손(신축이음부 주변)	■
배수시설	• 뚜껑파손, 누락, 관 연결부 어긋남, 파손	□		해당없음
	• 지지철물 및 유출구의 이완 및 파손 등	□		해당없음
난간 및 연석	• 강재 도장 손상 및 부식	□		해당없음
	• 난간과 상판연결부의 결함, 파손	□		해당없음
	• 처짐, 균열, 박리, 파손, 철근노출 및 부식	□		해당없음
신축이음장치	• 본체 충격음, 본체유동 및 파손, 누수 여부	□		해당없음
	• 유간부족 및 유간과다, 유간 오물퇴적	□		해당없음
	• 신축이음부 누수 및 슬래브 접속면 백태 여부	□		해당없음
	• 방수 물받이 고무재 파손여부	□		해당없음
	• 후타재 단차(본체, 포장, 접속슬래브), 균열 및 파손	□		해당없음
바닥판	• 균열, 박리, 파손, 철근노출 발생 여부	□		해당없음
	• 누수 및 백태(유리석회) 발생 여부 등	□		해당없음
주형(거더)	• 강재 주형 변형, 도장 부풀음, 부식, 박리	□		해당없음
	• 용접부 피로균열	□		해당없음
	• 볼트체결부 이완 및 누락	□		해당없음
	• 균열 및 변형 취약부(지간 중앙부, 지점부복부)	□		해당없음
	• 부식 취약부(주형 단부, 배수구 주변) 중점 점검	□		해당없음
받침장치 (교좌장치)	• 본체 부식, 균열, 탈락, 도장열화, 누수, 침하, 이동경사	□		해당없음
	• 신축유간 부족, 수직보강재와 받침 편기상태	□		해당없음
	• 받침 물고임 및 부식	□		해당없음
	• 앵커볼트 균열, 파손, 절단, 변형	□		해당없음
	• 받침 몰탈 콘크리트 파손, 하부공동 및 침하	□		해당없음
교대 및 교각	• 교대 회전(기울음), 침하(연직이동)	□		해당없음
	• 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출, 백태(유리석회)	□		해당없음
	• 시공이음부 균열, 수면접촉부 침식	□		해당없음
콘크리트 구조물 보수	• 균열, 들뜸, 박리, 박락 발생 여부	□		해당없음
	• 보강섬유 부착 상태 등	□		해당없음
도장공사	• 들뜸(박리), 변색 백화, 얼룩 등 발생 여부	□		해당없음
	• 균열, 박리, 주름, 팽창현상 등 발생 여부	□		해당없음

※ 공종별 하자검사를 시행하고, 나머지는 비고란에 ‘해당없음’을 명시

영동대교 3/4분기 정기하자 점검 현황사진

[2017 한강교량일상유지보수공사 1공구(영동대교)]

북단 A램프 연석 상태 양호	북단 접속교 연석 상태 양호
P12~A2 교면포장 상태 양호	E램프 차량방호울타리 상태 양호

하 자 검 사 조 서

공 사 명		‘18년 강교도장 보수공사(연간단가)
공 사 개 요		영동대교 P3, P12 613.2㎡, 부분보수 60.8㎡
계 약 자		호진기업 대표 임 인 재
착 공 일		2018. 04. 06
준 공 일		2018. 12. 10
하 자 담보기간	시기	2018. 12. 14
	종기	2021. 12. 13
하 자 검 사 일		2020. 09. 15
검 사 결 과		영동대교 P3, P12 기타 도장상태 양호
비 고		장비사용 여부 : 있음 □ 없음 □ ※ 있을 경우 사진첨부(2장)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2020.   09.   15

검사자 : 임기7급        성명 : 이 제 택 (인)

검사자 : 지방시설주사보 성명 : 백 종 호 (인)

□ 붙임 1. 하자검사 주요 Check List 1부.

□ 붙임 2. 하자검사 현황사진 1부.  끝.

하자검사 주요 Check List

□ 공사명 : ‘18년 강교도장 보수공사(연간단가)

구 분	점 검 사 항	특이사항 없음	하자발생 내용	비고
교면포장	• 균열, 함몰, 단차 및 요철, 블리딩, 마모(ASP 포장)	□		해당없음
	• 균열, 마모, 박리, 파손(콘크리트 포장)	□		해당없음
	• 단차, 파손(신축이음부 주변)	□		해당없음
배수시설	• 뚜껑파손, 누락, 관 연결부 어긋남, 파손	□		해당없음
	• 지지철물 및 유출구의 이완 및 파손 등	□		해당없음
난간 및 연석	• 강재 도장 손상 및 부식	□		해당없음
	• 난간과 상판연결부의 결함, 파손	□		해당없음
	• 처짐, 균열, 박리, 파손, 철근노출 및 부식	□		해당없음
신축이음장치	• 본체 충격음, 본체유동 및 파손, 누수 여부	□		해당없음
	• 유간부족 및 유간과다, 유간 오물퇴적	□		해당없음
	• 신축이음부 누수 및 슬래브 접속면 백태 여부	□		해당없음
	• 방수 물받이 고무재 파손여부	□		해당없음
	• 후타재 단차(본체, 포장, 접속슬래브), 균열 및 파손	□		해당없음
바닥판	• 균열, 박리, 파손, 철근노출 발생 여부	□		해당없음
	• 누수 및 백태(유리석회) 발생 여부 등	□		해당없음
주형(거더)	• 강재 주형 변형, 도장 부풀음, 부식, 박리	□		해당없음
	• 용접부 피로균열	□		해당없음
	• 볼트체결부 이완 및 누락	□		해당없음
	• 균열 및 변형 취약부(지간 중앙부, 지점부복부)	□		해당없음
	• 부식 취약부(주형 단부, 배수구 주변) 중점 점검	□		해당없음
받침장치 (교좌장치)	• 본체 부식, 균열, 탈락, 도장열화, 누수, 침하, 이동경사	□		해당없음
	• 신축유간 부족, 수직보강재와 받침 편기상태	□		해당없음
	• 받침 물고임 및 부식	□		해당없음
	• 앵커볼트 균열, 파손, 절단, 변형	□		해당없음
	• 받침 몰탈 콘크리트 파손, 하부공동 및 침하	□		해당없음
교대 및 교각	• 교대 회전(기울음), 침하(연직이동)	□		해당없음
	• 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출, 백태(유리석회)	□		해당없음
	• 시공이음부 균열, 수면접촉부 침식	□		해당없음
콘크리트 구조물 보수	• 균열, 들뜸, 박리, 박락 발생 여부	□		해당없음
	• 보강섬유 부착 상태 등	□		해당없음
도장공사	• 들뜸(박리), 변색 백화, 얼룩 등 발생 여부	■
	• 균열, 박리, 주름, 팽창현상 등 발생 여부	■

※ 공종별 하자검사를 시행하고, 나머지는 비고란에 ‘해당없음’을 명시

영동대교 3/4분기 정기하자 점검 현황사진

[2018 강교도장 보수공사(연간단가)]

P3 신축이음 하부 도장 상태 양호	P3 신축이음 하부 도장 상태 양호
P3 신축이음 하부 도장 상태 양호