문서번호	교량안전과-14066
결재일자	2020. 9. 22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		박찬규	09/22 하현석
협조
	주무관		이상문

'20년 양화교 3/4분기 정기 하자검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 09.

안 전 총 괄 실

(교량안전과)

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2017년 양화교 보수공사
공 사 개 요		교면방수 16.19a, 콘크리트 단면보수 144㎡
계 약 자		(주)신현공사 대표 윤기환
착 공 일		2017. 06. 12
준 공 일		2017. 12. 22
하 자 담보기간	시기	2017. 12. 22
	종기	2020. 12. 21(철근콘크리트 및 방수공사)
하 자 검 사 일		2020. 09.14
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고		장비사용 여부 : 있음 □ 없음 √ ※ 있을 경우 사진첨부(2장)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2020. 09. 15

검사자 : 직  임기제 주사  성명 이 우 근   (인)

검사자 : 직 지방시설주사  성명 이 상 문   (인)

서울특별시 재무관 귀하

□ 붙임 1. 하자검사 주요 Check List 1부.

□ 붙임 2. 하자검사 현황사진 1부.  끝.

하자검사 주요 Check List

□ 공사명 : 2017년 양화교 보수공사

구 분	점 검 사 항	특이사항 없음	하자발생 내용	비고
교면포장	• 균열, 함몰, 단차 및 요철, 블리딩, 마모(ASP 포장)	√
	• 균열, 마모, 박리, 파손(콘크리트 포장)	√
	• 단차, 파손(신축이음부 주변)	√
배수시설	• 뚜껑파손, 누락, 관 연결부 어긋남, 파손			해당없음
	• 지지철물 및 유출구의 이완 및 파손 등			해당없음
난간 및 연석	• 강재 도장 손상 및 부식	√
	• 난간과 상판연결부의 결함, 파손	√
	• 처짐, 균열, 박리, 파손, 철근노출 및 부식	√
신축이음장치	• 본체 충격음, 본체유동 및 파손, 누수 여부			해당없음
	• 유간부족 및 유간과다, 유간 오물퇴적			해당없음
	• 신축이음부 누수 및 슬래브 접속면 백태 여부			해당없음
	• 방수 물받이 고무재 파손여부			해당없음
	• 후타재 단차(본체, 포장, 접속슬래브), 균열 및 파손			해당없음
바닥판	• 균열, 박리, 파손, 철근노출 발생 여부	√
	• 누수 및 백태(유리석회) 발생 여부 등	√
주형(거더)	• 강재 주형 변형, 도장 부풀음, 부식, 박리			해당없음
	• 용접부 피로균열			해당없음
	• 볼트체결부 이완 및 누락			해당없음
	• 균열 및 변형 취약부(지간 중앙부, 지점부복부)			해당없음
	• 부식 취약부(주형 단부, 배수구 주변) 중점 점검			해당없음
받침장치 (교좌장치)	• 본체 부식, 균열, 탈락, 도장열화, 누수, 침하, 이동경사			해당없음
	• 신축유간 부족, 수직보강재와 받침 편기상태			해당없음
	• 받침 물고임 및 부식			해당없음
	• 앵커볼트 균열, 파손, 절단, 변형			해당없음
	• 받침 몰탈 콘크리트 파손, 하부공동 및 침하			해당없음
교대 및 교각	• 교대 회전(기울음), 침하(연직이동)			해당없음
	• 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출, 백태(유리석회)	√
	• 시공이음부 균열, 수면접촉부 침식			해당없음
콘크리트 구조물 보수	• 균열, 들뜸, 박리, 박락 발생 여부	√
	• 보강섬유 부착 상태 등			해당없음
도장공사	• 들뜸(박리), 변색 백화, 얼룩 등 발생 여부			해당없음
	• 균열, 박리, 주름, 팽창현상 등 발생 여부			해당없음

※ 공종별 하자검사를 시행하고, 나머지는 비고란에 ‘해당없음’을 명시

점 검 사 진

연번1: A1 흉벽 단면보수부위 점검	연번2: P1 교각 단면보수부위 점검
연번 3 : 포장상태 점검(본선 김포공항방향)	연번 4 : 연석단면보수 점검
연번 5 : π-형구간 단면보수부위 점검	연번6 : 포장상태 점검(본선 김포공항방향)

하 자 검 사 조 서

공 사 명		양화교 내진보강공사
공 사 개 요		· 교량받침교체 145개(탄성받침) · 연단보강 8개소 등
계 약 자		(주)세중에스티 대표 이국남
착 공 일		2017. 12.21
준 공 일		2018. 12.22
하 자 담보기간	시기	2018. 12.21
	종기	2020. 12.20(교량받침 및 도장) 2021. 12.20(연단보강)
하 자 검 사 일		2020. 09.14
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고		장비사용 여부 : 있음 □ 없음 √ ※ 있을 경우 사진첨부(2장)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2020. 09. 15

검사자 : 직  임기제 주사  성명 이 우 근   (인)

검사자 : 직 지방시설주사  성명 이 상 문   (인)

서울특별시 재무관 귀하

□ 붙임 1. 하자검사 주요 Check List 1부.

□ 붙임 2. 하자사진 및 하자검사 현황사진 1부.  끝.

하자검사 주요 Check List

□ 공사명 : 양화교 내진보강공사

구 분	점 검 사 항	특이사항 없음	하자발생 내용	비고
교면포장	• 균열, 함몰, 단차 및 요철, 블리딩, 마모(ASP 포장)			해당없음
	• 균열, 마모, 박리, 파손(콘크리트 포장)			해당없음
	• 단차, 파손(신축이음부 주변)			해당없음
배수시설	• 뚜껑파손, 누락, 관 연결부 어긋남, 파손			해당없음
	• 지지철물 및 유출구의 이완 및 파손 등			해당없음
난간 및 연석	• 강재 도장 손상 및 부식			해당없음
	• 난간과 상판연결부의 결함, 파손			해당없음
	• 처짐, 균열, 박리, 파손, 철근노출 및 부식			해당없음
신축이음장치	• 본체 충격음, 본체유동 및 파손, 누수 여부			해당없음
	• 유간부족 및 유간과다, 유간 오물퇴적			해당없음
	• 신축이음부 누수 및 슬래브 접속면 백태 여부			해당없음
	• 방수 물받이 고무재 파손여부			해당없음
	• 후타재 단차(본체, 포장, 접속슬래브), 균열 및 파손			해당없음
바닥판	• 균열, 박리, 파손, 철근노출 발생 여부			해당없음
	• 누수 및 백태(유리석회) 발생 여부 등			해당없음
주형(거더)	• 강재 주형 변형, 도장 부풀음, 부식, 박리			해당없음
	• 용접부 피로균열			해당없음
	• 볼트체결부 이완 및 누락			해당없음
	• 균열 및 변형 취약부(지간 중앙부, 지점부복부)			해당없음
	• 부식 취약부(주형 단부, 배수구 주변) 중점 점검			해당없음
받침장치 (교좌장치)	• 본체 부식, 균열, 탈락, 도장열화, 누수, 침하, 이동경사	√
	• 신축유간 부족, 수직보강재와 받침 편기상태	√
	• 받침 물고임 및 부식	√
	• 앵커볼트 균열, 파손, 절단, 변형	√
	• 받침 몰탈 콘크리트 파손, 하부공동 및 침하	√
교대 및 교각	• 교대 회전(기울음), 침하(연직이동)	√
	• 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출, 백태(유리석회)	√
	• 시공이음부 균열, 수면접촉부 침식	√
콘크리트 구조물 보수	• 균열, 들뜸, 박리, 박락 발생 여부	√
	• 보강섬유 부착 상태 등			해당없음
도장공사	• 들뜸(박리), 변색 백화, 얼룩 등 발생 여부	√
	• 균열, 박리, 주름, 팽창현상 등 발생 여부	√

※ 공종별 하자검사를 시행하고, 나머지는 비고란에 ‘해당없음’을 명시

점 검 사 진

연번1: A1 교대 연단보강부 점검	연번2: 내진받침 상태 점검(A1)
연번 3 : 교각 연간보강부위 점검	연번 4 : 내진받침 상태 점검
연번 5 : 내진받침 상태 점검	연번6 : A1 연단보강부 점검

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2019년 교량시설물 일상유지보수공사(강남)
공 사 개 요		○ 작업지시-8차(양화교) - 균열보수 57m, 단면보수 78㎡, 고장력볼트교체 55개 등
계 약 자		㈜건승건설 대표 장승호
착 공 일		2019. 03.11
준 공 일		2019. 12.24
하 자 담보기간	시기	2018. 12.21
	종기	2021. 12.23(포장 철물) 2022. 12.23(철근콘크리트 및 방수)
하 자 검 사 일		2020. 09. 14
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고		장비사용 여부 : 있음 □ 없음 √ ※ 있을 경우 사진첨부(2장)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2020. 09. 15

검사자 : 직  임기제 주사  성명 이 우 근   (인)

검사자 : 직 지방시설주사  성명 이 상 문   (인)

서울특별시 재무관 귀하

□ 붙임 1. 하자검사 주요 Check List 1부.

□ 붙임 2. 하자사진 및 하자검사 현황사진 1부.  끝.

하자검사 주요 Check List

□ 공사명 : 2019년 교량시설물 일상유지보수공사(강남)  (양화교)

구 분	점 검 사 항	특이사항 없음	하자발생 내용	비고
교면포장	• 균열, 함몰, 단차 및 요철, 블리딩, 마모(ASP 포장)			해당없음
	• 균열, 마모, 박리, 파손(콘크리트 포장)			해당없음
	• 단차, 파손(신축이음부 주변)			해당없음
배수시설	• 뚜껑파손, 누락, 관 연결부 어긋남, 파손	√
	• 지지철물 및 유출구의 이완 및 파손 등	√
난간 및 연석	• 강재 도장 손상 및 부식			해당없음
	• 난간과 상판연결부의 결함, 파손			해당없음
	• 처짐, 균열, 박리, 파손, 철근노출 및 부식	√
신축이음장치	• 본체 충격음, 본체유동 및 파손, 누수 여부			해당없음
	• 유간부족 및 유간과다, 유간 오물퇴적			해당없음
	• 신축이음부 누수 및 슬래브 접속면 백태 여부			해당없음
	• 방수 물받이 고무재 파손여부			해당없음
	• 후타재 단차(본체, 포장, 접속슬래브), 균열 및 파손			해당없음
바닥판	• 균열, 박리, 파손, 철근노출 발생 여부	√
	• 누수 및 백태(유리석회) 발생 여부 등	√
주형(거더)	• 강재 주형 변형, 도장 부풀음, 부식, 박리	√
	• 용접부 피로균열			해당없음
	• 볼트체결부 이완 및 누락	√
	• 균열 및 변형 취약부(지간 중앙부, 지점부복부)			해당없음
	• 부식 취약부(주형 단부, 배수구 주변) 중점 점검			해당없음
받침장치 (교좌장치)	• 본체 부식, 균열, 탈락, 도장열화, 누수, 침하, 이동경사	√
	• 신축유간 부족, 수직보강재와 받침 편기상태			해당없음
	• 받침 물고임 및 부식			해당없음
	• 앵커볼트 균열, 파손, 절단, 변형			해당없음
	• 받침 몰탈 콘크리트 파손, 하부공동 및 침하			해당없음
교대 및 교각	• 교대 회전(기울음), 침하(연직이동)			해당없음
	• 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출, 백태(유리석회)	√
	• 시공이음부 균열, 수면접촉부 침식			해당없음
콘크리트 구조물 보수	• 균열, 들뜸, 박리, 박락 발생 여부	√
	• 보강섬유 부착 상태 등			해당없음
도장공사	• 들뜸(박리), 변색 백화, 얼룩 등 발생 여부	√
	• 균열, 박리, 주름, 팽창현상 등 발생 여부	√

※ 공종별 하자검사를 시행하고, 나머지는 비고란에 ‘해당없음’을 명시

점 검 사 진

연번1: A1 연석단면보수 점검	연번2: 고장력볼트교체부 점검
연번 3 : 받침 도장상태 점검	연번 4 : 교대 외부 단면보수부 점검(A3)
연번 5 : 신축이음 후타재보수부 점검(A3)	연번6 : 지점부 단면보수부위 점검(J4)

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2019년 양화교 보수공사
공 사 개 요		· 교면방수 및 포장 39.08a · 신축이음교체 52.4m 등
계 약 자		씨엘엠건설(주) 대 표 윤종철
착 공 일		2019. 4.10
준 공 일		2019. 12.23
하 자 담보기간	시기	2019. 12.24
	종기	2022. 12.23
하 자 검 사 일		2020. 09. 14
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고		장비사용 여부 : 있음 □ 없음 √ ※ 있을 경우 사진첨부(2장)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2020. 09. 15

검사자 : 직  임기제 주사  성명 이 우 근   (인)

검사자 : 직 지방시설주사  성명 이 상 문   (인)

서울특별시 재무관 귀하

□ 붙임 1. 하자검사 주요 Check List 1부.

□ 붙임 2. 하자사진 및 하자검사 현황사진 1부.  끝.

하자검사 주요 Check List

□ 공사명 : 2019년 양화교 보수공사

구 분	점 검 사 항	특이사항 없음	하자발생 내용	비고
교면포장	• 균열, 함몰, 단차 및 요철, 블리딩, 마모(ASP 포장)	√
	• 균열, 마모, 박리, 파손(콘크리트 포장)	√
	• 단차, 파손(신축이음부 주변)	√
배수시설	• 뚜껑파손, 누락, 관 연결부 어긋남, 파손			해당없음
	• 지지철물 및 유출구의 이완 및 파손 등			해당없음
난간 및 연석	• 강재 도장 손상 및 부식			해당없음
	• 난간과 상판연결부의 결함, 파손			해당없음
	• 처짐, 균열, 박리, 파손, 철근노출 및 부식			해당없음
신축이음장치	• 본체 충격음, 본체유동 및 파손, 누수 여부	√
	• 유간부족 및 유간과다, 유간 오물퇴적	√
	• 신축이음부 누수 및 슬래브 접속면 백태 여부	√
	• 방수 물받이 고무재 파손여부	√
	• 후타재 단차(본체, 포장, 접속슬래브), 균열 및 파손	√
바닥판	• 균열, 박리, 파손, 철근노출 발생 여부			해당없음
	• 누수 및 백태(유리석회) 발생 여부 등			해당없음
주형(거더)	• 강재 주형 변형, 도장 부풀음, 부식, 박리			해당없음
	• 용접부 피로균열			해당없음
	• 볼트체결부 이완 및 누락			해당없음
	• 균열 및 변형 취약부(지간 중앙부, 지점부복부)			해당없음
	• 부식 취약부(주형 단부, 배수구 주변) 중점 점검			해당없음
받침장치 (교좌장치)	• 본체 부식, 균열, 탈락, 도장열화, 누수, 침하, 이동경사			해당없음
	• 신축유간 부족, 수직보강재와 받침 편기상태			해당없음
	• 받침 물고임 및 부식			해당없음
	• 앵커볼트 균열, 파손, 절단, 변형			해당없음
	• 받침 몰탈 콘크리트 파손, 하부공동 및 침하			해당없음
교대 및 교각	• 교대 회전(기울음), 침하(연직이동)			해당없음
	• 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출, 백태(유리석회)			해당없음
	• 시공이음부 균열, 수면접촉부 침식			해당없음
콘크리트 구조물 보수	• 균열, 들뜸, 박리, 박락 발생 여부			해당없음
	• 보강섬유 부착 상태 등			해당없음
도장공사	• 들뜸(박리), 변색 백화, 얼룩 등 발생 여부			해당없음
	• 균열, 박리, 주름, 팽창현상 등 발생 여부			해당없음

※ 공종별 하자검사를 시행하고, 나머지는 비고란에 ‘해당없음’을 명시

점 검 사 진

연번1: A2 신축이음교체부 점검	연번2: 포장상태 점검(본선 성산대교방향)
연번 3 : 포장상태 점검(본선 성산대교방향)	연번 4 : 포장상태 점검(본선 성산대교방향)
연번 5 : A2 신축이음교체부 점검	연번6 : J4 신축이음교체부 점검