문서번호	정수과-10592
결재일자	2020. 9. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
김만규		유준수	09/25 조성태
협 조
	주무관			정승경
	주무관			정진택

1염소실 중화설비 가성소다 폐기 및 충진계획

2020. 09

암사아리수정수센터

(정 수 과)

가성소다 용액 폐기 및 충진계획

1염소실 중화설비 기준 농도(20%)이하인 가성소다를 폐기하고, 재충진하여 안전관리에 만전을 기하고자 함

□ 현황 및 문제점

○ 현 황

시설용량	충진제 (중화제)	농 도	적재량	기타
***	****	***	***************** *****************

○ 문제점

- 중화탱크 가성소다 농도가 낮아 염소가스 누출시 중화능력 저하(기준농도:20%)

- 중화탱크 하부에 가성소다와 염소가 반응하여 발생한 NaCl(고상)이 적체되어

가성소다 충진용량 부족으로 중화기능 저하

□ 처리 방안

○ 폐기대상물량

폐기대상	폐기물종류	처리물량	운반방법
*********	*****	*****	********
********	*	****	*****

○ 처리방법

- 폐기물관리법 시행규칙 제 14조(별표 5), 동법 시행규칙 제 20조 2항(별6)

등 관계법령에 따라 지정폐기물 처리업체에 전량 위탁처리

○ 처리 절차

- 강동구청에 폐기물 처리계획서 제출

- 폐기물적법처리시스템인 올바로시스템에 자료 입력후 반출처리

○ 계약방법

- 제조구매 추정가격이 2,000만원 이하로,1인 견적서 제출 수의계약

- 2개 이상의 업체로부터 견적을 받아 최저가를 제시한 업체와 계약 추진

○ 소요예산 : 15,334,000원(부가세포함)

○ 예산과목 : 상수도사업비용.영업비용.정수비.수선유지비

고압가스설비유지관리 : 5,334,000

염소설비유지관리 : 10,000,000

첨부 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 폐기물관리법시행규칙 1부.

3. 견적서 3부.  끝.