문서번호	건축부-16594
결재일자	2020. 9. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설계과장	건축부장
한영석		이영욱	09/28 이창구
협조

'20년 10월 건설공사장 안전점검 계획

2020. 9.

도시기반시설본부

(건 축 부)

'20년 10월 건설공사장 안전점검 계획

우리부 건설공사장에 대한 각종 안전사고 사전예방과 품질높은 도시기반시설을 만들기 위한 10월 건설공사장 안전점검 계획을 다음과 같이 시행코자 함.

1		추 진 근 거

□ 안전하고 품질높은 현장관리 계획(본부장방침, ‘20.2.10.)

□ ’20년도 건설공사장 안전점검계획(건축부-3031호, ‘20.2.19.)

2		10월 안전점검

□ 점검방향 <불시점검>

○ 불시점검 사유

- 정기점검(예고점검)으로 이완된 안전의식 고취 및 재해예방

- 불시점검을 통한 현장의 불안전한 작업방법 개선

○ 추진방향

- 현장중심 중점 점검

· 안전문화 정착 2단계인 건설공사장 중점관리 20대 항목 점검

· 공정관리 현황, 지연 및 지연우려 현장, 민원 등 현장 문제점 파악

· 주요 안전에 관한 사항 중점점검

‣ 추락, 낙하, 붕괴, 감전, 협착/충돌, 전도, 화재/폭발/질식, 기타

- 서류점검

· 코로나-19 대비 : 체온계, 마스크 지급, 소독상태, 소독제 비치 등

· 수방대비 : 수방계획수립, 비상연락망, 자재확보, 중점관리

· 폭염대비 : 계획수립 및 근로자 안전을 위한 시설 등

· 안전관리계획 수립 및 이행 실태

○ 점검내용

- 건설공사장 중점관리 20대 항목(안전난간, 전도방지시설 중점) 점검

- 안전문화 정착 2단계 추진 (1단계 : 안전모, 안전대 착용)

· 안전난간 : 2m이상 추락위험 단부(작업발판 및 구조물 개구부)

· 전도방지시설 : 이동식비계(작업발판 기준 2단이상), 아웃트리거를 사용하는 건설기계

- 코로나19 공사장 대비상황 확인

· 코로나-19 확산(사회적 거리두기 2단계)에 따른 공사장 대비상황 확인

- 수방대비 하천내 공사장 점검

· 5월 15일부터 수방기간이 시작됨에 따라 하천내 공사장에 대한 수방대비 실태 점검(수방기간: 2020.5.15. ~ 2020.10.15.)

- 안전감리 활동상황 확인

· 매일 안전활동사항 감리일지 기록여부 확인(사진첨부)

· 시공사 안전관리자 안전활동 확인사항 확인

- 외부전문가 활용 안전·품질 점검 병행 실시

- 현장 비상연락망 정비 등 비상대비상황 점검

- 시공계획서와 시공상세도 규정대로 시행여부

□ 점검대상

○ 점검대상 : 22개 공사장

*	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
**	*	*	*	*	*	*	*

- 점검기간 : ‘20. 10. 1. ~ 10. 30.

□ 안전점검 방법

○ 안전전문가가 포함된 1~2명 및 공사관리관 1~2명을 1개조로 편성하여 안전점검 실시

○ 점검횟수 재조정

- 공사부서 : 외부위원 합동점검 1회 이상/월 및 자체점검 1회/월

○ 점검절차

점검위원 선정 (공사관리관)		외부전문가와 합동점검 시행 (외부전문가,공사관리관)		점검결과 조치보고 (건설사업관리단)		점검 및 조치결과 통보 (공사부서 ⇒ 안전관리과)

□ 안전점검 시 주요 확인사항

○ 외부전문가 활용 안전·품질 점검 병행 실시

- 외부전문가 4개분야(안전, 품질, 구조, 토질) 합동점검

【품질 주요 점검 내용】

▸건설자재의 품질, 보관상태, 현장반입 자재의 적기 시험 여부 등

▸구조물 균열·누수 등 시공상태, 터널 라이닝 품질상태, 서중(한중) 콘트리트 타설 및 관리상태, 시공계획 및 시공상세도 작성여부 등

○ 코로나19 확산에 따른 대비상태 점검

- 근로자의 발열(37.5도), 호흡기(기침, 호흡곤란), 기타(근육통, 피로감, 설사 등) 안전상태 확인

- 체온계, 마스크, 손소독제 확보 및 지급상태 확인 (붙임 3 서식 참고)

○ 가스폭발 예방 점검

- 가스용접기 게이지 파손 및 호스 접속상태(전용밴드/클립) 점검

- 가스용접기 호스 균열, 운반도구 사용 유무, 전도방지 상태 점검

- 작업구간 소화기 비치 및 불꽃 방지시설 설치 유무

- 고압용기(LPG, 아세틸렌, 산소 등) 실병 및 공병 구분 보관실태

○ 안전관리계획서(유해위험방지계획서) 작성 및 승인 이행 여부

- 계획서에 따라 각종 안전시설 설치 및 정기점검 시행여부 점검

○ 가설구조물(흙막이, 동바리, 비계) 자재관리 및 설치상태 점검

- 설계도서와 현장 시공상태 일치여부 등 확인

○ 화재예방 및 추락방지시설 설치상태 점검

○ 비상연락체계 수립 여부

○ 위험공종 사전허가제 시행여부

- 철골구조물 설치 및 해체

- 4.2m 이상 동바리 및 비계의 조립 및 해체

- 타워크레인 설치 및 해체

- 고소작업(철골구조 5m이상, 비계․동바리 3m이상)

- 2m이상 콘크리트 구조물 철거

○ 시공계획서와 시공상세도 규정대로 시행여부

- 시공계획서, 시공상세도를 작성하지 않거나 감리단의 승인 없이 시공한 사례

- 시공계획서 상의 공정과 같이 시행 여부(공정표 수정 여부 확인)

- 주요공정의 시공절차 및 방법, 주요장비, 자재 및 인력동원 계획 확인

- 품질 및 안전관리대책 시행여부

○ 구조물 균열 및 누수(방수) 등 시공상태 확인

○ 안전관리과 협조사항 점검 및 독려

- 미세먼지 저감대책 시행여부 확인 및 독려(보건 조치 포함)

- 건설기계 안전조치 시행여부 확인 및 독려

· 건설기계 저공해조치 시행여부 점검제외(협의완료 후 점검 시행)

- 스마트송장, 전자인력 관리제, 근로자 편의시설 설치 시행여부 확인 및 독려

- CCTV 설치 등을 통해 상시 감독체계 구축여부 확인 및 독려

- 건설기술진흥법상 안전관리비 반영여부 확인 및 독려

3		행 정 사 항

□ 안전점검 결과 처리

○ 현장에서 시정 및 개선방향 논의로 자율예방활동 강화

○ 긴급한 사항과 경미한 사항은 즉시 시정 및 중대한 사항은

책임건설사업기술자에게 처리계획 제출 통보

○ 점검결과 과별 수합하여 안전관리과 통보

□ 외부전문가 자문위원 점검수당 지급

************************

*****************************

*********

******************************************

붙임  1. 건설공사장 현황 1부.

2. 공사장 안전점검표(서식) 1부.

3. 코로나19 예방을 위한 현장점검(서식) 1부.

4. 건설공사장 중점관리 20대 항목 1부.   끝.