문서번호	시설보수과-6455
결재일자	2020.8.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
오상호		代김종범	08/13 이규상
협조
	주무관		김부호

특정제품(공법)선정 심사결과 보고

2020. 8.

동부도로사업소

(시설보수과)

특정제품(공법)선정 심사결과 보고

『가락지하차도 보수공사』시행에 따른 특정공법 선정 심사위원회를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		심사대상

공 사 명	시 설 개 요	공사규모	심의안건
가락지하차도 보수공사	• 규모 : 폭 15m, 연장 300m • 구조 : RSC • 준공 : 1986년	• LMC포장 45a • 균열보수 등 1식 • 교통처리 1식	초속경 LMC포장

Ⅱ		회의개요

❍ 일    시 : ‘20. 8. 13(목) 15:00 ~ 17:30

❍ 장    소 : 동부도로사업소 회의실(2층)

❍ 참석위원

- 위 원 장 : 동부도로사업소장 추진경과

- 선정위원 : 6명

연번	위 원	소 속	전문분야	비 고
1	***	*****	**	외부위원
2	***	****	**
3	***	******	**
4	***	*****	**
5	***	*****	******	내부위원
6	***	*****	******

※ 평가위원 후보중 붙임 추첨으로 연락순위 결정후 평가위원 선정

Ⅲ		심사결과

❍ 심의안건 : 가락지하차도 보수공사 특허공법 선정

❍ 심의결과

- 특정공법 선정 심사위원회 상정된 5공법 중 ********** 선정됨

❍ 위원별 평가점수 : 붙임 참조

Ⅳ		자문의견 및 조치계획

❍ 주요 자문의견

- 지하차도 구간의 특징을 고려, 시공성과 유지관리 측면이 매우 중요.

- 보수․보강공사는 기존구조물과의 부착강도가 중요하므로, 시공전 청소 및 이물질 제거 중요, 압축강도와 부착강도가 이동하중에 대한 내구성을 결정

- 지하차도의 경사를 고려 초속경 콘크리트 시공 시 철저, 기존 바닥면의 열화부 제거를 철저히 하여 부착성 확보

- LMC포장은 우천에 취약, 시공 시 일기예보 관심, 교통재개 시 소요강도 확인, 열화부 확실히 제거

❍ 조치계획

- 경사구간 시공 관리 철저

- 시공전 열화부 제거 철저

- 시공전 바닥면 청소와 이물질 제거 철저

Ⅴ		향후계획

❍ '20.  8. 31     실시설계 용역 준공

❍ '20.  8          공사발주

❍ '20.  9          공사착공

❍ '20. 12          공사준공

붙임  1. 심사위원회 의결서 1부.

2. 특정공법선정 집계표 1부.

3. 심사위원별 검토의견서 1부.

4. 참석자 서명부 1부

5. 회의록 1부

6. 청렴서약서 1부.

7. 심의위원 후보 및 확정명단 1부.

8. 참석자 명부(코로나19 대응관련) 1부.

9. 회의사진 및 평가위원 연락순위 선정사진 1부.  끝.