“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	강북구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	상수도시설물 안전관리 협조 요청(우이천 쌍한교 재설치공사)

1. 귀 부서에서 시행중인 『우이천 쌍한교 재설치공사』와 관련입니다.

2. 위 공사와 관련하여 현재 진행중인 공사구간내 우이천(쌍한교) 주변(노해로 38길 ~ 우이천 자전거도로)에는 대형송수관 1,000mm, 배수관 200mm의 상수도관이 지하에 매설되어 있어 진동 및 굴착 부주의로 인한 상수도관 손괴시 누수발생으로 대규모 단수로 인해 시민급수에 막대한 지장을 초래할 수 있으므로 아래와 같이 관리규정을 준수하여 안전한 상수도 시설물 관리가 될 수 있도록 현장지도 관리에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

가. 굴착공사시 사전에 북부수도사업소(급수운영과)와 공사현황 및 지하 상수도시설물 조회 및 협의

- 공사구간내 정확한 상수도관 및 맨홀 위치 사전 확인(표시) 후 공사(굴착 및 파일작업)시행

나. 지하 상수도시설물 근접구간은 반드시 인력 굴착하여 상수도관 위치확인(표시)

다. 상수도시설물과 이격거리(수평,수직상) 확보(50㎝이상,구경500mm이상 관경 D값)

라. 상수도시설물 안전관리를 위해 지속적인 작업자(장비기사 등) 교육

마. 상수도관 손괴시에는 수도법 제20조(수도시설의 보호) 및 동법 83조(벌칙)4항에 의거 행정처분.

붙 임 : 위치도 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	강영탁		급수관리팀장	최용진		급수운영과장	10/05 유승효
협조자
시행	급수운영과-18639	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동) 북부수도사업소 급수운영과	/
전화	02-3146-3358	/전송	02-3146-3389	/	kyt0362@seoul.go.kr	/	부분공개(6)