다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	119특수구조단
수신자	내부결재
(경유)
제 목	감항성개선지시(2020-174) 기술검토 결과 보고

1. 감항성개선지시 발행알림(국토교통부 항공기술과-3185, 2020.10.06)과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 발행된 AD(2020-174)의 기술검토 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 발행번호: 2020-174 (EASA AD:2020-0212)

나. 발행일자: 2020.10.05

다. 적용일자: 2020.10.05

라. 적용대상/해당여부: AS365-N2(001호, 002호) / TAIL ROTOR FLANGE 해당

마. 주요내용: 1) TAIL ROTOR DRIVE FLANGE 관련 내부의 SHUR-LOK NUT 풀림방지를

위해, 풀림방지용 STOP을 설치하는 정비작업을 2019년 3월 25일

이후 600비행시간 또는 1년이내에 수행을 지시하는 내용임.

바. 검토결과 및 조치: 1) 서울001호, 002호는 해당 STOP을 장착하는 정비를

다음과 같이 수행완료 하였으며, 점검시 수시 확인하고 있음.

구 분	수행내용	001 호기	002 호기
GROUP 1	2019년 3월 25일 이후 600시간 또는 1년이내 수행을 지시 (63.00.18R1) MOD: PRE 0763C81	수행완료 (2020.02.06)	수행완료 (2019.08.19)
		POST 0763C81

끝.

붙임: EASA AD(2020-0212)원본 1부.  끝.

★담당자	박영춘		정비반장	권순철		2팀장	박기태		소방항공대장	10/07 황영호
협조자
시행	소방항공대-3004	(		)	접수		(		)
우	07505	서울특별시 강서구 하늘길 84(김포국제공항 경항공기 지역) 서울 소방항공대	/
전화	02-3706-1935	/전송	02-3706-1939	/	pyc4771@seoul.go.kr	/	부분공개(6)