	동대문소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2020년도 해빙기(하반기) 소방용수시설 일제 조사.정비 계획 보고(용두)

1. 재난관리과-7259(2020.10.07.)호 『 2020년도 해빙기(하반기)소방용수시설 일제 조사.정비계획』 관련입니다.

2. 용두119안전센터 2020년도 하반기 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사)계획을 다음과 같이 보고 합니다.

가. 기    간 : 2020.10.05. ~ 11.20.

나. 점검대상 : 총 765개소

※ 소방용수시설(공설) 733, 비상소화장치 27, 비상소방용수 2, 급수탑 1, 저수조 2

다. 조사내용

1) 소방용수시설 주변 5m이내 주·정차금지 단속 적극 추진

2) 시설물 매몰, 훼손등과 수압상태 등 확인

3) 소방용수시설 주변 장애물 제거 및 스핀들 잠금 확인 철저 등

※ 소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의 원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된 제수밸브를 나중에 개방 [소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

4) 119행정정보시스템에 등록된 소방용수시설 사진 현행화

5) 조사에 임하는 직원은 복장(활동복 및 기동복, 기동모) 및 개인위생물품(마스크,         장갑) 착용을 철저히 하여 주시고, 고장 소방용수시설 발견 시 즉시 보고바랍니         다.

6) 노후소화전(1990.1.1.이전)점검 실시 후 노후 등급별 재분류

7) 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치상태 확인

라. 소방용수표찰 투입 : 발견 즉시 결과보고

마. 조사방법 : 당번자(출장조치), 비번자(초과조치) - 4시간 이내

의용소방대원 합동조사(직원+의소대)

3. 행정사항

가. 결과보고 : 2020. 11. 23. (월) 한

붙임  1. 일제조사 일정 세부계획(용두) 1부.

2. 2020년 동절기 대비(하반기) 소방용수 조사결과 (서식) 1부

3. 비상소화장치함 외관 정비대상 파악(서식) 1부.

4. 주차구획선 구획(서식) 1부.

5. 노면표시 및 태양광 조명블럭 결과보고(서식) 1부

6. 의용소방대 소방출동(활동) 기록부 1부  끝.

	용두119안전센터장
★담당자	주흥수		2팀장	허상덕		119안전센터장	10/07 김진철
협조자
시행	용두119안전센터-3907	(		)	접수		(		)
우	02584	서울특별시 동대문구 왕산로 76 동대문소방서 용두119안전센터 (용두동)	/
전화	02-928-0119	/전송	02-929-1191	/	jhso98@seoul.go.kr	/	대시민공개