문서번호	재생정책과-13577
결재일자	2020. 10. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		광화문광장관리팀장	재생정책과장
방기환		代이용옥	10/08 백운석
협조

‘20~‘21년 광화문광장 제설 대책

2020. 10.

도시재생실

(재생정책과)

‘20~‘21년 광화문광장 제설 대책

겨울철 광화문광장을 찾는 이용객의 보행 안전을  제공하여 편안한 광장이용 환경을 제공하고자 함

1		일반사항

□ 기본목표

❍ 제설대책 사전대비로 초동제설 대응체재 구축

❍ 안전총괄실과 연계한 기상변화 예의 주시 및 제설 단계 전파

❍ 강설 시 신속한 제설로 광장 이용편의 및 안전사고 예방

□ 추진방향

❍ 제설작업 인력 및 장비 등 사전준비

❍ 횡단보도 등 보행동선 및 취약지점 초동제설

❍ 적설량에 따른 단계별 제설대책으로 효율성 증대

□ 제설개요

❍ 제설대책기간 : 2020. 11. 10 ～ 2021. 3. 30

❍ 제설대책본부 : 도시재생본부 재생정책과

❍ 제설인원 : 총49명(교대근무자 포함)

╺ 현장 16명(청소 6, 경비 4, 시설 2, 상황실4), 제설용역 10명, 사무실 23명

❍ 제설위치 : 종로구 세종대로 172(광화문광장)

❍ 제설면적 : 15,465㎡(잔디광장 제외)

2		제설대책 근무기준 및 작업구간

□ 제설대책 근무기준

❍ 단계별 기상 상황 및 근무기준

구 분	상황기준	편성인원		책임자	비 고
		총원	인원(교대근무 미포함)
보강시	강수확률 30%이상, 적설량 1㎝미만 예보시	14	통제관(1) 제설1반(6) 현장(5) 용역(2)	제설담당자	상황실 매일 24시간 상황유지
1단계	적설량 5㎝미만 예보시	15	통제관(1) 제설1반(6) 현장(5) 용역(3)	광화문광장 관리팀장	필요시 용역 및 제설2반~3반 동원
2단계	적설량 5㎝이상 예보시	31	통제관(1) 통제반(3) 현장(5) 용역(5) 제설1~3반(17)	재생정책과장	구간별 제설 실시
3단계	적설량 10㎝이상 예보시	36	통제관(1) 통제반(5) 현장(5) 용역(8) 제설1~3반(17)	재생정책과장	제설인력 총 동원

※ 기상청 예보기준 ⇒ 대설주의보(적설량 5㎝이상),  대설경보(적설량 20㎝이상)

❍ 비상 근무반 편성

			통제관(1)
			재생정책과장
통제반(5명)		제설1반(6명)			제설2반(5명)			제설3반(6명)
광화문광장관리팀장 재생정책팀장		광화문광장관리팀 (상황실 포함)			재생정책팀(3) 재생정략팀(2)			재생사업팀(2명) 골목재생팀(2명) 재생소통팀(2명)
제설작업 지휘 단계별 제설 인원 및 장비 배치 제설 위험요소 파악 주요지역 제설작업		제설종합상황 보고 제설단계 전파 기상상황 전파 제설자재 확보 제설작업			제설단계 전파 기상상황 전파 제설자재 확보 제설작업			제설단계 전파 기상상황 전파 제설자재 확보 제설작업
현장근무자, 제설용역 (26명)		청소, 시설, 경비 상 황 실 제설용역			12명 4명 10명			필요시 도시재생실직원동원

□ 제설 점검 및 작업시행 구간

잔디광장

(L=163m,

A=2,403㎡)

횡단보도구간

횡단보도구간

횡단보도구간

횡단보도구간

열

선

제설1반

제설3반

제설2반

제설3반

북측광장

(L=81m,

A=2,531㎡)

동상주변

(L=63m,

A=2,114㎡)

중앙광장

(L=65m,

A=2,164㎡)

동상주변

(L=106m,

A=2,644㎥)

탐방로

(L=81m,

A=2,714㎥)

교통섬

(L=22m,

A=209㎡)

3		제설자재 및 제설창고

□ 장비 및 자재보유 현황

연번	품 명	단위	수량	비 고
1	액상 제설제 보관통(5톤)	통	2
2	액상 제설제 살포기(1톤)(차량제외)	식	1
3	고상 제설제 살포기	대	2
4	친환경 액상 제설제	톤	2.6
5	친환경 고상 제설제	포	60
6	제설용 넉가래, 빗자루	개	55, 19
7	각삽, 눈삽	개	20, 6
8	제설제 보관함	개	6

□ 장비 및 자재 창고 확보

❍ 장비 및 자재창고, 제설용역 대기실

╺ 세종로공원 주차장 요금소 옆(면적:36㎡)

╺ 콘테이너(장비 및 자재보관함, 제설용역 대기실)

╺ 야외창고(액상 제설제, 염화칼슘 보관)

❍ 비상제설 자재창고 및 보관함 설치

╺ 몽골텐트(3×3m) 1개소(경사로)

╺ 고상 제설제 보관함(광장 6개소)

□ 제설 자재 구매

❍ 제설제 : 액상 제설제(친환경 30톤), 고상 제설제(친환경 200포)

╺ 보유물량 소진시 구매 후 일상경비 지급

❍ 기타 제설 자재 : 눈삽(20개) 등

4		단계별 제설 방법 및 제설용역 시행

□ 단계별 제설 방법

❍ 보강시(적설량1㎝ 미만 예보시)

╺ 보행 동선 및 주요지역 인력 제설 및 고상 제설재 살포

❍ 1단계(적설량 5㎝ 미만 예보시)

╺ 차량을 이용 액상 제설재 및 주요지역 고상 제설재 살포 및 인력제설

❍ 2단계(적설량 5㎝ 이상 예보시)

╺ 차량을 이용 액상 제설재 살포, 인력 제설, 고상 제설재 살포

❍ 3단계(적설량 10㎝이상 예보시 및 폭설시(적설량 20㎝이상))

╺ 차량을 이용 액상 제설재 살포, 인력 제설, 고상 제설재 살포

╺ 폭설시 스키드로더로 밀어내기 및 덤프 트럭 상차로 외부 반출 후  인력제설, 고상 제설제 살포

□ 제설용역 시행

❍ 제설용역 필요성

╺ 제설제 살포에 필요한 트럭, 스키드로더, 덤프트럭 장비 확보

╺ 광장내 분수, 역사물길 및 바닥 조명등 시설물이 제설로 인한  파손을 방지하기 위하여 인력제설 필요

❍ 소요예산 : 39,270천원

❍ 제설발주 : 전자공개 수의계약

❍ 제설내역 산정 :인력(주간, 야간) 및 장비(주간, 야간)로 구분 산정

❍ 참가자격

╺ 건설기계관리법 시행령 제13조 제2항에 따라 일반건설기계대여업 또는 개별건설기계대여업을 등록한 업체

[단, 상시인력 8인 이상을 고용한 업체와 상시인력 수급이 가능토록 계약을 체결하고 제설 3단계 이하 1톤 트럭 1대 인력 1명~8명, 폭설 시 15톤 덤프트럭 1대 스키드로더(0.3㎥) 1대(스위퍼 장착 겸용(스위퍼 포함)) 인력 6명~10명 등을 보유하거나 즉시 임차 가능하여야 함(각 장비 운전원 포함)]

5		향후계획

❍ ‘20. 10. : 제설용역 발주

❍ ‘20. 11. : 자재 구매 및 비상 연락망 점검

❍ ‘20. 11. : 세종주차장 협조요청(제설차량 주차)

❍ ‘20. 11. : 제설 용역업체 제설작업 교육실시

붙임  1. 용역설계서 1부.

2. 과업내용서 1부.

3. 제설 작업일지 및 피해발생상황 발생보고서 1부.  끝.