문서번호	급수운영과-16790
결재일자	2020. 10. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		급수관리팀장	급수운영과장
조승수		이일로	10/12 이용구
협조

착공계 및 시공계획서 제출에 대한 검토보고[독산동 기업형 임대주택 현장 소화전 이설공사]
착공계 및 시공계획서 제출에 대한 검토보고 (독산동 기업형 임대주택 현장 소화전 이설공사)

2020. 10.

남부수도사업소

(급수운영과)

착공계 및 시공계획서 제출에 대한 검토보고

【독산동 기업형 임대주택 현장 소화전 이설공사】

롯데건설주식회사에서 요청한『독산동 기업형 임대주택 현장 소화전 이설공사』의 착공계 및 시공계획서 대한 검토 보고드림

※관련근거 : 롯건독산뉴스테이2020-130(2020.10.07.) 『독산동 기업형 임대주택 현장 소화전 이설 착공신고』

Ⅰ		공사 개요

❍ 공 사 명 : 독산동 기업형 임대주택 현장 소화전(지상식) 이설공사

❍ 공사현황 : **************************

❍ 공사위치 : 서울특별시 ***************************

**************************

❍ 발주자 : 롯데건설주식회사

❍ 도급사 : ㈜태완씨엔씨 [******************］

❍ 건설사업관리단 : ㈜건양엔지니어링

❍ 공사기간 :  2020. 10. 07. ~ 2020. 10. 30.

Ⅱ		검토 내용

□ 제출사항 검토

❍ 계약업체 : ***************

- 사업종목: 상·하수도설비공사업(*****************)

❍ 현장대리인 선임계(공사기간 : 승인시 ~ 2020. 10. 30.)

성명	생년월일	자격종목	검토사항	비고
***	**************	토목분야 초급기술자 (*********)	건설기술자 경력증명서 등	감독의견: 가능

□ 이설배관 상세도

□ 공사관계자 비상연락처

구 분	성 명	연 락 처
시 공 회 사	***	***********
현장 대리인	***	*************
현 장 담 당	***	*************
감 리 회 사	***	*************
수도 사업소	조승수(담당)	*************
수도 사업소	김홍일(직반장)	*************
수도 사업소	김기태(직반장)	*************

□ 시공참여자

연번	업 무	성 명	주민등록번호	주 소	자격사항
1	현장대리인	***	**************	*******************	토목 초급
2	배관공 (팀장)	***	**************	********************
3	배관공	***	**************	******************
4	배관공	***	**************	****************
5	조적공	***	**************	*********************
6	교통정리원	***	**************	********************
7	배관공	***	**************	*******************	비상시
8	배관공	***	**************	*******************	비상시

□ 사용자재 총계

번호	품명	규격	단위	수량	비고
1	KP접합부속(압륜) KS D 4308	80~1000mm	개	28	사급
2	수도용 고무 KS M 6613	1종1호,2호,3종	개	28	사급
3	KP접합부속(볼트/너트) KS D 4308	24*85 24*105	식	1	사급
4	덕타일 주철관 KS D 4311	80~1000mm	개	10	사급
5	덕타일 주철이형관 KS D 4308	80~1200mm	개	28	사급
6	이탈방지압륜	80~1200mm	개	34	사급
7	부단수활정자관	80~500mm	개	1	사급
8	제수밸브	80~500mm	개	3	사급
9	철개고정장치	높이조절용 (흄관용)	개	2	사급

□ 장비투입계획 (1개조 투입기준)

장비명	규격	단위	수량	비고
백호	0.12~06m3	대	2	도로폭에 따라 조정
덤프트럭	15T	대	3
램머	80kg	대	1
콤팩트		대	1
포장절단기		대	2
관전달기	주철관, 급수관	대	2
양수기	5HP	대	2
배관탐지기		대	1
청소장비		조	1	고압세척기, 물탱크, 빗자루

Ⅲ		검토 의견

NO	검토항목		검토내용	검토결과
1	현장기술자 지정	현장대리인	○건설산업기본법 시행령 별표5 『공사예정금액의 규모별 건설기술자 배치기준』의 공사예정금액30억미만에 해당됨	적정
		품질관리자	○의무사항은 아니나, 현장대리인을 안전담당자로 지정함	적정
		안전관리자	○의무사항은 아니나, 현장대리인을 안전담당자로 지정함	적정
2	건설예정공정표		○작업간 선행,동시 및 완료 등 공사전,후간의 연간성이 명시되고, 예정공정율이 적정하게 작성됨	적정
3	품질관리계획서		○품질관리계획 작성됨	적정
4	공사도급 계약서사본 및 산출내역서		○표준계약서 및 내역서 작성됨	적정
5	착공 전 점검		○담당 출장 점검(시공사 벌목완료 상태)	적정
6	현장기술자 경력확인서		○현장기술자 경력증명서 및 건설기술경력증 제출됨	적정
7	안전관리대책		○안전관리계획 작성됨	적정
8	유해․위험방지 계획서		○해당사항 없음	적정
9	노무동원 및 장비투입계획서		○공사의 규모 및 성격, 특성에 맞게 장비 및 수량이 계획됨	적정
10	관급자재 수급계획서		○해당사항 없음	적정

□ 조치의견

❍  계획된 공사기간내에 소화전 이설공사 작업이 완료 될 수 있도록 작업계획을 수립하고, 자재준비 및 인력, 장비등을 사전확보 후 차질없이 진행하여 급수운영에 지장이 없도록 조치하고 함

❍ 본 계획에 따라 독산동 기업형 임대주택 현장 소화전 이설 추진공사를 예정인 발주자에 착공승인 통보하여 소화전 이설공사를 차질없이 진행하고자 함

붙임  1. 착공계 및 시공계획서 일괄서류 1부.

2. 상수도관 이설승인 조건 1부.

3. 상수도관 이설요청에 따른 검토보고 1부.  끝.