문서번호	도로관리과-15671
결재일자	2020. 10. 13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		포장조사평가팀장	도로관리과장
박은민		백종은	10/13 김진효
협 조

‘20년 하반기 노면표시 합동점검 계획

2020. 10.

안전총괄실

(도로관리과)

’20년 하반기 노면표시 합동점검 계획

도로 노면표시 재귀반사성능, 시공상태 등의 품질관리 실태를 점검하여 노면표시 시인성을 향상시키고자 함

1		점 검 계 획

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2020. 11. 09.(월) ~ 11. 13.(금)

○ 검 검 자 : 도로관리과 및 도로사업소 담당, 감리원, 시공사

- 도로사업소 담당이 감리원, 시공사에 입회토록 통보

○ 점검대상 : 준공 후 1년 이하의 공사 (사업소당 총 12개 구간)

- 기준 : ’19. 12. ~ ’20. 11.

- 대상 : 유지보수, 복구도색 (300m 미만 소규모 구간 제외)

․ 유지보수 : 노면표시 유지보수공사 (도로사업소 당 6개 구간)

․ 복구도색 : 노후포장, 긴급복구, 굴착복구 등 복구도색 (도로사업소 당 6개 구간)

※ 서울시설공단 관리구간 자체 점검 시행 (’20. 11.)

□ 점검방법

○ 노면표시 측정

- 재귀반사도는 건설사업관리 업체 장비 활용하여 측정

○ 측정기준

- 차선별 1km당 2개소를 측정하여 이중 90%가 기준치 이상이어야 함

※ 1km 미만인 경우 2개소 측정

2		점검 세부내용

□ 점검내용

○ 노면표시 재귀반사도 기준값 이상

○ 노면표시 탈락, 균열, 오염 여부

○ 기타 전반적인 사항

□ 재도색 기준

○ 재귀반사성능 기준

구 분	최소 재귀반사성능(mcd/㎡/lx)			두께(mm)	비고
	백색	황색	청색
시공 후	250	175	80	2.0
6개월 경과시	125	85	40	-
재도색 시기	100	70	40	1.0

※ 두께측정은 시공중에 측정하며, 합동점검에서는 측정하지 않음

□ 점검조 편성

○ 도로관리과 1명, 현장 감독관, 감리원이 한 조가 되어 점검 실시

구분	점검자	감리원	현장 감독관	점검대상
1	박은민	도로사업소 감리원	도로사업소 공사감독관	동부
2	우순학			북부
3	김원재			서부
4	김태우			강서
5	함상민			남부
6	박은민			성동

3		조치계획

□ 행정사항

○ 경미한 사항은 현장에서 시정 조치

○ 행정처분

- 재귀반사성능 기준 미달시 재도색 조치

- 중대한 하자 발생시 부실 시공업체 및 건설사업관리업체에 대한 벌점 부과

○ 점검결과 지적사항 자료 수집 및 교육자료 활용

○ 도로사업소 성과평가(2021년 상반기)에 반영 예정

- 도로 포장상태 관리에 반영

□ 향후계획

○ ’20. 10. 16. : 점검계획 통보

○ ’20. 10. 23. : 점검대상 조사 및 확정

○ ’20. 11. 09. ~ 11. 13. : 현장 합동점검

○ ’20. 12. : 합동점검 결과보고 및 지적사항 시정조치

붙임  1. 노면표시 현장점검(양식) 1부.

2. 대상지 조사(양식) 1부.  끝.