문서번호	물순환정책과-18253
결재일자	2020. 10. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	물순환시설팀장	물순환정책과장	물순환안전국장
김우환	조장환	김재겸	10/14 최진석

CSOs 저류조(2개소) 설치

기본계획 수립 용역 시행계획

2020. 10.

물순환안전국

(물순환정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

CSOs(합류식하수관거월류수) 저류조 설치 기본계획 수립 용역 시행계획

도시하천 오염의 주 요소인 강우시 합류식하수관거월류수(CSOs)를 단계적으로 저감하여 하천수질을 개선하고 수질오염총량 삭감량 확보를 위해 2030년까지 CSOs저류조 설치계획 수립 용역을 추진하고자 함

Ⅰ		추진배경

□ ‘비점오염 및 월류수 저감방안 연구(2011)’를 통해 CSOs 적정관리 필요 제시

○ 서울시 전역 CSOs 발생량은 395만㎥/회며, 31.8회/년 발생

○ CSOs는 저류형(304만㎥, 77%) 및 장치형(91만㎥, 23%)으로 관리하며, 우선순위에 따라 단계별 저류조 설치 계획 수립

※ 장치형 : 저류시설 설치공간 없는 지역(노원, 강북, 관악 일부)에 우수토구와 연계 설치

		395만㎥ (서울시 전역)
	101만㎥(17개소) (지천수질개선을 위한 우선순위 대상량)
32만㎥(8개소) (우선 목표량)

구분(17)	우선 목표 대상지(8개소)	추후 사업시행 검토 대상지(9개소)
유수지명	가양, 새말, 응봉, 휘경, 탄천, 잠실, 신도림, 양평	구의, 뚝섬, 대치, 오금, 개봉2, 전농, 면목, 신정1(목동), 자양
설치용량 (101만㎥)	32만㎥	69만㎥

※ 구의(행복주택과 연계, ’12) 및 흑석(빗물펌프장 이전설치와 연계, ’20)추가, 총10개소 추진

□ 강화된 ’30년 한강 목표수질 달성을 위해 비점오염 관리 필요

(단위:kg/일)

구 분 (행주대교)	‘20년 목표수질 (‘11.6. 환경부 고시)	‘30년 목표수질 (‘20.7. 환경부 고시)	증감
BOD	4.1 ㎎/ℓ	3.8 ㎎/ℓ	△0.3 ㎎/ℓ
T-P	0.236 ㎎/ℓ	0.214 ㎎/ℓ	△0.021 ㎎/ℓ

□ CSOs 저류조 설치로 수질오염총량제 삭감부하량 확보(1,491kg/일)

*****************

**********************************************************

********************************************************************************************************************************************************************************************************************

*****************************************

*************************************

****************************************

*****************************************

*************************

**************************************************************************

********************************************************************************************************************************************************

************************************************************

*********************************

******************

*****************************************

***************************

********************************************

***************************************************************************

**********************************************************************************************************************************

****************

**************************************************

*********************************************

*************************************

**********************************

************************

************************

******************************************

******************************************

**************************

************************

*************

*********************************

****************************

***********************************

Ⅵ		기대효과

□ CSOs 적정관리로 하천 수질개선 및 유수지 환경‧악취 개선

□ 수질오염총량제 오염물질 삭감량 확보로 지역개발량 추가 확보

○ 오염물질 삭감량 363kg/일 확보가능(약 4.4만 세대 개발량)

붙임  1. 설계내역서 1부.

2. 과업내용서(안) 1부.  끝.