문서번호	정수시설과-11456
결재일자	2020. 11. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
조광호		전훈	11/04 조성태
협 조

취수장 소형펌프 점검결과 보고

2020. 10.

암사아리수정수센터

취수장 소형펌프 점검결과 보고

취수용 펌프를 제외한 취수장 소형펌프를 점검한 결과 이상이 발생된 펌프를 신속히 정비하여 안정적인 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

□ 취수장 소형펌프 현황

**	*****	****	*****
**	*	*	*
**	*******************	***********************	******************
**	********	******** *****************	**********
**	******************	******************** ********************	****************
**	*************	************* *************	************* *************
** *************************************************	*****	**************** ***********	*********** ***********

□ 점검결과

*******************************

*************************************************************************************************************************

*********************

*****************************************************

❍ 점검사진

전염소 가압수펌프	2취수 진공펌프 A호
패킹부 누수	베어링 파손	모터 정상작동	임펠러 마모

□ 조치계획

❍ 가압수펌프의 추가 정비를 위해서는 기존 교체부품(패킹, 베어링)외 축슬리브, 펌프 케이싱의 축 부분 재가공이 필요한 실정으로 내용년수 경과 및 장기간 사용에 따른 임펠러 등 주요부품의 마모정도를 고려하여 펌프 교체를 통하여 정비코자 함.

❍ 2취수장 진공펌프의 경우 ‘21년 교체예정이나, 펌프교체 사업완료 전까지 B호기의 추가 고장에 따른 사고를 방지하기 위하여 정비에 다소 비용이 소요되더라도 신속히 정비하여 취수장의 안정적인 운영을 도모하고자 함.

총 사업예산 : 66백만원 (2021년 정수센터 시설정비(시설비)예산 반영 예정), 교체대상 : 2취수 진공펌프 2대

진공펌프 모두 가동이 불가할 경우, 취수펌프의 만수위(펌프 물채움) 불가로 신규 교대운전 불가

- 제어실 및 취수장 근무자 운영방법 교육완료 : 주펌프 교체운전 할 경우 반드시 2대 가동확인 후 1대 정지

□ 발주방법

******************************

***********************************************

************************************************

*******************************

*************************

**************************

************************************************

붙임 : 설계내역서 및 단가 견적서 각 1부.  끝.