“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	수질자동감시시스템 2020년 10월 운영 분석 결과 송부

수질자동감시시스템(SWN) 2020년 10월 운영현황 분석 결과를 송부하오니, 시스템 운영 및 수질관리 업무에 참고하시기 바랍니다. 아울러 겨울철 한파 피해가 없도록 시료유입관 보온재 정비 등  스템 유지관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 월 평균 측정값 : 먹는 물 수질기준 만족

구 분	탁도(NTU)	잔류염소(mg/L)	pH	전기전도도(㎲/cm)	수온(℃)
정수장(송수)	0.05	0.52	7.1	152.1	18.2
배수지	0.05	0.36	7.1	168.5	19.3
가압장	0.06	0.36	7.0	170.9	19.1
수도꼭지	0.06	0.30	7.1	170.9	19.1

나. 가동률 : 99.9%

붙임  1. 수질자동감시시스템 2020년 10월 운영결과 분석 1부

2. 수질자동감시시스템 월보자료 1부.

3. 경보음발생현황(2020. 10.)

4. 보광배수지 탁도 모니터링 자료 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	수질과장,상수정수센터1-6(정수과),상수사업소1-8(행정지원과)
주무관	류동경		급수운영과장	11/17 성기선
협조자
시행	급수운영과-9977	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1465	/전송	02-3146-1469	/	dkryu@seoul.go.kr	/	부분공개(5)