문서번호	한양도성도감-11656
결재일자	2020. 11. 19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		도성정책팀장	한양도성도감과장
엄기갑		김종필	11/19 안중호
협조
	주무관		김기훈

한양도성 유적전시관 무인계수기 설치 계획

2020. 11.

한양도성도감

한양도성 유적전시관 무인계수기 설치 계획

한양도성 유적전시관 야외전시장을 시범운영함에 따라 무인계수기를 설치하여 유적전시관을 찾는 방문객 수 등 이용실태를 파악하고 향후 유적전시관 시설관리 및 운영에 반영하고자 함

□  설치배경

○ 한양도성 유적전시관 방문객 수 파악으로 유적전시관 이용실태 파악

○ 평일, 주말, 공휴일 등 연중 방문객 실태를 데이터화하여 유적전시관 시설관리 및 해설프로그램 운영 등에 반영

○ 방문객 실태 조사로 향후 인지도 제고, 홍보 등 유적전시관 활성화에 적극 반영

□  유적전시관 현황

○ 위치 : 중구 소파로 46외(남산 회현자락)

○ 규모 : 43,630㎡

○ 시설물 : 성곽유구 및 보호각, 관람데크, 분수대, 조선신궁 배전터, 방공호 등

□  무인계수기 설치(안)

○ 설치수량 : 2개

○ 설치종류 : 고정식(기둥형), 이동식(박스 일체형)

※ 유적전시관 동선, 경관 등을 감안하여 기존 시설 훼손없이 주변과 어울리는 시스템 설치

○ 설치위치 : 유적전시관 주 출입구, 남산 순환로 초입 측면

주출입구(고정식)	남산 순환로 초입 측면(박스형)

○ 공사기간 : 계약일로부터 60일 이내

□  무인계수기 특징 및 사향

○ 무인계수기 특징

- 기존 시설물에 손쉽게 설치

- 주변 시설에서 눈에 띄지 않게 설치 가능

- 장비 파손이 걱정 없는 견고한 외장 케이스

- 기온이나 날씨에 영향이 적음

○ 무인계수기 시스템 사향

- 데이터 백업 : 15분 ~ 60분 간격으로 데이터 저장

- 메모리 용량 : 20개월간 저장 가능

- 배터리 수명 : 데이터 전송 배터리(2년), 센서 동작 배터리(10년)

- 감지범위 : 기둥형(4m), 박스형(15m)

□  행정사항

○ 무인계수기 설치 업체 선정 : 수의계약

- 수의계약 사유 : 추정가격 15백만원 이하의 소액 사업으로 무인계수기 설치 전문업체에 수의계약하고자 함

○ 소요예산 : 15,000천원

- 예산과목 : 한양도성 학술조사 및 연구, 일반운영비, 사무관리비

(한양도성 이용객 현황조사)

○ 추진일정

- ‘20.11.20. : 계약의뢰(재무과)

- ‘20.11.23. : 발주 및 설치공사

- ‘20.12.20. : 설치완료

붙임 1. 견적서(타견적서) 각 1부.

2. 산출내역서 1부.

3. 무인계수기 시방서 1부. 끝.