문서번호	시설관리과-19650
결재일자	2020. 11. 20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장	강남수도사업소장
김재영	김생수	김근태	11/20 박창석
협 조
	급수운영과장		代이승우
	급수관리팀장		전동근
	기전팀장		代이은주
	주무관		홍정식
	주무관		유경준
	주무관		이은주
	주무관		장재춘

“2020년 겨울철 대비”

배수지·아리수올림터(1종) 등 상수도시설물 안전점검 계획

2020.11.

강남수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

“2020년 겨울철 대비”

배수지, 아리수올림터(1종) 등 상수도시설물 안전점검계획

겨울철 재난(한파, 폭설) 등으로 인한 안전사고를 사전 예방하기 위해 상수도 시설물 및 공사장에 대한 안전점검을 실시하고자 함.

Ⅰ		점검방향

○ 주요 시설물 및 노출 상수도관 일제 점검실시

○ 취약시설 및 설비에 대한 안전사고 예방조치 시행

Ⅱ		점검개요

□ 점검대상

구 분 (계)	배수지 (개소)	아리수올림터(개소)			노출 상수도관(개소)
		소계	유·무인	증압	현수관로	지하철공사장	공동구
48	9	31	7	24	3	4	1

□ 점검기간

○ 1차 : ‘20.10.26(월) ~ 11.20(금), (4주간)

○ 2차 : ‘20.12.07(월) ~ 12.31(목), (4주간)

□ 점검방법

○ 자체점검(사업소)

- 대  상 : 배수지 9개소, 아리수올림터 31개소, 일반교량 현수관로 등 8개소

- 점검자 : 상수도시설물 관계자(과장, 팀장, 담당 등)

○ 합동점검(본부, 사업소)

- 대  상

∘ 노출상수도관 : 8개소(동작대교∅700㎜×1, 공동구 1, 지하철공사장 4개소)

∘ 특고압수전(22.9㎸이상): 올림터 4개소[삼성(배), 방배(배), 우면산, 양재]

- 점검일정 : ‘20.10.28(수) ~ 11.12(목) - 시설, 기전분야

- 점검자 구성(사업소)

∘ 상수도시설물 관계자(과장, 팀장, 담당 등) - 토목, 전기, 기계분야

∘ 장비 : 차량 2대 외 기타(삼각대, 신호봉, 밸브키 등)

□ 중점 점검사항

○ 배수지·아리수올림터 시설물 분야

- 구조물 균열, 파손, 누수여부 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 및 절개지 법면의 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 배수지 유·출입 밸브, 수위계 등 작동 및 관리상태

- 아리수올림터 기전설비 작동 및 관리상태 등

- 배수지 내·외부 이물질 유입경로 차단시설(방충망 등) 이상유무

○ 교량 및 공동구 등 노출 상수도관

- 상수도관 노출 등 보온상태

- 관지지대 및 도장상태 이상 유무

- 상수도관, 밸브류 등 상태점검

- 누수발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

○ 교지하철 공사장 등 노출관로 분야

- 관로 연결부위 상태 점검

- 공사장 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전여부

- 공사장 절개지 및 절·성토 비탈몀 유실방지 여부

- 도장상태 이상 유무 및 접합부의 이완상태

- 침하계, 경사계 등 안전관리 계측기 설치 확인 등

- 누수발생 여부

Ⅲ		조치계획

○ 경미하거나 긴급 정비사항은 즉시 보수조치

○ 보수에 장기간 소요되는 경우에는 안전사고 및 급수에 지장이 발생하지 않도록    응급조치 하고, 보수완료 시까지 주기적으로 점검 시행

Ⅳ		행정사항

○ 합동점검사항은 점검일정내 점검하고 2020.11.27.(금)까지 본부에 보고

○ 겨울철 대비 구민의 안정적인 급수공급에 기여코자 합동점검 이외의 사업소          자체 안전점검은 계획수립일부터 2020.12.31.까지 1,2차로 구분실시

○ 상기 점검계획 및 결과를 FMS에 등록

붙임  1. 점검결과 제출양식 1부.

2. 시설물 점검표 1부.  끝.