문서번호	교량안전과-17673
결재일자	2020. 11. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	교량기획팀장	교량안전과장
김용태	박동욱	11/30 하현석

「수색교 등 3개소 성능개선 실시설계용역」

설계안전성검토 시행 계획

2020. 11.

교량안전과

「수색교 등 3개소 성능개선 실시설계용역」

설계안전성검토 시행 계획

“수색교 등 3개소 성능개선 실시설계용역” 추진과 관련하여 「건설기술진흥법」에 따른 설계안전성검토 시행 계획을 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

○ 「건설기술진흥법 시행령」제98조(안전관리계획의 수립)

- 안전관리계획 수립대상

· 시설물안전법에 따른 1종시설물 및 2종시설물의 건설공사

· 제101조의2제1항 각 호의 가설구조물을 사용하는 건설공사 등

○ 「건설기술진흥법 시행령」제75조의2(설계 안전성 검토)

- 안전관리계획을 수립해야 하는 건설공사 실시설계시 시공과정의 안전성 확보 여부를 확인하기 위해 설계의 안전성 검토를 한국시설안전공단에 의뢰

※ ‘19.7.1 시행령 개정 이전의 실시설계는 자체 기술자문위원회 구성 검토 가능

Ⅱ		용역개요

○ 용 역 명 : 수색교 등 3개소 성능개선 실시설계용역

○ 용역기간 : ‘18.7.23. ~ ‘20.12.18.

○ 계약금액 : 748,532천원

○ 용 역 사 : ㈜한맥기술 외 1

○ 추진경과

- ‘19.11.5. : 특정기술 심의

- ‘20.2.13. : 디자인(경관) 심의

- ‘20.5.28. : 실시설계 VE

- ‘20.9.25. : 건설기술심의

Ⅲ		설계안전성검토 시행검토

○ 대상 검토

시설물명	종 별	안전관리계획 수립 대상	설계안전성검토 대상	비 고
수 색 교	2종	◎ (건진법시행령 제98조 제1항 제1호 관련 시설물안전법상 2종 시설물에 해당)	◎
개 봉 교	법정외	◎ (건진법시행령 제98조 제1항 제5의2에 따른 가설구조물 사용 건설공사에 해당)	◎

○ 설계안전성검토보고서 자체 검토결과

- 수 색 교

· 교량상부구조 교체를 위해 하이드로크레인(800톤) 등의 대형 건설기계 사용 및 공정 대부분이 철도구간 상부의 공중에서 행해지는 공사로써,

· 크레인 전도, 작업자 감전 등 위험요소를 28개 발굴하여 이에 대한 대책으로 설계서 보완 및 시공유의사항으로 명기 등 보완조치하여, 자체검토결과 적정하다고 판단됨.

- 개 봉 교

· 하천상에서 교량 철거 및 개축을 위해 파일천공기 및 하이드로 크레인 등의 건설기계 사용 및 5m 이상의 비계설치 등이 수반되는 공사로써,

· 천공기 전도, 철근 무너짐 등 위험요소를 16개 발굴하여 이에 대한 대책으로 설계서 보완 및 시공유의사항으로 명기 등 보완조치하여, 자체검토결과 적정하다고 판단됨.

○ 설계안전성검토 시행 기관 검토

- 본 용역은 ‘18.6.5에 발주한 실시설계용역으로, 「건설기술진흥법 시행령」개정(‘19.7.1) 이전에 발주하였기에 자체 기술자문회의를 통한 검토 또는 한국시설안전공단에 검토의뢰 모두 가능하나,

- 용역중 시행한 설계 VE, 건설기술심의에 참여한 우리시 건설기술위원을 대상으로 안전성검토결과를 포함하여 당초의 심의내용 적정 반영 여부 등을 재확인 받는 것이 공사품질 및 안전관리를 위해 적정하다고 사료됨.

※ 한국시설안전공단에 검토의뢰시에는 별도의 검토비용 발생(총 4,400천원), 20일 이상 소요

Ⅳ		조치계획

○ 본 용역의 건설기술심의 등에 참여한 심의위원과 안전관리 분야 위원 등으로 자체 기술자문회의를 구성하여 설계안전성검토를 시행하고자 함.

- 회의 운영방법 : 서면심의(코로나19로 인한 대면접촉 최소화)

- 심의위원

연 번	분 야	심의위원	소 속	직 책	비 고
*	***	*****	***********	***	*********
*	***	*****	*****	**	**********
*	***	*****	**********	***	**********
*	***	*****	****************	****	**********

Ⅴ		행정사항

○ 서면 검토 시행 후, 한국시설안전공단에 검토보고서 제출

○ 자문위원 심사수당 지급

- 본 용역의 자문수당을 활용하여 용역사에서 지급 후, 설계변경시 정산 조치

붙임  1. 설계안전성 검토 관련규정 1부.

2. 설계안전성검토보고서(수색교) 1부.

3. 설계안전성검토보고서(개봉교) 1부.

4. 검토의견서 양식 1부.   끝.