문서번호	기전과-12136
결재일자	2020. 12. 1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	기전과장
이경선	12/01 배수웅
협 조
	주무관		안홍준

조종원 11월 정례 교육 결과보고

2020. 12.

동부도로사업소

〔기전과〕

조종원 11월 정례교육 결과보고

□ 교육개요

❍ 일  시 : 2020. 11. 27.(금) 〜 11. 30.(월)

❍ 참석자 : 8명

❍ 장  소 : 조종원실

❍ 교  관 : 이 경선 주무관

❍ 내  용(안전관리 교육과 병행)

1. 사회적 거리두기 2단계 격상에 따른 직원 복무지침 준수

○ 적용기간 : 11월23일(월) 〜 별도 안내시 까지

○ 수험생 자녀가 있는 직원은 수능일(12.3)까지 재택근무 실시 원칙

○ 10인 이상 외부식사 엄격 제한, 불요불급한 회식, 사적 모임 자제

○ 시차출퇴근제(유연근무제) 활용을 통한 출퇴근 시간 조정 시행

- 사무실 근무자 : 출근시간 09시 기준 1시간 전후로 유연근무제 실시(권장)

- 현업 근무자(기전실, 장비관리실, 공무직, 과적단속기동반) : 08~17시

○ 실내 체육시설(체력단련실, 샤워장) 이용 금지, 불필요한 출장 금지

○ 전직원 및 외부인 마스크 상시 착용, 발열체크 및 의심자 관리 철저 등

○ 강화된 방역수칙 철저 준수 및 공직기강 확립 강화

2. 동절기 화재예방

○ 전열기구 주변에 종이․박스․의자․소파․옷 등 인화성 물질 두지 않기

○ 주말 및 평일 식사시간 등 사무실 부재시 반드시 전열, 전등기구 등 꺼   짐상태 확인

○ 1개의 콘센트에 문어발식 전기코드 연결사용 금지

○ 소화기를 비치하고 주기적으로 점검(게이지 정상여부–녹색)

○ 사무실 내 화재 취약시설물(가스렌지 등)에 대한 지속적인 관심 유지

3. 친절 민원응대(전화/방문) 협조

○ 전화민원 응대 : 맞이태도, 연결태도, 상담태도, 종결태도, 전체만족도

○ 방문민원 응대 : 환경, 맞이태도, 상담태도, 종결태도, 전체만족도

4.  건설장비 운용관련

○  11월15일 부터 제설 기간 시작 관련 제설장비인 살포기는 대행업체 운용 분은 장          착을 완료 하였으며 삽날은 전진기지에 보관하고 있고 GPS수신 사항도 점검 하였음.

최근 2 ∼ 3년간 큰 폭설이 없어 긴장이 해이해지기 쉬운데 주기적이고 철저한           점검 정비 및 획인으로 제설준비에 만전을 기하여 주기 바람.

○ 겨울철 차량용 축전지 성능이 타 계절보다 약20% 저하되어 차량을 장기간 사용 하지           않다가 긴급히 차량사용이 필요할 때 축전지가 방전되는 경우가 있으니 축전지 소          모량을 줄이기 위해 블랙박스 모드는 주차모드 설정안함으로 지정해 주시고, 방전방지          기능이 있는 다목적트럭과 같은 차량은  방전방지 스위치를 확인하고 4년 이상 노후          축전지는 축전지액 비중 상태를 점검하여 기준 미달시 교체

- 축전지 정상 비중 : 황산용액 밀도 1.28g/㎤

5. 제설작업관련

○ 제설장비(염화칼슘살포기, 제설삽날)장기간 미가동시 작동불량이 없게         주기적으로 정상가동(작동)여부를 파악

○ 제설 비상 발령시 반드시 밴드를 확인하여 발령시간에 늦게 도착하는 일이         없도록 철저를 기할것.

○ 제설작업조를 8시간 근무를 기준으로 A/B조로 구분하여 편성하였으니,폭설로 인한 제설          작업시 차량인계인수 철저로 업무공백이 없게 비상연락체계 상시 구축

구분		차량번호	조종원		비고
			A	B
노선	1	덤프(15톤)서울06-9033	마영길	김민수
	2	덤프(15톤)서울06-9034	최학종	신승현
	3	다목적 트럭87주5941	김준희	이충렬
굴삭기			이욱첨	권영찬

○  제설작업시 긴급자동차라 하더라도  교통법규를 준수하여 인명사고가 발생치 않도록            각별히 유념할것. 작년 제설기간 중 올림픽대로 영동대교 청담공원 인근에서 U턴            하여 후속차량이 접촉하는 사고가 발생하였던바 긴급자동차인데도 불구하고 우리             사업소가 90% 과실 인정된 사례가 있으니 준법운전 할것.

6. 겨울철 시설물 동파방지 협조

○ 동절기 세차장, 염수교반기 등 기계시설물이 낮에도 영하로 내려가는          경우 동파방지를 위해 드레인 밸브로 잔수를 배출하는 등 각 장비, 시         설물 동파 방지에 철저를 기할것.

□ 교육시간 반영 : 참석자 교육시간 1시간 인정(시스템입력)

붙임  교육 참석자 서명부 1부.  끝.