문서번호	건축부-20412
결재일자	2020. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	건축총괄과장	건축부장
김성	유현수	12/01 이창구

「속초공무원수련원 증축 및 리모델링 설계용역」

설계자문회의(3차) 결과보고

2020. 11.

도시기반시설본부

(시설국건축부)

「속초공무원수련원 증축 및 리모델링 설계용역」

설계자문회의(3차) 결과보고

건설공사의 안전성 및 시공의 적정성을 사전에 검토하는 등 설계용역의 타당성 및 내실있는 설계를 확보하기 위해 분야별 전문가로 구성된 설계자문회의(3차)를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		자문회의 개요

❍ 일  시 : **************************

❍ 장  소 : 도시기반시설본부 13층 회의실

❍ 설계자문회의 주요 안건

- 실시설계 완료에 따른 분야별 적정성 및 시공성 향상을 위한 제고방안

- 사업의 특성을 고려한 내실있는 설계 반영 여부 등

❍ 참석자

- 도 기 본 : 시설국 건축부(건축부장, 건축총괄과장, 담당주무관)

시설국 설비부 분야별(기계,전기,) 담당주무관

- 의뢰부서 : 인력개발과 담당주무관, 속초수련원장(시설담당주무관 포함)

- 용 역 사 : 솔토지빈 소장, 담당팀장, 각 분야별 과업수행자 대표

※ 설계자문위원[서면 참석]

연번	분야	성명	소 속	직위
1	건축계획	송철의	간삼건축	부사장
2	기계	김대환	환경시설(주)	부사장
3	건축시공	고동기	관악구청	감사담당관

Ⅱ		주요 자문내용

□ 건축계획(송철의 자문위원)

① 주단면도(P28)

- 경사진 대지의 자연과 맞닿는 부분의 지반면마감고려

- 지하층 외부노출(슬라브면하부) 부위 마감재, 색상고려

② 지하1층

- 중강당2 우측(A11열) 출입구 설치고려(이동편리성)

- A7열 외부데크와 지반면 면하는 부위 단면검토 마감재 고려

- 기존동 부출입구와 연결통로 접하는 부위의 공간협소 재검토 필요

③ 지상1층

- 기존동 주출입구 전면공간의 보차도 분리 및 재료마감제시

④ 증축동 기준층 휴게실이 필요한지?

- ELEV. 홀 연장로비의 역할로 고려

⑤ 재활용 분리수거함 고려

- 각층에 고려한 것인지?

⑥ 기준층

- A1,B5 예각으로 접하는 부위에 대한 마감고려

⑦ 입면도(30P)

- 화강석 T20 → T30 / 시공가능성 고려

□ 건축시공(고동기 자문위원)

① 차량진출시 안전사고 예방을 위해 감속차선 설치 필요

② 지하 공동구 연결에 대한 구조보강 및 결로예방

③ 다목적 구장 상부 및 옥상지붕 방수 신기술 획득한 복합방수 검토요

□ 기계설비(김대환 자문위원)

① 지중열교환기 설치를 위한 그라우팅 재료에 실리카샌드를 사용해서 열전달 효율이 좋도록 사용하고 시방서에 기재 및 사용요함.

※ 실리카샌드 사용비율에 따라 효율이 증가함.

Ⅲ		행정사항

❍ 회의결과

- 관련부서 검토 및 설계반영 검토

- 사업의뢰부서(인력개발과) 및 설비부 등에 자문결과 통보

- 자문결과, 설계용역자에게 검토,반영되도록 지시

Ⅳ		자문회의 수당 등 소요경비 지출

❍ 자문위원 수당지급

***********************************

********************************

*****************

****************

❍ 예산과목 : 행정국 인력개발과, (정책)인적자원 역량강화, (단위)수련원 관리 사업, (세부)연수원 운영, (통계목)사무관리비, 증축, 시설비및부대비

붙임 : 1. 자문회의 자료(별첨) 1부.

2. 자문의견서 각 1부.

3. 경비 지급조서 1부.  끝.