문서번호	자연생태과-21550
결재일자	2020. 12. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		생태복원팀장	자연생태과장
강현희		홍순철	12/02 안수연
협조

『국사봉 단절된 녹지축 연결로 조성』

전문가 자문 및 설계심의 결과보고

2020. 12

푸 른 도 시 국

(자연생태과)

『국사봉 단절된 녹지축 연결로 조성』

전문가 자문 및 설계심의 결과보고

『국사봉 단절된 녹지축 연결로 조성』사업에 대한 전문가 자문 및 설계심의 회의를 개최하고, 그 결과를 아래와 같이 보고드림

Ⅰ		회의개요

○ 일    시 : 2020. 11. 27(금), 15:00~17:00

○ 장    소 : 푸른도시국 회의실(8층)

○ 참 석 자 : 12명

- 내    부(7명) : 자연생태과장, 생태복원팀장, 산림관리팀장

동작구 공원녹지과장, 담당 3

- 전 문 가(2명)

· 토목구조 : **************

· 조    경 : ******************

- 용 역 사(3명) : ㈜대한콘설탄트 대표이사, 담당 2

○ 내    용

- 국사봉 단절된 녹지축 연결로 설계용역에 대한 심의

- 교량구조 및 조경에 대한 관련전문가 자문

- 녹지축 연결로 시공 안정성 등 검토

- 녹지축 연결로 향후 추진계획 보고 등

Ⅱ		전문가 자문 및 설계심의 결과

［ 토목구조 *** ］

○ 국사봉의 교량구조인 강합성 라멘표에 대해 ‘사하중이 주하중으로 작용하는 구조체에 적합하게 최적설계’가 될 수 있도록 처짐 등을 충분히 고려하여 형고 등을 적용함

- 강재를 최소화하고, 철근콘크리트를 활용하는 방법 추천

○ 강합성교량은 식생의 뿌리 등이 교면방수를 손상시킬 수 있으므로, 방지대책을 수립하고, 구조체 보호를 위한 복합방수를 추천

○ 강합성라멘교 기초 지지층이 풍화암으로, 이는 지반굴착시 지지력 확보가 곤란할 수 있으므로 시공시 현장평판 재하시험을 수행하여 지지력 확인을 할 수 있도록 시방서에 명기함

［ 조경시공 *** ］

○ 교량 양쪽 진입면의 기존 지형경사도 검토필요(보행 및 동물이동 용이하도록)

○ 교량색상이 밝으면 유지관리시 어려움이 있으므로 가로 경관적인 측면을 고려하여 교량의 노출구조물 색상 및 마감(문양 등 표면처리) 등 검토

○ 보행로 경계부분은 다층구조로 식재하고, 안전휀스 색상은 진회색계통 도입함

○ 교량좌우측 옹벽 상단의 식재 및 난간 등 안전시설 조치 필요

［ 자연생태과 ］

○ 교량 양쪽 진입면 부분에 설치하는 옹벽의 노출부분이 많으므로 최소화 방안강구하고, 차폐식재 도입 필요

○ 국사봉 단절된 녹지축 연결로 시공으로 인해, 향후 국사봉 지하터널 유지관리에 문제 생기지 않도록 공사시방서에 관련업무 및 규정을 명기(시방서에 기초 지지층 변경사항 파악 등 계측 기준 명기)

○ 교량위 식생토양 중 경량토 부분을 사질양토로 보완 검토

○ 방수방근 벽체도면을 상세 보완하여 향후 시공사가 정밀하게 시공하도록 함.

Ⅲ		행정사항

○ 전문가 자문 및 설계심의 결과는 설계용역(안)에 반영토록 동작구에 통보하고, 반영여부 제출

○ 자문위원 수당 지급 : 300천원

- 지급금액 : 150,000원/명 × 2명 = 300,000원

- 예산과목 : 푸른도시국 자연생태과, 생태계복원 및 보전과 야생동식물 보호, 생태계복원사업, 단절된 녹지축 연결, 시설부대비

붙임 : 1. 전문가 자문의견서 2부.

2. 현황사진 1부.  끝.