문서번호	급수운영과-26182
결재일자	2020. 12. 8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
김주호		주은선	12/08 代주은선
협 조
	주무관			강병국
	주무관			최선보

「2020년 지하안전관리」 상수도시설물 안전점검 결과보고

2020.  12.

강서수도사업소

(급수운영과)

「2020년 지하안전관리」

상수도시설물 안전점검 결과보고

2020년『지하안전관리에 관한 특별법』시행에 따라 지반침하 및 관련사고를 예방하기 위하여 상수도 시설물 및 관로 주변 지반에 대해 안전점검을 실시하고 결과를 보고드림

※ 관련근거 : 지하안전관리에 관한 특별법 제34조(지하시설물 주변 지반에 대한 안전점검 등)

Ⅰ		점 검 개 요

□ 대상 및 기간

□ 점검기간 : 2020. 11. 6 ~ 11. 30

□ 점검대상 및 방법

- 상수도 시설물 중 관경 500mm 이상 매설 구간 육안 점검

구분	상수관로 (D500㎜이상)	공동구	현수관로	배수지	가압장	비고
양천구	57㎞	9.53㎞	-	3개소	1개소
구로구	42㎞	-	1개소	3개소	2개소
소계	599㎞	9.53㎞	1개소	6개소	3개소

Ⅱ		점 검 방 법

□ 점검반 구성

구 분	시설물 종류		비고
	상수도 관로	배수지 및 가압장
양천구	시설팀 및 지역담당(4인)	시설물 담당 및 순찰팀	※ 기전시설은 기전팀 점검
구로구	시설팀 및 지역담당(4인)	시설물 담당 및 순찰팀

□ 점검노선

□ 양천구 지역

15

17

16

18

□ 구로구 지역

15

□ 분야별 점검 사항

□ 상수관로 상부 지표에 대하여 침하유무를 육안으로 관찰

□ 상수관로 매설 깊이의 1/2에 해당하는 범위의 지표를 대상으로 하고, 상수도 관경 폭 이상을 점검

☞ 이상징후 발견시 집중 누수탐지를 실시하여 누수여부 확인 및 굴착

Ⅲ		점검결과 및 향후계획

□ 점검결과 : 특이사항 발견 못함

□ 향후계획 : 관내 상수관로 시설물에 대하여 상시적 순찰 및 점검 시행

Ⅳ		행 정 사 항

□ 점검결과는 양천구 및 구로구에 제출

□ 시설물 순찰 및 점검 강화 및 돌발사고 발생시 신속한 상황보고 체계유지

따로붙임 : 시설물 점검표 각1부.  끝.