문서번호	시설보수과-7143
결재일자	2020. 12. 9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김원선		代최성일	12/09 정훈모
협 조
	주무관			이석근
	주무관			박정우

「지하안전관리에 관한 특별법 시행에 따른」

2020년 지하시설물 정기점검 결과보고

2020.12.

중랑물재생센터

「지하안전관리에 관한 특별법 시행에 따른」

2020년 지하시설물 정기점검 결과보고

중랑물재생센터에서 관리하는 차집시설물(박스,원형)을 1년에 1회 지하시설물의 침하여부를 확인하는 육안조사를 실시하고 그에 대한 결과 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

지하안전관리에의한 특별법 제7조, 제10조

Ⅱ		점 검 개 요

차도상 차집관로 현황(중랑천, 한강변)

□ 중랑천 좌안 동부간선도로상 차집관로 현황

구 분	월릉교하류~중랑교 상류	군자교하류 ~ 중랑하수처리장유입수문 앞	뚝도펌프장앞~ 성동교 상류	비 고
관거규격	▣1.9 * 1.9m	▣3.4 * 3.4m	D=1,350mm
관거연장	1,420m	720m	480m

□ 중랑천 우안 동부간선도로 및 강변북로상(자양노선) 차집관로 현황

구 분	월계1교하류 ~ 월릉교	중랑교 ~ 장안교	천호대교~광장극동A 2차10동 앞(강변북로)
관거규격	▣1.7 * 1.7m	▣3.1 * 3.1m~ ▣3.4 * 3.4m	D=1200
관거연장	1,530m	1,460m	292m

점검기간 : 2020.11. 25. ~ 11. 30.(4일간)

※ 지하안전관리에 의한 특별법에 의거하여 육안조사는 1년에 1회 실시하며,

공동조사는 5년에 1번 실시함을 원칙

점검자 편성 : 김민호, 이생기, 김원선, 박정우, 4명

육안조사 시행방법

❍ 500㎜이상 차집관로 매설현황도(위치도 등) 별도 비치

❍ 주변 지반 및 차집관로 매설지점의 지반 상태 이상 유무 확인

☞ 이상 징후 발견 시 누수여부 확인하여 조치

점검결과

❍ 이상없음

붙임  1. 도로상 차집관로 현황 1부.

2. 점검 사진대지 1부.

3. 자체안전점검 일지 2부. 끝.