문서번호	연구기획과-5063
결재일자	2020. 12. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	연구기획과장	미래전략연구센터장		서울물연구원장
홍원해	박영복	차동훈		12/18 代이상미
협 조

아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!

2020 서울물연구원 연구성과 소통한마당 결과보고

2020. 12.

서울물연구원

(연구기획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2020 서울물연구원 연구성과 소통한마당 결과보고

우리 연구원에서 추진한 연구성과 공유 및 직원 역량 강화를 위한 연구성과 소통한마당을 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 추진개요

○ 일  자 : 2020. 12. 15.(화)

- 10:00~11:00(1부) : 연구성과 발표(5개 과제)

- 14:00~14:30(2부) : 강평 및 공로패 수여

○ 장  소 : 서울물연구원 별관 3층 장영실방

○ 참석자 : 사회적 거리두기 단계에 따라 참석자 및 행사시간 최소화

- 연구원장, 수질분석부장, 미래전략연구센터장, 과장 등 9명

- 발표자는 발표시간에만 참석

○ 세부내용

- 우수 연구성과 및 업무성과 발표(5개 과제)

· 각 과별 우수성과 9개 과제 중 1차 심사를 통해 5개 과제 선정 및 발표

- 우수성과에 대한 강평 및 퇴직(공로연수) 직원에 대한 공로패 수여

□ 우수성과 발표내용

○ 차세대염기서열분석법 및 현미경을 활용한 취수원수 및 활성탄 여과수 진핵생물 분포(미생물검사과 한지선)

- 원수와 활성탄여과수의 진핵생물의 구성은 차이가 있고, 특성이 다름

- 정수장 별 주요 진핵생물 종은 유사한 편이나 분포비율이 서로 다름

· 계절별 경향 있음(규조류 → 환형 → 복모 → 환형)

- 윤충과 섬모충 등 일부 원생동물은 유해세균 및 유해한 원생동물 포낭 등을 포식하는 이로운 기능이 있음

- 정수장 공정별 장기적인 모니터링 및 누출 가능성이 있는 생물 종에 대한 저감방안 연구 필요

○ 정수장 배출수처리공정 개선을 통한 수질오염물질 저감방안 연구
(수처리연구과 신장환)

- 폭기를 통해 방류수 내 클로로포름 농도 감소(2시간 폭기→40.1% 감소)

- 정수장 현장평가에서 폭기시 배슬러지지에서 클로로포름 농도 감소
(47%~76%)

- 민간기술 활용, 방류수 수질개선 연구 진행 중

· 수질측정항목 : 용해성망간, 클로로포름, SS, 수온, pH

○ 내부 시멘트모르타르 라이닝 덕타일주철관(CML-DCIP) 노후도 평가기준 설정연구(배급수연구과 김성재)

- CML-DCIP 내용연수 30년 경과(경제적 수명) 및 비율 증가 추세로 노후도 평가기준 마련 필요

- 평가인자 : 누수건수, 시멘트중성화, 라이닝두께, 용출실험 등 20항목

- 경과연수가 클수록 내부 슬라임 영향으로 탁도 유발가능성은 증가하나, 유해 중금속(납, 비소, 카드늄 등) 유출 우려는 없는 것으로 판단됨

⇒ 슬라임(물때)에 의한 관내 탁도 증가에 대처하기 위해서는 정기적인 세척 및 적정 관망 운영 필요

- GIS 정확도 개선 및 이력관리 강화, 부단수 천공방법 개선, 납품검사 및 시공관리 강화 필요

○ 도심지역 초기우수 유출특성 연구(물순환연구과 경규선)

- 초기우수의 오염부하량의 영향인자 : 선행건기일수, 초기유량, 강우량, 초기시간최대강우강도, 강우기간

- 초기우수기간 강우유출수의 오염부하량은 전체 대비 58.5% 차지

- CSOs수질기준에 부합하기 위해서는

· 월류수 저류 : 초기우수기간(누적 유량 30%)이상의 저류용량 필요함

· 최대 저류용량 9,513 ㎥가 필요하며 유기물 부하량 63.9% 삭감 가능

- 분뇨 직투입시 CSOs 오염부하량은 현재 시설조건에서 평균 2.6%증가가 예측되지만 하수도정비 후에는 영향이 없을 것으로 판단됨

○ 신재생에너지 기술동향 및 적용 검토(전략연구과 서광석)

- 정부는 ｢그린뉴딜｣ 정책을 통해 ’50년까지 탄소중립 목표 선언, 서울시도 ’50년까지 온실가스 제로 달성을 목표로 함

- 서울시 정수센터의 신재생에너지 설치용량은 16,802kW이며, 우리 연구원에도 2kW급 수소연료전지를 설치하여 실증사업을 추진하고 있음

- 향후 물순환 전 공정에 적용 가능한 신재생에너지 최신 기술 발굴, 물재생센터 에너지 자립화 기술 연구, 순차적으로 종료될 민자 태양광 발전의 활용 정책 연구를 추진할 예정임

□ 소요예산

○ 소요금액 : ********

구분	소요예산	산출내역	통계목
*******	********	****************************	*****

○ 예산과목

*************************************

붙임 : 1. 우수성과평가표(1차, 2차)	1부.

2. 행사진행사진	1부.

3. 연구성과 요약	1부.  끝.