문서번호	교량안전과-19093
결재일자	2020. 12. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이상문		박찬규	12/18 代박동욱
협조

- 한남대교 -

2020년 4/4분기 최종 및 정기 하자검사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 12

- 한남대교 -

'20년 4/4분기 최종 및 정기 하자검사 결과 보고

한남대교에 대하여 ‘20년 4/4분기 최종 및 정기 하자검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○ 2020년 4/4분기 하자검사 시행계획(교량안전과-17968호, ‘20.12.3)

□ 하자검사 개요

○ 대상 시설물 : 한남대교

○ 검  사  일 : ‘20.12.18.(금)

○ 하자검사 대상공사 : 총 2건

연번	공사명	계약사항			하자기간		비 고
		계약자	대표자	계약일자	시 기	종 기
1	한남대교 보수공사	유등건설(주)	이혜경	2017.04.27	2017.12.22	2020.12.21	최종
2	한남대교 보수공사	미래씨앤알(주)	최문규	2019.02.01	2019.12.24	2021.12.24	정기

□ 하자검사 결과

연번	공 사 명	주 요 공 종	적출내용	조치계획	비 고
1	한남대교 보수공사	· 한남대교 상류교(P7) 교각 보수 . 전망대 보수 : 4개소 . 조류방지시설설치 : 280m . 신축이음장치 설치 : 225m	특이사항 없음	-	최종
2	한남대교 보수공사	·단면보수 231㎡, 표면보수 46㎡ ·균열보수 40m	특이사항 없음	-	정기

붙 임 : 하자검사조서 각 1부. 끝.

최 종 하 자 검 사 조 서

공 사 명		한남대교 보수공사
공 사 개 요		· 한남대교 상류교(P7) 교각 보수 . 전망대 보수 : 4개소 . 조류방지시설설치 : 280m . 신축이음장치 설치 : 225m
계 약 자		유등건설(주) 대표 이혜경
착 공 일		2017. 04. 27.
준 공 일		2017. 12. 21.
하 자 담보기간	시기	2017. 12. 22.
	종기	2020. 12. 21.
하 자 검 사 일		2020. 12. 18.
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고		장비사용 여부 : 있음 □ 없음 □ ※ 있을 경우 사진첨부(2장)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2020.   12.   18.

검사자 : 시설6급        성명 : 이 상 문 (인)

검사자 : 임기6급        성명 : 이 우 근 (인)

□ 붙임 1. 하자검사 주요 Check List 1부.

□ 붙임 2. 하자검사 현황사진 1부.  끝.

최종하자검사 주요 Check List

□ 공사명 : 한남대교 보수공사

구 분	점 검 사 항	특이사항 없음	하자발생 내용	비고
교면포장	• 균열, 함몰, 단차 및 요철, 블리딩, 마모(ASP 포장)	□		해당없음
	• 균열, 마모, 박리, 파손(콘크리트 포장)	□		해당없음
	• 단차, 파손(신축이음부 주변)	□		해당없음
배수시설	• 뚜껑파손, 누락, 관 연결부 어긋남, 파손	□		해당없음
	• 지지철물 및 유출구의 이완 및 파손 등	□		해당없음
난간 및 연석	• 강재 도장 손상 및 부식	□		해당없음
	• 난간과 상판연결부의 결함, 파손	□		해당없음
	• 처짐, 균열, 박리, 파손, 철근노출 및 부식	□		해당없음
신축이음장치	• 본체 충격음, 본체유동 및 파손, 누수 여부	■	특이사항 없음
	• 유간부족 및 유간과다, 유간 오물퇴적	■	특이사항 없음
	• 신축이음부 누수 및 슬래브 접속면 백태 여부	■	특이사항 없음
	• 방수 물받이 고무재 파손여부	■	특이사항 없음
	• 후타재 단차(본체, 포장, 접속슬래브), 균열 및 파손	■	특이사항 없음
바닥판	• 균열, 박리, 파손, 철근노출 발생 여부	□		해당없음
	• 누수 및 백태(유리석회) 발생 여부 등	□		해당없음
주형(거더)	• 강재 주형 변형, 도장 부풀음, 부식, 박리	□		해당없음
	• 용접부 피로균열	□		해당없음
	• 볼트체결부 이완 및 누락	□		해당없음
	• 균열 및 변형 취약부(지간 중앙부, 지점부복부)	□		해당없음
	• 부식 취약부(주형 단부, 배수구 주변) 중점 점검	□		해당없음
받침장치 (교좌장치)	• 본체 부식, 균열, 탈락, 도장열화, 누수, 침하, 이동경사	□		해당없음
	• 신축유간 부족, 수직보강재와 받침 편기상태	□		해당없음
	• 받침 물고임 및 부식	□		해당없음
	• 앵커볼트 균열, 파손, 절단, 변형	□		해당없음
	• 받침 몰탈 콘크리트 파손, 하부공동 및 침하	□		해당없음
교대 및 교각	• 교대 회전(기울음), 침하(연직이동)	□		해당없음
	• 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출, 백태(유리석회)	□		해당없음
	• 시공이음부 균열, 수면접촉부 침식	□		해당없음
콘크리트 구조물 보수	• 균열, 들뜸, 박리, 박락 발생 여부	■	특이사항 없음
	• 보강섬유 부착 상태 등	■	특이사항 없음
도장공사	• 들뜸(박리), 변색 백화, 얼룩 등 발생 여부	□		해당없음
	• 균열, 박리, 주름, 팽창현상 등 발생 여부	□		해당없음

※ 공종별 하자검사를 시행하고, 나머지는 비고란에 ‘해당없음’을 명시

한남대교 최종하자 점검 현황사진

[한남대교 보수공사(2017년도 시행]

P7번 신축이음장치	P7번 기둥 코핑부

하 자 검 사 조 서

공 사 명		한남대교 보수공사
공 사 개 요		-단면보수 231㎡, 표면보수 46㎡ -균열보수 40m
계 약 자		㈜미래씨앤알 대표 최 문 규
착 공 일		2019. 02. 01.
준 공 일		2019. 12. 24.
하 자 담보기간	시기	2019. 12. 24.
	종기	2022. 12. 23.
하 자 검 사 일		2020. 12. 18.
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고		장비사용 여부 : 있음 □ 없음 □ ※ 있을 경우 사진첨부(1장)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2020.   12.   18.

검사자 : 지방시설주사   성명 : 이 상 문 (인)

검사자 : 임기6급        성명 : 이 우 근 (인)

□ 붙임 1. 하자검사 주요 Check List 1부.

□ 붙임 2. 하자검사 현황사진 1부.  끝.

하자검사 주요 Check List

□ 공사명 : 한남대교 보수공사

구 분	점 검 사 항	특이사항 없음	하자발생 내용	비고
교면포장	• 균열, 함몰, 단차 및 요철, 블리딩, 마모(ASP 포장)	□		해당없음
	• 균열, 마모, 박리, 파손(콘크리트 포장)	□		해당없음
	• 단차, 파손(신축이음부 주변)	□		해당없음
배수시설	• 뚜껑파손, 누락, 관 연결부 어긋남, 파손	□		해당없음
	• 지지철물 및 유출구의 이완 및 파손 등	□		해당없음
난간 및 연석	• 강재 도장 손상 및 부식	□		해당없음
	• 난간과 상판연결부의 결함, 파손	□		해당없음
	• 처짐, 균열, 박리, 파손, 철근노출 및 부식	□		해당없음
신축이음장치	• 본체 충격음, 본체유동 및 파손, 누수 여부	□		해당없음
	• 유간부족 및 유간과다, 유간 오물퇴적	□		해당없음
	• 신축이음부 누수 및 슬래브 접속면 백태 여부	□		해당없음
	• 방수 물받이 고무재 파손여부	□		해당없음
	• 후타재 단차(본체, 포장, 접속슬래브), 균열 및 파손	□		해당없음
바닥판	• 균열, 박리, 파손, 철근노출 발생 여부	□		해당없음
	• 누수 및 백태(유리석회) 발생 여부 등	□		해당없음
주형(거더)	• 강재 주형 변형, 도장 부풀음, 부식, 박리	□		해당없음
	• 용접부 피로균열	□		해당없음
	• 볼트체결부 이완 및 누락	□		해당없음
	• 균열 및 변형 취약부(지간 중앙부, 지점부복부)	□		해당없음
	• 부식 취약부(주형 단부, 배수구 주변) 중점 점검	□		해당없음
받침장치 (교좌장치)	• 본체 부식, 균열, 탈락, 도장열화, 누수, 침하, 이동경사	□		해당없음
	• 신축유간 부족, 수직보강재와 받침 편기상태	□		해당없음
	• 받침 물고임 및 부식	□		해당없음
	• 앵커볼트 균열, 파손, 절단, 변형	□		해당없음
	• 받침 몰탈 콘크리트 파손, 하부공동 및 침하	□		해당없음
교대 및 교각	• 교대 회전(기울음), 침하(연직이동)	□		해당없음
	• 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출, 백태(유리석회)	□		해당없음
	• 시공이음부 균열, 수면접촉부 침식	□		해당없음
콘크리트 구조물 보수	• 균열, 들뜸, 박리, 박락 발생 여부	■	특이사항 없음
	• 보강섬유 부착 상태 등	■	특이사항 없음
도장공사	• 들뜸(박리), 변색 백화, 얼룩 등 발생 여부	□		해당없음
	• 균열, 박리, 주름, 팽창현상 등 발생 여부	□		해당없음

※ 공종별 하자검사를 시행하고, 나머지는 비고란에 ‘해당없음’을 명시

한남대교 4/4분기 정기하자 점검 현황사진

[한남대교 보수공사(장기계속)]

P17번 교각 기둥부