문서번호	자원순환과-21337
결재일자	2020. 12. 24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		자원회수시설팀장	자원순환과장
박포근		代임한묵	12/24 정미선
협 조
	주무관			임한묵
	주무관			김성범
	주무관			임태섭
	주무관			최형철

자원회수시설 주변 주민건강 영향조사 최종보고회 결과 보고

2020. 12.

자원회수시설 주변 주민건강 영향조사

최종보고회 결과 보고

자원회수시설 주변지역 주민의 건강영향 및 환경영향 평가를 위한 주민건강영향조사 학술용역 최종보고회 개최 결과를 보고 드림

▢ 용역 현황

○ 사 업 명 : 자원회수시설 주변지역 주민건강영향조사(6단계 2차년도)

○ 사업근거 : 자원회수시설 공동이용협약(양천, 노원, 강남)

○ 사 업 비 : ******

○ 사업기간 : 2020. 2. 12. ~ 2020. 12. 22.(315일)

○ 용역수행자 : 주관 - 연세대학교 의과대학 환경공해연구소

참여 –포항공과대학교 환경공학부
강북삼성병원 예방검진센터

▢ 최종보고회 개요

○ 일     시 : 2020.12.11.~15.

○ 장     소 : 서면 보고로 대체

○ 참석기관 : 서울시 자원순환과, 각 자원회수시설, 각 자원회수시설 주민지원협의체, 연세대학교 연구진, 포항공과대학교 연구진

▢ 보고회 주요 내용

○ 환경 영향평가

- 연구 대상 물질

• 대기 중 미세먼지(PM-10) 및 초미세먼지(PM-2.5)

• 대기 중 중금속(납, 크롬, 니켈, 카드뮴, 수은, 비소)

• 알데하이드류 5종 평가(폼알데하이드, 아세트알데하이드, 아크로레인+아세톤, 프로피온알데하이드, 부틸알데하이드)

• 휘발성유기화합물류 5종 평가(벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 스티렌)

• 교통(차량) 기여 평가 물질 2종 평가(블랙카본, 먼지류)

- 연구 진행 현황

• 조사 지점 – 21지점(연구대상지역 각 6지점, 참고지역 3지점) 선정

• 조사 횟수

연구 대상 물질	계획	실시
PM10, 중금속, 알데하이드류, 휘발성유기화합물류	4회/년 (가동 3회/미가동 1회)	가동 3회, 미가동 1회 측정완료
PM-2.5, 블랙카본, 먼지류	1회/년 (교통량 측정)	측정 완료

- 연구 결과

• 미세먼지 PM10, 초미세먼지 PM2.5

지점별 미세먼지(PM10)는 가동 유무와 관계없이 서울시 대기환경기준 이내로 평가되었으나 초미세먼지(PM2.5)는 미가동 시 일부 측정값이 기준을 초과하는 사례가 있어 지속적인 관찰이 필요함.

• 대기 중 중금속과 휘발성유기화합물류

대기 중 중금속과 휘발성유기화합물류의 농도는 서울시 도시 평균농도와 유사한 수준으로 평가되었으며, 지역별 및 가동 유무에 따른 유의한 차이는 관찰되지 않음

• 대기 중 알데하이드류

대기 중 알데하이드류의 농도는 일부 물질이 증가 추세를 보여 지속적인 모니터링이 요구됨

○ 삶의 질 평가

- 조사 대상 : 자원회수시설 인근 지역주민(총 250명)

지역	계	양천	노원	강남
계획 인원	250명	75명	100명	75명
참여 인원	248명	75명	100명	73명

※ 마포는 인근 지역주민 없음.

- 조사 방법 : 건강 검진 시 설문지 배포하여 작성

- 조사 내용 : 전반적인 삶의 질을 신체적 영역, 심리적 영역, 사회적 영역, 생활환경 영역으로 나눠서 평가
자원회수시설이 삶의 질에 미치는 영향을 확인함.

- 조사 결과 : 자원회수시설의 영향에 대한 인식 조사에서 동네이미지, 부동산에 미치는 영향이 대기오염, 악취, 소음, 교통에 비해 상대적으로 높은 것으로 분석됨. 특히, 양천지역의 경우 대기오염, 소음, 교통분야에 시설의 영향이 있는 것으로 인식하고 있었음

○ 대기 및 혈액 중 다이옥신 평가

- 대기 중 다이옥신 평가

• 조사 지점 – 6지점(연구대상지역 각 2지점)

• 조사 횟수 – 2회(가동시 1회, 미가동시 1회)

• 조사 결과 – 대기 중 다이옥신 농도는 2012년 이후 지속적으로 감소되어 2015년부터는 대기환경기준의1/10 이하 수준으로 유지되고 있었으나, 대기 기상변화 등에 의해 이번 조사 시 다소 증가되어 지속적인 모니터링이 요구됨

- 혈중 다이옥신 평가

• 조사 대상 – 총 93명(강남 25명, 노원 29명, 양천 39명)

• 조사 결과

미국, 독일, 스페인, 일본 등 대부분의 선진국에서 각 해당 국가 국민의 혈중 다이옥신 평균 농도(10~20pg-TEQ/g lipid)와 비교해보았을 때 이번 조사 전체 참여자들의 혈중 다이옥신 농도 평균 *** pg-TEQ/g lipid 수준으로 낮으며, 지역별 차이는 크지 않았고, 2010년 초기 측정 농도 대비 약 44%의 평균 농도 감소 추세를 보임

○ 혈중 중금속평가 및 염증반응 검사

- 조사 대상 : 자원회수시설 인근 지역주민(계획 250명 중 참여 248명)

- 조사 내용 : 혈중 유해물질 농도 평가를 통한 인체 부하량 평가 및 염증 반응 검사

- 조사 항목 : 혈중 중금속 3종(납, 카드뮴, 수은), 염증 반응지표

- 조사 결과 : 혈중 중금속 3종의 평균 노출 수준은 국제 권고 농도 수준이고, 기존 국내 연구결과와 유사한 수준으로 평가되었음. 혈중 중금속 3종은 1단계(2001~2004) 이후 감소추세이며, 5단계 이후 유사한 경향성을 보임

○ 건강영향평가

- 조사 대상 : 자원회수시설 인근 지역주민(계획 250명 중 참여 248명)

- 조사 항목 : 고혈압, 당뇨, 혈액검사, 소변검사, 흉부방사선검사, 간, 신장, 갑상선, 종양표지자 검사, 면역력검사 등

※ 코로나-19로 폐기능 검사 대신 면역력검사(NK세포 활성도 검사)로 대체함

- 조사 결과 : 개인 생활습관에 따라 다소 차이가 있으므로 자원회수시설의 영향에 관한 유의미한 결과 해석이 어려움.

▢ 질의응답 : 붙임

▢ 향후 추진 일정

○ 2020. 12. 16. : 용역 최종보고서 성과품 납품

○ 2020. 12. 22. : 용역 준공

○ 2020. 12. 28. : 용역 계약대금 잔금 지급

붙임 1. 6단계 2차년도 최종보고회 의견서 2부.
2. 6단계 2차년도 최종보고회 답변서 1부.  끝.