문서번호	시설관리과-32337
결재일자	2020. 12. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		시설안전팀장			시설관리과장
강무진		김대용			12/28 송병욱
협 조

“아리수는 오늘도 당신과 함께 합니다”

2020년 상수도 지하시설물 안전점검 결과보고

2020. 12.

동부수도사업소

(시설관리과)

2020년 상수도 지하시설물 안전점검 결과보고

「지하안전관리에 관한 특별법」제34조(지하시설물 및 주변 지하에 대한 안전점검)에 따라 상수관로 및 시설물에 대한 안전점검 결과를 보고 드림

Ⅰ		점검개요

□ 관련규정

○ 지하안전관리에 관한 특별법 제34조(지하시설물 및 주변 지반에 대한 안전점검)

지하시설물관리자는 소관 지하시설물 및 주변 지반에 대하여 안전관리규정에 따른 안전점검을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 정기적으로 실시하고 그 결과를 시장ㆍ 군수ㆍ구청장에게 통보하여야 한다

○ 지하시설물 안전관리규정 심사 개선방안: 도로관리과-5249호(’20.3.23.)

- 안전관리규정에 따른 안전점검계획 수립 대상을 모든 지하시설물로 확대

현행	개선
ㆍ 500mm 이상 지하시설물	ㆍ 500mm 미만 소규모 지하시설물을 포함한 모든 지하시설물

□ 점검대상(중랑ㆍ동대문구 관내)

상수관로 (㎞)			배 수 지 (개소)			아리수올림터 (개소)
계	동대문구	중랑구	계	1차	지역	계	유․무인	증 압
1,163	587	576	3	2	1	10	2	8

○ 배수지 : 3개소

구 분	배수지명	위 치	규 모	비 고
중랑구	용마배수지	면목동 산1-4	80,000㎥
	용마소배수지	면목동 산1-4	6,000㎥
	신내배수지	신내동 233	3,000㎥

○ 아리수올림터 : 2개소

구 분	아리수올림터	위 치	비 고
중랑구	용마아리수올림터	면목동 산1-4
	신내아리수올림터	신내동 233

○ 증압장 : 8개소

구 분	증압펌프장	위 치	비 고
동대문구	휘경A증압	전농동 103-340
	휘경B증압	휘경2동 43-253
	휘경C증압	휘경동 286-71
	청량리증압	청량리2동 199-172
	이문증압	이문2동 363-49
	경희증압	회기동 3-8
중랑구	신내증압	신내동 243-1
	망우증압	망우동 93-2

Ⅱ		점검방법 및 결과

□ 점검방법

○ 점 검 자: 시설물(순찰반 포함) 및 기전업무 담당자

○ 점검기간: 2020. 1. 1. ~ 12. 31.

○ 점검방법: 지하 시설물을 중심으로 지하시설물 매설 깊이의 2분의 1에  해당하는 범위의 지표에 대하여 육안 안전점검 시행(연 1회 이상)

□ 점검결과

○ 상수관로 점검

구 분	위 치	점검담당	점검결과	비고
동대문구	587㎞	강무진, 주상열, 원형덕	이상없음
중랑구	576㎞	강무진, 박경조, 배태양	이상없음

○ 배수지 시설물: 강무진, 박경조(이상없음)

○ 아리수올림터, 증압장: 박지웅, 강정복(이상없음)

Ⅲ		향후계획

○ 지속적인 순찰ㆍ점검을 시행하고 경미하거나 긴급한 정비사항은 즉시 보수

○ 보수에 장기간 소요되는 경우에는 안전사고 및 급수에 지장이 발생하지 않도록 응급 조치하고 보수 완료 시까지 주기적으로 점검 시행

붙임 : 1. 배수지 시설물 점검표 1부.

2. 아리수올림터, 증압장 점검표 1부.

3. 상수관로 점검표 1부.  끝