문서번호	기술진단과-10441
결재일자	2020. 12. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	기술진단과장	생산부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
장현성	유통희	서대훈	구아미		12/30 백호
협 조
	수처리연구과장			홍숭희
	정수과장			이병옥

『입상활성탄/모래 시범운영』관련
파일롯 실험결과 및 시범운영 추진계획 보고

2020.12

생산부

(기술진단과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『입상활성탄/모래 시범운영 관련』

파일롯 실험결과 및 시범운영 추진계획 보고

활성탄유출수 수질개선, 활성탄 역세척 직후 분탄 및 누출세균 등 입자성물질 저감을 위한 입상활성탄/모래 파일롯 실험결과 및 시범운영 추진계획을 보고드림

Ⅰ		추진개요

□ 추진배경

○ 활성탄 유출수 수질개선, 역세척 직후 초기 여과수 내 분탄 및 누출세균 등 입자성 물질 저감 필요

○ 입상활성탄/모래 시범운영을 통해 현장 적용성 평가 및 효율적인 운영방안 제시

□ 추진근거

*****************************************************

**************************************

**************************

□ 입상활성탄/모래 파일롯 실험개요

******************************

**********************************************

******************************

*********************************************

*******************************

***********************

***********************************

*******************************************************************

********************************************

*****************************************

************************************************************

********************************

○ 실험방법

- 활성탄 단독 .vs. 활성탄/모래층 두께 별 실험 구성

컬럼 구분		활성탄단독	활성탄/모래			실험항목
		A	B	C	D
층고(m)	활성탄	***	***	***	***	*********************
	모래	*	***	***	***
접촉시간(min)		**	****	****	**

※ 서울시 활성탄 접촉시간 설계값 : 15min 이상, 상수도 시설기준 10~30min

※ 영등포 운영사례 : 재생탄 운영 시 12.6min (회수율 84%)

파일롯플랜트 운영사진

- 모래층 두께별 비교 실험방법

구 분	**** *************	**** *************	**** **************
비교군	********************	********** **********	********** **********
	*	*	*

- 여과기간 7일간 손실수두변화, 수질변화 분석 [역세척 주기(회/7일)]

Ⅱ		파일롯 실험결과

□ 입상활성탄/모래 파일롯 실험결과 및 고찰

******************************************

- ************************************************

○ ***************************************

<탁도>

- ****************************************

구 분	활성탄(NTU)	활성탄/모래(NTU)	수질개선율(%)
***********	****	****	*
***********	****	****	****
************	****	****	****

<입자수>

*******************************

******************************************************************

※ 운영 중 모래 두께별 입자수 개선효과

구 분	활성탄수 (개/ml)	활성탄/모래수 (개/ml)	수질개선 효율(%)
***********	**	**	**
***********	**	**	**
************	**	**	**

-***********************************************

**************************************************************

**************************************************************

<TOC, 유기물>

- *****************************************************

구 분	활성탄(mg/L)	활성탄/모래(mg/L)	수질개선율(%)
***********	****	****	****
***********	****	****	***
************	****	****	****

Ⅲ		활성탄/모래 포설깊이 및 시범대상 정수장 선정

1		활성탄/모래 포설깊이 결정(안)

○ 실험결과 및 문헌 검토

구 분		파일롯 실험결과 (2020.10~12)	서울물연구원 (2019)	문헌조사□
운영인자	손실수두 변화	******	*****	*
수질인자	입자수	************	**************	*
	TOC(유기물)	*******	****** ********	************* ****************** ******************
	소독부산물	*	*******	************* *******************************
	맛·냄새물질	*	****** ********	*******

□ 출처 : 오존/입상활성탄 공정을 이용한 맛냄새물질과 유기물질의 제거특성 평가(2012)

- 손실수두변화 : *********************************

- 수질개선효과

· *******************************

***********************************************

○ 활성탄 체류시간(EBCT) 검토

- 6개 정수센터 활성탄 흡착지 체류시간(EBCT)은 15min 이상 설계 운영 중

- 활성탄 하부에 0.3m, 0.4m, 0.5m 포설 시의 체류시간(EBCT)은 각각 13.2min, 12.6min, 12min으로 감소되어 시설기준 10 ~ 30min의 범위에는 만족하나 최솟값에 근접해 있어 유기물, 맛냄새물질 등의 제거율 소폭 감소 예상됨.

○ 활성탄/모래 포설깊이 결정 : ***************

******* *******************************************

************************************************

********************************************************************************************************************************

*******************************************************

*********************************************

2		시범대상 정수장 결정(안)

○ 정수장별 가동율 현황(고도용량 기준)

- ***********************************************

○ 정수장별 시동방수 현황

구 분	영등포1	영등포2	광암	암사	강북	구의	뚝도
*******	***	***	***	***	***	***	***
*********	***	***	***	**	**	**	**
****	********			********		********	********
*****************************************************************************************************

○ 정수장별 역세척 조건(물린스) 현황

구 분	영등포1	영등포2	광 암	암 사	강 북	구 의	뚝 도
**********	****	****	****	****	****	****	****
**************************************************** ******************************************** *************************************

**************************************

*********************************************

***************************

**********************************

*********************************************

****************************************

Ⅳ		입상활성탄/모래 시범운영 추진계획

○ 추진목적

- 활성탄유출수 수질개선, 역세척 직후 초기 여과수 내 분탄 및 누출세균 등 입자성 물질 저감방안 마련

- 입상활성탄/모래 시범운영을 통해 현장 적용성 평가 및 효율적인 운영방안 제시

○ 추진기간 : 2021.1 ~ 2021.12 (12개월)

○ 추진대상

- 영등포 1정수장 입상활성탄지 1개지

○ 추진내용

- 사전검토(도면, 운영수두, 역세척 조건 등) 및 계획 수립

- 논문, 특허 자료 등 문헌 검색 자료 정리

- 입상활성탄/모래 현장 시범운영

- 대상지, 비교지 수질비교 실험 분석

⇨ 대상항목 : 탁도, TOC, 맛·냄새물질, 총입자수, 미소생물, 총 세균수

- 효율적인 입상활성탄/모래 운영방안 마련(계절별 세척주기, 역세척 조건 등)

- 효율적인 입상활성탄/모래 현장 시범운영 결과보고서 작성

○ T/F팀 구성․운영

- 목적

· 체계적이고 안전한 활성탄/모래 포설 및 기존 공정 영향 최소화

· 활성탄/모래 운영 및 모니터링과정에서의 신뢰성 확보

· 활성탄/모래 공정의 시범운영을 통한 최적의 고도정수처리공정 방안 마련

- 참여부서 : 본부 기술진단과, 연구원 수처리연구과, 영등포정수센터 정수과

- 주요임무

· T/F 팀 회의개최 등 소통 및 협력강화 (매월 1회 이상)

- 구성팀

									활성탄/모래 시범운영 T/F 팀 팀장 : 기술진단과장
	본부 기술진단과 (6명)										물연구원 수처리연구과 (4명)										영등포정수센터 정수과 (4명)
	□****************************										□*************										□******************
	실험총괄, 보고서 작성 및 업무지원										운영결과 분석 및 활용방안 수립										입상활성탄 충진 현장 실공정 운영

○ 2021년 예정공정표

월 추진내용	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
현장조사 및 입상활성탄/모래 포설
입상활성탄/모래 운영 및 모니터링
보고회 (전문가 자문실시) 개최

○ 보고회 진행 시 외부전문가 자문(3인)으로 보고회 내실화 추진

- 외부전문가 : 기술진단 자문위원, 학계, 운영, 설계 전문가 등 구성운영

□ 기대효과

○ 활성탄지 하부 모래포설을 통한 역세초기 시동방수 시간단축 및 수질개선

○ 효율적이고 경제성있는 고도정수처리 운영방안 확립

Ⅴ		행정사항

□ 외부전문가 자문수당 지급 : 1,800,000원

○ 산출내역 : 150,000원 × 3인 × 4회 = 1,800,000원

○ 예산과목 : 일반관리비(기본경비), 일반운영비(사무관리비).  끝.

[붙임]

□ 시범대상 정수장 선정 자료

구 분	****	***	***	***		***	***	**
				****	****
가동율 (2020년)	*****	*****	*****	******	*****	*****	*****	****
활성탄 유효경(mm)	****	****	****	****	****	****	****	***
역세척 속도 (물린스 m/분)	**** ********	**** ********	**** ********	**** *	**** *	**** ********	**** *
여유수두 (활성탄단독시)	***** ********	***** *	***** *	***** *	***** *	**** ********	***** *	*****
활성탄층고 (m)	***	***	***	***	***	***	***	*****
시동방수 밸브	***** ********	***** ********	***** *	***** ********	***** ********	***** *	***** *	**** ****
시동방수 시간	******	*****	*****	******	******	*****	*****
장점	*	*	**** **	***** **		**** **	**** **
단점	***** *******	***** *** *****	*	***** ****** *****		*******	*
특이사항	**** ******* *****	*	*	*****		*	*
적용가능 정수장	*******************************