문서번호	행정관리과-12512
결재일자	2020. 12. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	구의아리수정수센터소장
강일형		이혜진	12/31 임정규
협 조
	정수과장			代박형수
	정수시설과장			김기윤
	주무관			배준호
	주무관			김동선

2021년 구의아리수정수센터 소방계획

2020. 12

구의아리수정수센터

(행정관리과)

2021년 구의아리수정수센터 소방계획

우리센터 소방안전관리업무 전반에 대하여 필요한 사항을 정하고 이를 실천함으로써 화재예방 및 초기대응에 만전을 기하여 화재로부터 인명과 재산을 보호하기 위함.

Ⅰ		일반현황

□ 관련근거

❍ 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률」제24조

❍「공공기관의 소방안전관리에 관한규정」

□ 적용범위

❍ 청사,건축물, 기계, 전기, 가스, 소방시설 등

❍ 정수장내 속하는 공무원, 공무직 등 근무자

❍ 정수장내 공사현장 내 근무자

□ 소방안전관리자

❍ 소방안전관리자 선임 현황

구 분	직급(자격증)	이름	선임일자
소방안전관리자	기계 7 급 (소방설비산업기사)	김동선	2019.12.31

❍ 주요업무

- 소방계획 수립, 자위소방대 조직 편성

- 소화, 통보, 피난 등의 훈련 및 교육

- 소방시설 및 그 밖의 소방관련 시설 유지관리 및 문제점 도출시 시정요구

- 화기취급 지도 감독 등

□ 시설물 현황

시설명		규 모	연면적	용 도	주요소방시설
본관 (교육동포함)		지하1층, 지상4층	4,483.68㎡	사무실,식당	P형 자탐설비, 15회로
				강당	P형 자탐설비, 15회로
문화재 제1공장	약품실	지하1층, 지상1층	333.5㎡	전시실	시각경보기
	여과지동	지하1층, 지상1층	452.94㎡	전시실	시각경보기
	송수펌푸실	지하1층, 지상1층	205.99㎡	전시실	시각경보기
문화재 제2공장	본관	지하1층, 지상2층	4,376.08㎡	공무직대기실 전시실	P형 자탐설비, 10회로
관사		지상2~3층 (49개동)	2,133.16㎡	주거동	소화기 비치
기타시설 (기술지원팀)		지상2층	90㎡	탁구장,사무실	소화기 비치
정문상황실		지상1층	150.43㎡	경비실,당직실	연기감지기
제1정수장	여과지	지상 1층	2,449㎡	여과지	소화기 비치
	구)염소실	지상1층	277㎡	염소장비실	소화기 비치
	약품투입실	지하1층, 지상1층	600㎡	약품투입실	P형 자탐설비, 6회로
	배출수처리장	지하1층,지상2층	2,592㎡	전기실,사무실	P형 자탐설비, 10회로
제2정수장	활성탄및오존접촉지동	지상1층	4,750.22㎡	오존기기실 질소공급실	P형 자탐설비, 18회로
	송수펌프동	지상1층	1,309.35㎡	비상발전기실 소화설비실	P형 자탐설비, 8회로
	여과지동	지상1층	1,251.78㎡	전기실 수질계측기실	P형 자탐설비, 12회로
	착수정	지상1층	259.24㎡	종합제어반실	P형 자탐설비, 15회로
	약품투입동	지상2층	516.75㎡	약품저장실
	염소투입동	지상1층	635.05㎡	염소투입실	P형 자탐설비, 1회로
	배출수동	지상1층	286.54㎡	슬러지펌프실	P형 자탐설비, 3회로

Ⅱ		세부추진계획

□ 화기책임자 지정운영

❍ 주요업무

- 해당지역 화재예방 및 안전점검

- 소방교육 및 훈련시 부서내 직원 참여토록 적극 협조

- 기타 소방안전관리자를 대행하여 해당지역 소방안전 전반에 관한 사항과 화기취급 지도 감독 등

❍ 대상 및 책임자(소방계획서 10.0 화기취급감독 참조)

□ 화재 진압 체계 및 방법

❍ 기본체계

화재발생시 비상연락체계(첨부) 가동 및 초기 진압

초기진압 실패시 기 평성된 자위소방대 조직에 따라 화재진압

자위소방대는 소방차 출동시 진입로 확보 및 소방시설 신속 지원

야간에는 당직(제어실,정문)책임자의 지휘아래 신속히 초기 진압

❍ 자위소방대 편성 및 운영(소방계획서 참조)

반별 임무

반 별	임 무
통보연락반	○ 119신고, 건물 내 화재발생 통보 ○ 관계기관 및 관계자에게 통보연락
소 화 반	○ 소화기, 옥내소화전을 사용 화재진압
피난유도반	○ 건물 내 거주자를 대피유도 ○ 방화문 폐쇄, 가스 등 위험물질 제거 ○ 중요물품 안전한 장소로 이동
응급구조반	○ 부상자 응급조치 ○ 병원 긴급후송

Ⅲ		화재예방

□ 자체점검

❍ 점검방법

- 주간 : 공공안전관, 소방안전관리자, 청사담당 및 부서별 시설물담당, 보안당번(최종 퇴청직원)은 청사 및 시설물 내․외부 화재예방 순찰 철저

(특히  최종퇴청자는 전열기 및 전원코드 분리를 확인 철저)

- 야간 및 공휴일 : 당직근무자(제어실, 정문)는 보안 및 화재예방 점검후 보안당번 근무일지에 서명

❍ 점검내용

- 화재 발생 및 위험이 예상되는 구역 또는 화기 취급장소

- 소화기 정위치 확인 및 적정 충약여부 등 점검

- 비상대피로(계단, 복도, 옥상출입문 등)를 확인하여 유사시 대피에 지장이 없도록 조치

⇒ 순찰 중 특이사항 발생시 즉시 시정 후 보고(소방안전관리자)

□ 외부점검(소방시설물 점검)

❍ 점검방법 : 소방전문시설업체(용역대행업체)

❍ 점검내용

점검종류	점검횟수	점검시기	점 검 내 용
작동기능 점 검	년1회	12월	소방시설을 인위적으로 조작하여 정상 작동 여부 점검
종합정밀 점 검	년1회	7월	소방시설 등의 작동기능점검을 포함하여 설비별 주요 구성부품 화재안전기준에 적합한지 점검
외관점검	월1회	매월	점검서식에 의거 외관 및 기능점검

❍ 점검결과 조치 및 사후관리

- 점검결과 지적사항 즉시 정비

- 소방시설 종합정밀점검 및 작동기능점검 결과 유관기관(소방서) 통

- 소방점검결과 및 조치사항 2년간 기록보존

□ 소방훈련 및 교육실시

❍ 대   상 : 전 직원

- 연 2회 이상 소방훈련 및 교육 실시

❍ 시    기 : 상반기 전직원 교육(자체), 하반기 소방훈련(종합)

❍ 주요내용 : 소화, 피난, 화재예방 준수사항 등

❍ 훈련방법 :

※ 자체훈련 : 소방설비에 인위적으로 화재상황을 조성하여 화재감지, 경보발생 등 기능 정상 여부 확인하고, 옥내소화전을 가동하여 소화펌프 작동 등, 설비 제기능 상태 점검과 병행하여 전직원 자체 피난훈련 실시

(민방위 훈련의 날 병행실시)

※ 합동훈련 : 염소가스누출사고 대비훈련시 유관기관과 합동실시

□ 화재예방을 위한 준수사항 이행

	【 준수사항 】
∘실내에서는 휴대용 가스렌즈와 전열기 등 화기 취급 금지 ∘최종 퇴청자 및 당일 생산책임자(당직책임자)는 소등과 전원을 차단하고, 특히 전기코드 제거여부 등을 확인하여 과열로 인한 화재발생 미연 방지 ∘화재 발생시 대피통로(비상통로)에 적재물이 없도록 조치 ∘실내에 가연성 및 발화성 물질(가스, 유류, 페인트, 신너 등)반입금지 ∘임의 전기배선 및 적정 전기 용량을 초과하는 제품 무단사용 금지 ∘공사장내 용접 등 의 작업시는 소화기 필히 비치(공사감독 철저) ∘비상사태 발생 대비 유관기관 및 직원 비상연락망 체계유지 ⇨ 순찰자 및 보안담당은 위반사항 적발시 즉시 시정토록 하고, 결과를 소방안전관리자에게 보고

Ⅴ		행정사항

❍ 본 계획은 우리센터의 소방안전관리 업무 전반에 관한 사항이므로 전직원은 본 내용을 숙지하고 필히 이행하여야 함.

❍ 부서별 화기책임자는 사무실(부속실포함)내에서 화기, 전열기 등의 사용제한에 대한 필요한 조치를 취하여야 함.

❍ 특히 소방안전관리자는 화재의 위험이 있다고 판단될 경우에는 그 시설물에 대하여 일시폐쇄, 단전 등 화재를 미연에 방지할 수 있는 적절한 조치를 취하여야 함.

별첨  1. 2021년 구의아리수소방계획서. 1부

2. 유관기관 비상연락망. 1부.

3. 소화기관리대장 1부. 끝.