문서번호	수질과-315
결재일자	2021. 1. 8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	01/08 서대훈

2020년 건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성도

2021. 1.

상수도사업본부

(생 산 부)

2020년 『건강하고 맛있는 물 가이드라인』달성도

고품질의 아리수를 공급하여 수돗물에 대한 신뢰도와 음용률을 향상하기

위한『건강하고 맛있는 물 가이드라인』달성도 분석 결과임.

Ⅰ		가이드라인 항목 달성도 분석 결과

□ 분석개요

대상기간 : ’20. 1월 ~ 12월 (상반기 달성도 평가(붙임참조) 기완료)

분석내용(검사기관 : 서울물연구원, 수도사업소)

구 분	관리항목(10항목)	분석자료	주기
서울물연구원	미네랄, 2-MIB, 지오스민, 망간, 소독부산물	정수 수질검사 결과	월간
수도사업소	잔류염소, 탁도, pH, 구리, 철	법정수도꼭지, 품질확인제 검사결과	월간

□ 2020년 항목별 달성도(10항목)

항목	단위	수질 기준	가이드라인	2020 목표 (%)	상반기 (%)	하반기 (%)	’20년 달성도 (%)	비 고
미네랄 (Ca,Mg,Na,K)	mg/L	-	20 ~ 100	100	100	100	100	- 원수․ 정수․공급과정에서 거의 변동이 없음 - 하반기 평균 : 32.6mg/L
탁도	NTU	0.5	0.3 이하	99.8	99.8	99.8	99.8	- 하반기 탁도 평균 : 0.16NTU
잔류염소	mg/L	4.0	0.1 ~ 0.3	98.2	99.3	91.8	94.9	- 코로나19 및 인천시, 제주시 유충 발생으로 인한 예방 대비로 염소소독 증가하여 달성률 감소
2-MIB	ng/L	20 (감시항목)	8.0 이하	100	100	100	100	- 100% 고도정수처리로 맛, 냄새 물질 가이드라인 만족 (※ 6개 정수센터 100% 고도 정수)
지오스민	ng/L	20 (감시항목)	8.0 이하	100	100	100	100
구리	mg/L	1.0	0.05 이하	98.5	99.0	99.6	99.4	- 배관 관련 항목 (하반기 110,039건중 323건 가이드라인 미달)
철	mg/L	0.3	0.05 이하	98.5	99.4	99.8	99.6	- 배관 관련 항목 (하반기 110,039건중 321건 가이드라인 미달)
pH	-	5.8~8.5	6.5~ 8.5	99.9	100	100	100	- 맛, 배관 관련 항목으로 100% 달성
망간	mg/L	0.05	0.02 이하	100	100	100	100	- 맛, 배관 관련 항목으로 100% 달성
소독부산물 (총트리할로메탄)	mg/L	0.1	0.04 이하	92	100	88.8	94.4	94.4% 달성 (하반기 평균 : 0.029)

※ 달성도(%) : 가이드라인 만족 지점수, 횟수 또는 목표값 / 총 검사지점수, 횟수 또는 측정값

<※ 연차별 가이드라인 달성목표(총괄)>

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
미네랄	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
탁 도	100%	99%	99%	99%	99.7%	99.8%	99.8%
잔류염소	93%	96%	97%	97.5%	98.0%	98.1%	98.2%
2-MIB	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Geosmin	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
구 리	99%	99%	98.2%	98.5%	99.2%	99.3%	98.5%
철	99%	99%	98.2%	98.5%	99.1%	99.3%	98.5%
pH	-	-	-	-	-	-	99.9%
망간	-	-	-	-	-	-	100%
소독부산물 (총트리할로메탄)	-	-	-	-	-	-	92.0%

□ 총평

미네랄은 100% 가이드라인을 만족시켰으며, 탁도는 노후된 옥내 급수관 및 관말 정체구간 등의 영향으로 가이드라인 상회지점 일부 발생된 것으로 추정

조류로 인해 발생하는 냄새유발 물질인 2-MIB, 지오스민은 표준정수처리의 경우 제거에 어려움이 있었으나, 2015년 이후 100% 고도정수처리로 맛․냄새물질 가이드라인 상시 만족

배관 관련항목인 철, 구리는 노후된 옥내배관 영향이 크므로 추진중인 옥내 급수관 개량 지속적 안내 필요

잔류염소의 경우 염소 분산투입시설 및 고도 정수처리 최적화율에 따라 적정 유지하려고 했으나, 코로나19 및 인천시·제주시 유충 발생으로 인한 서울시 유충발생대비를 위해 하절기 염소소독 강화로 목표값 미달성. 향후 고지대 및 관말지역의 주기적 퇴수관리와 소블럭 단위 집중관리, 유충 발생 적정 대비 등으로 잔류염소 농도 유지를 위한 지속적인 노력 필요

신규 관리 항목인 pH, 망간, 총트리할로메탄의 경우 가이드라인 만족하였으나, 총트리할로메탄의 경우 하절기 소독 강화의 영향으로 가이드라인 상회 지점 일부 발생 추정으로 지속 관리 철저

Ⅱ		가이드라인 항목별 수질검사결과

□ 미네랄 : 가이드라인 20 ~ 100mg/L

미네랄 항목은 원수의 상태에 따라 좌우되며, 정수처리 과정이나 공급과정에서는 거의 변동 없으며, 분석기간 동안 100% 가이드라인을 만족하였음

하반기 검사결과

(단위 :mg/L)

구 분	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
평균	39.7	25.9	26.4	27.8	31.6	44.0	32.6
광암	33.0	32.4	25.7	28.4	27.9	44.7	32.0
강북	38.0	21.8	25.8	26.1	29.4	45.6	31.1
암사	42.4	26.6	25.0	26.7	34.0	42.5	32.9
구의	41.2	23.3	28.1	28.8	32.5	45.0	33.2
뚝도	41.7	22.9	28.0	27.5	33.1	44.6	33.0
영등포	42.0	28.5	25.8	29.0	32.6	41.4	33.2

[※매월 1회씩 36회 측정결과 100% 가이드라인을 만족함]

□ 탁도 : 가이드라인 0.3NTU 이하

원수 탁도는 월별로 편차가 있으나, 고도 정수처리로 가이드라인 만족

수도꼭지 112,643지점 측정결과 112,398지점(99.8%) 가이드라인 목표 달성

구 분		7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
수도 꼭지 (탁도)	대상(지점)	29,536	28,157	26,591	27,166	728	465	112,643
	0.3NTU이하	29,473	28,085	26,546	27,101	728	465	112,398
	가이드라인 이외	63	72	45	65	0	0	245
	달성률(%)	99.8%	99.7%	99.8%	99.8%	100%	100%	99.8%

[112,643지점 측정결과 99.8%(112,398지점) 가이드라인을 만족하였으며, 가이드라인 초과 지점은 수질기준에는 만족하나 급수관 노후 및 정체구간 등으로 인한 탁도가 일부 높은 것으로 추정됨]

□ 잔류염소 : 가이드라인 0.1 ~ 0.3mg/L

하반기 수질검사 결과 평균 잔류염소 달성률은 91.8%로서

염소 분산투입시설 및 고도 정수처리 최적화율에 따라 적정 유지하려고 했으나, 코로나19 및 인천시·제주시 유충 발생으로 인한 서울시 유충발생대비를 위해 하절기 염소소독 강화로 목표값 미달성. 향후 고지대 및 관말지역의 주기적 퇴수관리와 소블럭 단위 집중관리, 유충 발생 적정 대비 등으로 잔류염소 농도 유지를 위한 지속적인 노력 필요  ,,

하반기 검사결과

구 분		7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
수도 꼭지 (잔류염소)	대상(지점)	29,536	28,157	26,591	27,166	728	465	112,643
	0.1~0.3mg/L	27,772	25,910	23,419	24,518	687	427	102,733
	가이드라인 이외	1,764	2,247	3,172	2648	41	38	9,910
	달성률(%)	94.0%	92.0%	88.1%	90.3%	94.4%	91.8%	91.8%

[※112,643지점 측정결과 91.8%(102,733지점) 가이드라인을 만족함]

□ 2-MIB, Geosmin : 가이드라인 8.0ng/L(=0.000008mg/L) 이하

정수처리과정이 가이드라인 달성률을 결정함.

100% 고도정수처리에 따른 맛,냄새 물질 완전 제거 수준 유지

하반기 검사결과 고도정수 및 선제적 대응으로 가이드라인 모두 만족

(단위 : ng/L)

구 분		7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
광암	2-MIB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Geosmin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
강북	2-MIB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Geosmin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
암사	2-MIB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Geosmin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
구의	2-MIB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Geosmin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
뚝도	2-MIB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Geosmin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
영등포	2-MIB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Geosmin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

[※매월 1회씩 36회 측정결과 100% 가이드라인을 만족함]

□ 구리, 철 : 가이드라인 0.05mg/L 이하

배관 관련항목인 철, 구리의 경우 가이드라인 달성율이 99.8%, 99.6%로서 정수처리과정에서는 정량한계 미만으로 불검출되어 대부분 처리되나,

급수과정에 옥내배관 상태가 영향을 많이 주기 때문에 추진 중인 노후 옥내배관 교체 사업 등을 지속 실시하여 가이드라인 만족토록 노력

하반기 검사결과

구 분		7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
수도 꼭지 (구리)	대상(지점)	29,102	27,723	26,157	26,732	294	31	110,039
	0.05mg/L이하	29,036	27,680	26,068	26,610	291	31	109,716
	가이드라인 이외	66	43	89	122	3	0	323
	달성률(%)	99.8%	99.8%	99.7%	99.5%	99.0%	100%	99.6%

[※전체 110,039지점 측정결과 99.6%(109,716지점) 가이드라인을 만족함].

구 분		7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
수도 꼭지 (철)	대상(지점)	29,102	27,723	26,157	26,732	294	31	110,039
	0.05mg/L이하	28,997	27,676	26,041	26,679	294	31	109,718
	가이드라인 이외	105	47	116	53	0	0	321
	달성률(%)	99.6%	99.8%	99.6%	99.8%	100%	100%	99.8%

[※전체 110,039지점 측정결과 99.8%(109,718지점) 가이드라인을 만족함]

□ pH(수소이온농도) : 가이드라인 6.5~8.5

’20년부터 맛과 배관 관련 지표의 신규 관리 항목으로 가이드라인 100% 만족

하반기 검사결과

구 분		7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
수도 꼭지 (pH)	대상(지점)	29,536	28,157	26,591	27,166	728	465	112,643
	6.5~8.5	29,536	28,157	26,591	27,166	728	465	112,643
	가이드라인 이외	0	0	0	0	0	0	0
	달성률(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

[※전체 112,643지점 측정결과 100%(112,643지점) 가이드라인을 만족함].

□ 망간 : 가이드라인 0.02mg/L 이하

’20년부터 맛과 배관 관련 지표의 신규 관리 항목으로 가이드라인 모두 만족

하반기 검사결과

(단위 :mg/L)

구 분	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
평균	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	0.00025
광암	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.009	0.00150
강북	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
암사	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
구의	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
뚝도	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
영등포	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[※매월 1회씩 36회 측정결과 100% 가이드라인을 만족함]

□ 소독부산물(총트리할로메탄, THMs) : 가이드라인 0.04mg/L 이하

’20년부터 신규 건강 관련 지표의 관리 항목으로 염소소독과정에서 발생하는 유해성 부산물 중 대표적이며 소독제 사용량이 증가할수록 높아지는 경향이 있어 주의하여 관리하여야 할 것으로 사료됨

하반기 검사결과

(단위 :mg/L)

구 분	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
평균	0.023	0.041	0.039	0.031	0.022	0.016	0.029
광암	0.022	0.047	0.051	0.038	0.027	0.019	0.034
강북	0.022	0.039	0.038	0.029	0.021	0.014	0.027
암사	0.030	0.041	0.038	0.028	0.020	0.014	0.029
구의	0.019	0.030	0.034	0.026	0.019	0.015	0.024
뚝도	0.025	0.040	0.038	0.031	0.022	0.015	0.029
영등포	0.019	0.046	0.037	0.035	0.025	0.017	0.030

[※매월 1회씩 36회 측정결과 88.8% 가이드라인을 만족. 초과 지점은 수질기준은 만족하나 하절기 유충 발생 대비로 인한 염소 소독 강화의 사유로 추정됨]

끝.