문서번호	계약심사과-1061
결재일자	2021. 1. 22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목심사1팀장	계약심사과장
소영신		윤병헌	01/22 손병하
협 조
	토목심사2팀장			노형근
	주무관			허원도
	주무관			임홍필
	주무관			최원혁

‘21년 표준품셈 개정에 따른 「서울형품셈」정비(폐지) 검토 보고

2021. 1.

재   무   국

(계약심사과)

‘21년 표준품셈 개정에 따른

『서울형품셈』정비(폐지) 검토 보고

2021년 정부 표준품셈이 토목분야․유지보수 위주로 개정(보완∙신설)됨에 따라 품 적용에서 상호 중첩되는 일부 서울형품셈(토목분야) 공종에 대한 정비(폐지)를 위한 검토보고임.

Ⅰ		2021년 표준품셈(토목분야) 개정 현황

▢ 부문별 개정 현황

○ 보완 및 신설 - 총 8개 부문 82개 공종(보완 59개, 신설 23개)

계	가 설	기 초	철근콘 크리트	도로 포장	강구조	관부설 및접합	항 만	측 량
82(23)	2(2)	7(0)	25(7)	32(7)	1(1)	8(3)	2(0)	5(3)

※ (  )는 신설 공종

▢ 주요 개정내용

○ 금번 표준품셈 개정이 토목분야 및 기존 시설물 유지보수 위주로 다수 보완·신설되었고 품 구성도 현장 적용성이 상향된 것으로 보이나

○ 보도용 블록포장 등 일부 공종은 서울형품셈과 표준품셈(개정)이 작업조건등 품 구성에서 상호 중첩되는 것으로 확인됨에 따라

○ 발주설계의 품 적용에 혼란을 방지하고 원활한 계약심사 추진을 위하여 통일된 기준 정립이 필요함

※ “보도포장 품셈(보도용 블록포장공)” 적용지침 문의[보행정책과-90호(’21.1.5)]

Ⅱ		서울형품셈 정비(폐지) 검토결과

▢ 정비(폐지) 대상 - 총 2개 부문 4개 공종

○ 도로포장공사 부문(3개 공종) : 보도용 블록포장, 보도용 블록포장(인력) 철거,

보도용 블록포장(장비사용) 철거

○ 관부설 및 접합공사 부문(1개 공종) : 하수관로 세정

서울형품셈

표준품셈(개정)

① 보도용 블록포장공

보도용 블록포장(토목NO-22)

⇒ 도로상의 보도 블록포장

구 분	단위	수량	일 시공량(㎡)
포 장 공 특 별 인 부 보 통 인 부	인인인	2 2 4	250
굴삭기(0.6㎥) 콤펙터(1.5톤)	대대	1 1

참고) 공원, 단지내 도로 등의 보도 블록포장

⇒ ‘20년 표준품셈(토목1-8-1) 적용

구 분	단위	수량	형식	일 시공량(㎡)
특 별 인 부 보 통 인 부	인인	2 4	소형블록 (t=6~8cm)	300
			대형블록 (50×50×4.5cm)	270
굴삭기(0.6㎥) 콤펙터(1.5톤)	대대	1 1
			콘크리트블록 (30×30×6cm)	370

가. 보도용 블록 설치(토목1-7-1)

⇒ 신규 도로등의 보도 블록포장

구 분	단위	수량	일 시공량(㎡)
포 장 공 특 별 인 부 보 통 인 부	인인인	3 2 2	A형 : 300 B형 : 240
굴삭기(0.6㎥) 콤펙터(1.5톤)	대대	1 1

나. 보도용 블록 설치 재설치(토목1-10-23)

⇒ 기존 보도포장의 유지보수(정비, 교체 등)

구 분	단위	수량	일 시공량(㎡)
포 장 공 특 별 인 부 보 통 인 부	인인인	3 2 2	A형 : 260 B형 : 220
굴삭기(0.4㎥) 콤펙터(1.5톤) 트 럭(2.5ton)	대대대	1 1 1

[주] A형 : 공원, 단지∙택지조성공사의 보도 등 장비이동 및 적재가 용이한 구간

B형 : 차도인접, 주택가 보도 등 장비이둉 및 적재 공간이 협소한 구간

다. 보도용 블록 소규모 보수(품셈토목1-10-24)

⇒ 보도포장의 손상등으로 인한 소규모 유지보수

구 분	단위	수량	일 시공량(㎡)
포 장 공 특 별 인 부 보 통 인 부	인인인	2 1 1	110
굴삭기(0.4㎥) 콤펙터(1.5톤) 트 럭(2.5ton)	대대대	1 1 1

[주] 작업구간이 산재하는 경우 할증 계수

평균시공면적	10㎡이하	30㎡이하	60㎡이하	110㎡이하	110㎡초과
할 증 계 수	0.65	0.85	0.95	1.0	1.05

② 보도용 블록 철거공

가.보도용 블록포장(인력) 철거(토목NO-6)

구 분	단위	수량		일 시공량(㎡)
특 별 인 부 보 통 인 부	인인	1 2	소형블록 (t=6~8cm)	300
			대형블록 (50×50×4.5cm)	270
			콘크리트블록 (30×30×6cm)	370

나.보도용 블록포장(장비사용) 철거(토목NO-6)

구 분	시공량(㎥)
굴 삭 기 (0.2~0.4㎥)	피쇄물 절취 및 집적	k=0.55, f=0.71 E=0.45, cm=15초(90°) (굴삭기 중기적산 산출)

가.보도용 블록(인력) 철거(토목1-10-21)

구 분	단위	수량	일 시공량(㎡)
포 장 공 보 통 인 부	인인	2 2	A형 : 360 B형 : 300
트럭(2.5ton)	대	1

나.보도용 블록(장비사용) 철거(토목1-10-22)

구 분	단위	수량	일 시공량(㎡)
포 장 공 보 통 인 부	인인	1 1	A형 : 600 B형 : 500
트 럭(2.5ton)	대	1

③ 하수관로 세정공

하수관로 세정(토목NO-28)

구 분	단위	수 량(m당)	비 고
특 별 인 부 보 통 인 부	인인	0.0029 0.0002	일 시공량 : 350m
고압세정차(11톤,4㎥) 물탱크(살수차1600L)	hr hr	0.023 0.023

[주] 본 품은 하수도 D600mm 이하에 적용

하수관 세정(토목6-9-2)

구 분	단위	수량	일 시공량(m)
배관공(수도) 보 통 인 부	인인	1 3	A형 : 400 B형 : 310
진공흡입준설차 물탱크(살수차)	대 1	1 1

[주] A형 : 대로 등 넓고, 작업공간이 확보되어 장비의 이동이 원활한 경우

[ 진공흡인준설차(25톤, 7.64㎥). 물탱크(16,000L) ]

B형 : 주택가 도로 등 좁고 협소하여 장비의 이동이 원활하지 못하는 경우

[ 진공흡인준설차(13톤, 3.0㎥). 물탱크(5,500L) ]

▢ 검토의견

○ 서울형 품셈과 개정된 표준품셈을 비교 검토한 결과, 「보도용 블록포장」품은 크게 변동되지 않았으며,「보도용 블록포장 철거(인력,장비사용)」및「하수관로 세정」품은 일부 상향되었음.

○ 상향된 품은 현장여건별 세분화되어 있고 시공규모별 선택적용이 가능하도록 현실화되어 있음.

○ 따라서, 통일된 적용기준 정립을 위하여 서울형 품셈의 위 2개 부문 4개 공종을 폐지하고 해당공종의 품은 2021년 정부 표준품셈을 적용하고자 함.

Ⅲ		행정사항

▢ 적용기준 관련기관(부서) 통보

○ ‘21년 정부 표준품셈 개정에 따른 서울형품셈 정비(폐지) 현황

○ ‘21년 정부 표준품셈 주요 개정목록(토목분야)

▢ 2021년도 계약심사 적용 시행

붙임 : 1) 표준품셈(토목분야) 개정 현황(목록)

2) 서울형품셈(폐지)과 표준품셈(개정) 상세 비교표. 끝.