문서번호	한양도성도감-761
결재일자	2021. 1. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도성정책팀장	한양도성도감과장
엄기갑	강지연	01/22 안중호

한양도성 무인계수기 설치 계획

2021. 1.

한양도성도감

한양도성 무인계수기 설치 계획

한양도성 순성길 중 진출입로가 제한적인 구간에 시범적으로 무인계수기를 설치하여 향후 이용객 실태조사 추진 시 예산절감 및 정확한 이용객 조사를 실시하고자 함

□  설치배경

○ 한양도성 이용객 실태조사 지점 정비에 따라 진출입로가 제한적인 구간을 선정하여 무인계수기 시범설치 및 운영으로 예산절감

○ 무인계수기는 24시간 365일 실시간 측정으로 정확한 이용객 조사 가능

□  한양도성 현황

○ 위치 : 백악 ~ 낙산 ~ 남산 ~ 인왕산

○ 규모 : 18.627km

□  무인계수기 설치(안)

○ 설치수량 : 3개

○ 장비종류 : 박스형, 기둥형

○ 설치장소 : 인왕구간(1), 낙산구간(1), 남산구간(1)

- 설치위치 : 인왕산 초입(사직공원), 낙산(카톨릭대 뒤 계단),

남산 정상(케이블카 승하차장 위)

○ 장비설치안 : 이동식 박스 일체형

※ 한양도성 주변에 기 설치된 시설물(계단, 기둥, 벽 등)을 활용하여 문화재    (한양도성) 훼손 없이 설치 가능한 장비

무인계수기 설치 사례

□  무인계수기 특징 및 사향

○ 무인계수기 특징

- 기존 시설물에 손쉽게 설치

- 주변 시설에서 눈에 띄지 않게 설치 가능

- 장비 파손이 걱정 없는 견고한 외장 케이스

- 기온이나 날씨에 영향이 적음

○ 무인계수기 시스템 사향

- 데이터 백업 : 15분 ~ 60분 간격으로 데이터 저장

- 메모리 용량 : 20개월간 저장 가능

- 배터리 수명 : 데이터 전송 배터리(2년)

- 감지범위    : 박스형(4m)

※ 유지관리비 : 시스템관리 대당 500천원/년, 배터리 200천원(2년)

□  행정사항

○ 무인계수기 설치 업체 선정 : 수의계약

- 수의계약 사유 : 추정가격 20백만원 이하의 소액 사업으로 무인계수기 설치 전문업체에 수의계약하고자 함

○ 소요예산 : ***************

- 예산과목 : 한양도성 세계유산등재 및 시민참여 활성화, 한양도성 보존관리를 위한 자료조사, 사무관리비(201-01)

○ 추진일정

- ‘21.1. : 계약의뢰(재무과)

- ‘20.2. : 설치 및 계측 실시

붙임: 견적서 1부. 끝.