문서번호	물재생시설과-1179
결재일자	2021. 1. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
이인화		김태환	01/27 윤창진
협조

2021년도 물재생센터 악취측정 계획

2021. 1.

물순환안전국

(물재생시설과)

2021년도 물재생센터 악취측정 계획

물재생센터 부지경계선에서 정기적 악취 동향을 모니터링하여 센터 악취발생 예방 및 저감시켜 시민불편 해소 및 쾌적한 도시환경을 조성하고자 함.

1		처리시설 현황

○ 하수 : 4개소(중랑, 난지, 서남, 탄천)

구 분	계	중 랑	난 지	서 남	탄 천
하수(만㎥/일)	498	159	86	163	90

○ 분뇨 : 3개소(중랑, 난지, 서남)

구 분	계	중 랑	난 지	서 남	탄 천
분뇨(톤/일)	12,500	4,000	4,500	4,000	-

2		악취측정 개요

○ 측정주기 : 분기 1회(정기), 필요시(수시)

○ 측정장소 : 각 센터 부지경계선 10개 지점

센터별	악취측정 지점	비고
***	************************	***
***	**************	***
***	****************	***
***	**************************	***

※ 센터 부지경계선 악취측정지점 위치도 : 붙임1

○ 측정기관 : 서울시보건환경연구원

○ 측정항목 : 복합악취, 지정악취

3		’20년 측정결과

○ 복합악취 측정결과 : 기준이내

지 점		복합악취(배)
		평균	최고	최저	1분기	2분기	3분기	4분기
**	****	****	*	*	*	*	*	*
	*****	****	*	*	*	*	*	*
	*****	****	*	*	*	*	*	*
**	******	****	*	*	*	*	*	*
	*****	****	*	*	*	*	*	*
**	****	****	*	*	*	*	*	*
	*********	****	*	*	*	*	*	*
**	*********	****	*	*	*	*	*	*
	*****	****	*	*	*	*	*	*
	*******	****	*	*	*	*	*	*

※ 복합악취기준 : 15배 이하

○ 지정악취(22개 항목) 측정결과 : 기준이내(세부내용 : 붙임2)

4		’21년 추진계획

○ 악취측정 일정 : 매분기(3, 6, 9, 12월)초순, 2일간

***********************

***********************

※ 필요에 따라 일정조정 가능

○ 측정지점 : *****************************

○ 측정항목 : *********************************

○ 부서별 임무

- 물재생시설과 : 악취측정 총괄(측정계획 수립, 결과통보 등)

- 서울시보건환경연구원 : 시료채취 및 분석, 결과통보

- 물재생센터(중랑, 난지, 탄천, 서남)

· 시료채취 협조 및 저감 방안 이행

· 센터 처리계통 운영 최적화 등 악취저감 자체계획 수립·시행

→ 슬러지처리계통, 수처리계통 등 운영 최적화

→ 시설별 악취저감 개선방안 강구

→ 센터 악취관리 중요성 등에 대해 직원의식 강화방안 모색

→ 주민참여 악취모니터링 실시, 악취방지시설 관리 철저 등

5		행정사항

○ 물재생센터 악취 모니터링 실시에 따른 부서별 소관업무 이행 철저

○ 물재생센터 악취발생 예방 및 저감 활동을 지속적 추진하여 시민불편 해소 및 쾌적한 도시환경 조성 : 중랑, 난지, 탄천, 서남물재생센터

붙임 1. 센터 부지경계선 악취측정지점 위치도 1부.

2. 2020년도 물재생센터 악취측정 결과 1부.  끝.