투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	강풍 예비특보에 따른 재난예방활동 철저

1. 강풍 예비특보와 관련입니다.

2. 기상청에 따르면 1월 28일(목) 낮부터 서울지방에 강풍이 예상되고 있습니다.

- 강풍 예비특보 발표 : 2021.1.27. 11:00 / 발효 : 2021.1.28. 낮

3. 각 부서에서는 담당 현장에 대하여 금일(1.27.) 중 가시설 상태 및 타워크레인, 천공기(비산먼지방지막 일시 제거 검토), 비계 및 가림막, 펜스 등 강풍에 취약한 부위(공종)에 대하여 즉시 순찰·점검하고 보완하는 등 예방조치하시기 바랍니다.

※ 각 현장 문서시달 완료

4. 특히, 타워크레인을 사용하는 현장은 아래 유의사항 및 안전조치사항을 참고하여 강풍시 전도 등 문제가 발생하지 않도록 현장상태를 확인하시기 바라며, 강풍에 의한 피해가 우려되는 공사현장은 1.28. ~ 1.29. 아침까지 작업을 중지하여주시고 비상근무 발령시 근무에 만전을 기해주시기 바랍니다.

<타워크레인관련 유의사항>

○  타워크레인 등 강풍 취약 공종에 대해서는 강풍에 철저히 대비하고, 긴급히 안전과 관련된 작업이 아니면 강풍의 영향을 받는 공종에 대하여 강풍이 불 때에는 작업을 중지할 것

* 산업안전보건기준에 관한 규칙 제37조(악천후 및 강풍시 작업 중지)

① 사업주는 비·눈·바람 또는 그 밖의 기상상태의 불안정으로 인하여 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 작업을 중지하여야 한다. 다만, 태풍 등으로 위험이 예상되거나 발생되어 긴급 복구작업을 필요로 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 사업주는 순간풍속이 초당 10미터를 초과하는 경우 타워크레인의 설치·수리·점검 또는 해체 작업을 중지하여야 하며, 순간풍속이 초당 15미터를 초과하는 경우는 타워크레인의 운전작업을 중지하여야 한다.

* 공사계약일반조건(계약예규) 제47조(공사의 일시정지)

① 공사감독자는 재해방지를 위하여 필요하다고 인정할 때에는 공사의 전부 또는 일부의 이행을 정지시킬 수 있다.

<태풍 대비 타워크레인 안전조치사항>

□ 사전조치

○ 풍속의 영향을 최소화하기 위하여 선회 브레이크를 해제 후 작업을 종료한다.

- 자동으로 해체되도록 설정되어 있어도 제대로 풀려있는지 재확인 필요

- 특히 원격조종 타입인 경우 수동으로 선회 브레이크를 해제

○ 작업 종료 시 타워형(T형)인 경우 트롤리를 지브의 가장 안쪽으로 위치하도록 한다.

○ 작업 종료 시 러핑형(L형)인 경우 각 제조사에서 권고한 지브 각도(대략 60도 이하)를 지킨다.

○ 기초 앙카 및 벽체지지 부분(브레이싱)의 핀,볼트 체결 상태를 꼼꼼히 확인한다.

○ 각 판넬류 및 전기 케이블선 누전 상태를 확인하고 보강하도록 한다.

○ 타워크레인 상부의 물건들이 강풍에 의해 낙하할 수 있으므로 물건을 지상으로 내리거나 단단히 고정한다.

□ 사후조치

○ 와이어로프의 감김 상태를 확인하여 재정비 한다.

- 타워크레인 구조물과 엉키는 경우 발생

○ 비, 바람 등에 각 오일 등이 날아갈 수 있으므로 급유한 후 재가동한다.  끝.

	방재시설부장
수신자	총무부장,토목부장,건축부장,설비부장,안전관리과장,도시철도계획부장,도시철도사업부장,도시철도토목부장,도시철도건축부장,도시철도설비부장,영동대로복합개발추진단장
주무관	송민섭		치수시설과장	손창익		방재시설부장	01/27 박홍봉
협조자
시행	방재시설부-1207	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화	02-3708-8772	/전송		/	sms2002@seoul.go.kr	/	대시민공개