문서번호	총무부-2116
결재일자	2021. 2. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건설총괄과장	총무부장
김형렬		최세영	02/02 구본상
협조

- 동절기(12~3월) 비산먼지 발생억제를 위한 -

건설공사장 자체점검 실시 결과 보고

2021. 2

도시기반시설본부

(총무부)

- 동절기(12~3월) 비산먼지 발생억제를 위한 -

건설공사장 자체점검 실시 결과 보고

고농도 미세먼지 발생이 빈번한 동절기(12~3월)에 시민과 노동자를 보호하고 쾌적한 건설환경 조성을 위하여  건설공사장 비산먼지 발생 억제 자체점검을 실시하고 그결과를 보고 드림

□ 관련근거

❍ 2차년도 미세먼지 계절관리제 추진계획(’20.11. 26, 행정1부시장 방침)

❍ 2차년도 미세먼지 계절관리제 이행점검 계획(’20.12. 2, 기후환경본부장 방침)

□ 추진기간 : ’20. 12. 18 ~ ’21. 1. 21(11일간)

자체점검 추진	보완(2차)점검	비 고
'20.12.18 ~ 12. 24.(5일간)	'21. 1. 1 ~ 1. 21.(6일간)	보완(2차)점검 : 미비점 보완 등

□ 건설공사장 현황

(단위 : 사업수, ‘21.1.27 기준)

구 분	계	도로	공공건물	환경․수해	지하철
계	59	27	16	7	9
비산먼지 유발(공정)사업장	28	13	9	2	4
일반(공정)사업장	31	14	7	5	5

※ 59개 사업장중 28개 사업장은 터파기 등 비산먼지 발생 공정이 진행중인 사업장

□ 건설사업장 집중관리 주요내용

❍ 비산먼지발생사업장 : 공사장 세륜시설, 방진벽 설치여부 등 점검

❍ 관급공사장 노후건설기계 사용제한

- ’04년 이전 제작 지게차 및 굴착기, ’05년이전 제작 덤프트럭 등 사용여부 점검

❍ 시민홍보(현수막 게첨) 및 노동자 보호대책(휴게공간 확보, 마스크 지급 등) 강화

□ 점검결과

❍ 1차 : 자체점검 실시

- 점검기간 :'20.12.18 ~ 12. 24.(5일간)

- 점검대상 : 건설사업장 59개소 ⇒ 4 8개 사업장 점검표 제출

- 점검결과

연번	부서명	건설현장	점검사업장	자체점검 결과 제출의견
	계	59개소	48개소
1	토목부	23	20	○ 안내간판(현수막 등) 보완 필요(7개소) ○ 야간 방진시설 보완 필요( 1개소) ○ 덤프트럭 밀폐화 점검 마련 보완 필요( 1개소)
2	건축부	16	9	○ 살수대책 및 안내간판(현수막) 설치 보완 필요(1개소)
4	방재시설부	11	10	○ 안내간판(현수막 등) 보완 필요(3개소)
5	도철사업부	3	3
6	도철토목부	6	6

-  자체점검결과 미제출 사업장 : 11개소

연번	부서명	자체점검결과 미제출 사업장	비 고
	계	11개소
1	토목부 (3개소)	1. 남부순환로 평탄화공사
		2. 동부간선도로확장공사(3공구)
		3. 내부순환로 (월곡IC)구조개선공사
2	건축부 (7개소)	1. 마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사
		2. G밸리근로자문화복지센터 건립공사
		3. 서울의료원 권역응급의료센터 증축공사
		4. 시립청소년 음악창작센터 건립공사
		5. 금천소방서 건립공사
		6. 서울바이오허브 글로벌협력동 건립공사
		7. 삼양동 빈집활용 복합커뮤니티시설 건립공사
3	방재시설부 (1개소)	1. 중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사

❍ 2차 : 보완점검 실시

- 점검기간 :'21. 1. 14. ~ 1. 21.(6일간)

- 점검대상 : 22개소(점검표 미제출 사업장11개소, 보완이 필요한 사업장 11개소)

‣ 자체점검 : 점검결과를 제출하지 아니한 11개 사업장

구 분	총계	토목부	건축부	방재시설부	도철사업부	도철토목부
총계	59	23	16	11	3	6
자체점검 실시 완료	48	20	9	10	3	6
자체점검 결과 미제출	11	3	7	1

‣ 보완점검 : 점검결과 보완이 필요한 11개 사업장

구 분	총계	토목부	건축부	방재시설부	도철사업부	도철토목부
총계	11	6	2	3

❍ 보완사항 및 조치내용

점검분야	보완사항	보완사항 조치내용
계	14건
1. 조업단축이행여부
2. 비산먼지 억제시설 설치	1건	○ 폐기물 덮개 설치 완료
3. 싣기내리기, 수송	1건	○ 덮개 설치 차량만 허용
4. 노후 건설기계운영금지
5. 시민홍보(안내판, 현수막 설치)	11건	○ 9개소 :홍보용 현수막 등 게첨완료 ○ 2개소 :홍보용 현수막 설치 예정 (서울바이오허브 글로벌협력동 건립공사, 삼양동 빈집활용 복합커뮤니티시설 건립공사)
6. 노동자보호대책(구급함 비치 등)	1건	○ 휴식공간 구급함 비치

❍ 정비관련 현장사진

폐기물 덮개 설치 완료	싣기내리기, 수송	`시민홍보(안내판, 현수막 설치)
↓	↓	홍보용 현수막 게첨사진

□ 문제점 및 개선의견

❍ 문제점

- 건설공사장내 코로나19 확진자 발생 등으로 건설현장 점검 및 관리에 어려움

※ 최근(12~1월사이)  3개 건설현장에서 3명의 코로나 확진자가 발생

❍ 개선의견

- 사업장별 자체점검 강화 및 안전 등 현장점검시 병행 점검 실시(코로나19 확산 예방)

‣ 건설사업장 : 자체점검 및 미비점 보완 실시(사업장별 월 2회이상 자체점검)

‣ 공사감독 부서 : 건설공사장 시설안전 등 현장점검시 비산먼지 억제 추진실태와 병행하여 현장점검 실시(월 1회이상)

□ 행정사항

❍ 공사감독부서 ⇒ 점검결과(2번 서식) 총무부 제출 : 2회(2. 29, 3. 31까지)

- 비산먼지 발생억제를 위한 현장점검 실시(안전 등 점검시 병행 실시):월 1회이상

‣ 비산먼지 관리 매뉴얼상 관리‧감독자용 지도점검 체크리스트 활용(2번 서식)

❍ 건설사업자(감리, 시공사 등)

-「비산먼지 관리 매뉴얼」내용 및 관련규정을 반드시 숙지

- 건설공사장 비산먼지 발생 억제를 위한 자체점검 실시(월 2회이상)

‣ 유형G(건축물축조공사장, 토목공사장, 도장공사장, 건축물해체공사장)점검표 활용(1번 서식)

❍ 점검결과 미흡한(현수막 미게첨) 2개 사업장 증빙자료(사진 등) 제출

- 서울바이오허브 글로벌협력동 건립공사, 삼양동 빈집활용 복합커뮤니티시설 건립공사

❍ 총무부(건설총괄과)

- 비산먼지 발생 억제 대책이 미흡한 현장에 대해서는 불시 점검

붙임 : 1. 건설공사장 59개소 점검결과(엑셀자료) 1부.

2. 유형G(건축물축조공사장, 토목공사장, 도장공사장, 건축물해체공사장)점검표(1번 서식) 1부

3. 관리‧감독자용 지도점검 체크리스트 활용(2번 서식) 1부.  끝.