동파 반복 수전 현장조사 보고서

문서번호	결재	주무관	시설안전팀장	시설관리과장
시설관리과-3292		이진영	代박덕현	02/17 이준호

담당 지역 업무 수행중 동파 반복발생에 따른 조치 요청이 접수되어 현장조사 후 그 결과를 보고 드림.

□ 현  황

○ 위    치 : **************

○ 민 원 인 : *******************

○ 요청사항 : 매년 반복적으로 동파 동결 되어 조치 요청

○ 상수도 현황

- 인입관 : D=20mm(1996년/SSP)

- 계량기 : D=15mm(독립계량기)

□ 조사결과

○ 계량기 보호통이 현재 옹벽위에 위치하여 동파 및 인입관 동결에 취약하며, 대문 안쪽에 위치하여 검침이 어려운 것으로 확인됨

⇒ 계량기 보호통을 옹벽시작 전 건물 입구옆으로 이설이 가능한 것으로 확인

현장위치도	현장사진
	현재 계량기 위치	이설 위치

□ 조치계획

○ 현재 보호통이 옹벽구조물 상부에 위치하여 동파 발생 및 검침장애가 발생되는 실정이므로 계량기보호통을 구조물 아래쪽으로 이설하여 반복적인 시민불편 및 행정력 낭비를 방지하고자 함.

- 2020년 은평구 관내 상수도공사(장기계속단가계약) 계약업체에 보호통 이설 지시

- 소요예산 : 약 1,200천원

끝.

부분공개(6)