문서번호	총무과-1379
결재일자	2021. 2. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	총무과장	서울공예박물관장
허향미	김득삼	전결 02/18 김정화

서울공예박물관 조경관리 계획

2021. 02.

서울공예박물관

(총 무 과)

목    차

1.	추진방향	1
2.	조경현황	1
3.	관리인력 현황	2
4.	관리계획	2
	- 수목 유지관리	2~4
	- 잔디 유지관리	5~6
	- 초화류 유지관리	7~8
	- 월별 식물 관리계획	8
	- 조경시설물 유지관리	9
5.	기대효과	9

서울공예박물관 조경관리 계획

서울공예박물관 조경의 체계적이고 효율적인 관리계획을 수립함으로써 안전하고 쾌적한 환경을 제공하고자 함

1		추 진 방 향

❍ 박물관 조경의 체계적이고 효율적인 관리 및 운영 방침을 계획하여 향후 식물 유지관리 지침이 될 수 있는 기본방향 제시

❍ 수준 높은 조경관리를 통해 시민에게 다양한 볼거리와 힐링 공간을 제공함으로써 시민 만족도 증대

2		조 경 현 황

❍ 수 목: 24종 4,520주

구 분	합 계	교 목			관 목			비고
		소 계	상 록	낙 엽	소계	상록	낙엽
종수(종)	24	13	3	10	11	1	10
수량(주)	4,520	587	481	106	3,933	1,010	2,923

❍ 초화 및 잔디: 초화 - 5종 1,453본 / 잔디 – 2,759㎡

❍ 옥상조경

위 치	관 목		초 화		비 고
	종수(종)	수량(주)	종수(종)	수량(㎡)
합 계	11	84	48	147.5
교 육 동	5	32	24	46.5
사전가직물관	6	52	24	101.0

3		관리 인력 현황

❍ 공무원: 1명(업무추진 및 기획)

❍ 기간제 노동자: 2명(식물 및 조경시설물 관리)

- 근무기간: 2021.03.01. ~ 12.31.(10개월)

- 근무시간: 09:00~18:00(8시간/일)

※ 서울공예박물관 운영방침에 따라 일 8시간 내에서 근무시작·종료시간을 변경할 수 있음

- 근무내용: 식물 및 조경시설물 유지관리 계획 방침에 의거 월별 유지관리 업무

4		관 리 계 획

수목 유지관리

□ 관  수

❍ 식물 관리 시 가장 중요한 일이며, 식물의 형태 유지, 증산작용, 토양 내 공기 공급 및 필요 이상의 염류 집적 방지를 위해 실시

❍ 날이 선선하다면 매주 한 번, 여름철에는 물의 증발이 심하므로 매일 실시

❍ 지표면과 엽면 관수로 구분하여 일출·일몰에 실시

계절	관 수 요 령
봄 (3~5월)	- 겨울동안 흙이 말라 있고, 식물은 새로운 잎사귀를 내려고 할 때 많은 물이 필요하므로 충분히 관수한다. - 봄에는 오전에 관수, 한낮에 물을 주면 습도가 높아지며 뿌리 쪽 온도가 높아 잎이 잘 무르게 됨으로 주의하여 한다.
여름철 (6~8월)	- 여름철에는 물의 증발이 심하므로 매일 실시하여야 하나, - 장마철 습도가 높으면 단수하고, 통풍을 시켜 습도를 낮춘다.
가을철 (9~11월)	- 서늘한 바람이 부는 가을에는 봄처럼 관수주기와 물주는 양을 늘린다. - 습도를 체크하여 건조할 경우, 관수를 늘린다.
겨울철 (12~2월)	- 겨울철 물주기는 온도가 내려가는 저녁보다는 오전에 주는 것이 좋다. - 휴면기에 들어간 식물은 관수를 적게 하도록 한다.

□ 시  비

❍ 수목의 성장을 촉진하고 쇠약한 수목에 활력을 주기 위해 비료(유기질비료, 화학비료)를 주는 것

❍ 시비시기: 밑거름과 덧거름으로 나누어 주되, 화목류는 잎이 떨어진 후에 효과가 빠른 비료를 준다

- 밑거름: 11월~12월 또는 2월 하순~3월 하순 한 번

- 덧거름: 4월 말~6월 말

❍ 시비방법

- 유기질비료: 수목 지상부의 수관이 형성된 외곽부분에 거름구덩이를 설치하여 시비

- 화학비료: 뿌리 근처에서 멀리 떨어진 지점에 소량 시비, 시비량이 과하면 약해를 입을 수 있으므로 적정 농도 유지

【일반 수목의 비료 주기】

❍ 시비 시 주의사항

- 식물의 상태가 이미 좋아지지 않아 병을 앓고 있다면 영양분 공급을 멈춰야 함. 영양분을 흡수하느라 에너지를 쓰게 돼 오히려 상태가 더 나빠질 수 있음

□ 가지치기

❍ 수목의 수형유지, 생장 및 개화·결실 촉진 등을 위해 실시

❍ 가지치기의 종류

- 약 전지: 수관 내 통풍이나 일조 상태 불량에 대비하여 밀생된 부분을 솎아 내거나 웃자란 가지 등을 잘라내어 수형을 다듬는 것

- 강 전지: 굵은 가지의 솎아내기, 맹아지 등을 베어내어 수형을 다듬는 것

❍ 가지치기 시기

시 기	수 종	작 업 내 용
봄철 (4~5월)	-소나무, 잣나무류 -봄·여름꽃나무 (왕벚, 조팝, 이팝)	- 상록수 적기 - 순따기(5월 하순), 화목류는 꽃이 진 후 전정
여름철 (6~8월)	- 낙엽활엽수 - 일반수목	- 수목 생장기에 수형을 다듬고 지엽의 채광, 통풍 등을 위한 생육환경 개선을 위해 실시하는 것으로 강전정은 피한다 - 도장지, 맹아지, 평행지 등 제거
가을철 (9~11월)		- 상록수: 고사지 제거, 수형정비 / 낙엽수: 겨울철 가지치기와 동일 - 강전정은 동해를 입기 쉬움
겨울철 (12~3월)	일반수목	낙엽수 적기 - 수형을 잡아 주기 위한 굵은 가지 등의 강 전정

□ 병·충해 관리

❍ 연 3회 이상의 정기방제와 병충해 발생초기에 수시로 대처해야 함

❍ 약제사용 시 “농약취급단속법” 등 농약 관련 법규 등이 정하고 있는 사용안전 기준, 사용방법 준수

❍ 약제 살포 시 바람을 등지고서 바람이 불어오는 쪽으로 걸으면서 뿌리고 주변 대상물 이외의 것에 튀지 않도록 주의

❍ 살포방법은 각각의 병충해 특성에 따라서 가장 효과적인 방법으로 시행하고 피해 예방을 위해 조기 예찰과 적기 방제 필요(첨부 주요 병충해 방제 참조)

❍ 농약 중독 등 안전사고에 항상 주의하고, 작업 후 충분한 휴식시간을 갖는다

□ 제  초

❍ 식재지 내에 들어와 번식하고 있은 잡초류를 제거하는 작업

❍ 가급적 잡초가 발아하기 전이나 발생초기에 시행하며 년 2회~4회 실시

❍ 인력을 사용하여 실시하는 경우는 잡초의 뿌리 및 지하경을 완전히 제거

잔디 유지관리

□ 잔디 깎기

❍ 잎의 길이가 3~6cm이내가 되도록 수시로 실시

❍ 잔디 깎기 기계를 점검하고 잔디밭의 돌 등 잡 물질을 제거 한다

❍ 잔디 상태에 따라 깎는 높이를 조절 한다

❍ 키가 큰 잔디는 한 번에 깎지 말고 처음에는 높게 깎아주고 상태를 보아가면서 서서히 낮게 깎아 준다

❍ 잔디 깎은 높이와 횟수는 규칙적으로 하며, 수목 등에 손상이 가지 않도록 주의하고 깎여진 잔디는 비나 레이크로 모아서버린다

※ 월별 잔디 깎는 횟수 및 높이

월 별	난지형 잔디		한지형 잔디		비 고
	깎기 횟수	높이	깎기 횟수	높이
1~2월	깎기 필요 없음	-	깎기 필요 없음	3cm
3월	깎기 필요 없음	-	월 1~2회	3cm
4~6월	월 2~3회	2.5~3cm	주 2~3회	2.5cm
7~8월	월 4회	2.5cm	주 1~2회	3~4cm
9~10월	월 2~3회	3cm	주 2~3회	2.5cm
11~12월	깎기 필요 없음	-	월 2~3회	3cm

□ 잔디 시비

❍ 시비 시기: 지상부와 지하부의 생육이 활발한 시기에 실시

❍ 시비 방법: 가능하면 제초작업 후 비오기 직전에 실시, 어려운 경우 시비 후 관수 한다

※ 난지형 잔디 월별 시비계획

(단위: 제품량 g/㎡, ㎏/300평)

구 분	3월	4월	5월	6월	7월	9월	11월
규산질비료	100						100
부식산(분말, 입상)		10~50
소석회	50~200			50~200
황산고토			20~30
요소(엽면시비)		1~2 (황화현상지역)	1~2
용성인비	30~50
황산칼리고토			15~25
유기질비료		50~100
부산물비료		400~600
복합비료 (21-17-17 기준)			20~30		15~25	20~30
EDTA-Fe (엽면시비)		1,000배액 (황화현상 지역)

□ 잔디 관수

❍ 관수시기

- 여름철: 강수량이 아무리 많아도 토양의 보수력이 보통 2~3cm 정도의 적은 양이기 때문에 여름철에 4~5일 동안 비가 오지 않으면 관수를 해야 한다

- 잔디 휴면기: 0℃ 이상의 따뜻한 날을 선택하여 월 1회 관수하는 것이 좋다

▸ 잔디의 지상부는 겨울에 휴면하지만 줄기와 뿌리는 계속 생육하기 때문에 주기적인 관수는 춘고병의 발병을 줄일 수 있다

❍ 급수량: 한번에 2.5cm이상 깊이, 1회/1~3일(여름철, 생육기)

초화류 유지관리

□ 시  비

❍ 꽃 심기 일주일이나 열흘 전에 질소보다 칼륨이 많은 복합비료 입제 시비

❍ 꽃이 피기 시작할 때 액제 비료를 잎이나 줄기 기부에 일주일에 1~2회씩 시비

※ 초화류 표준 시비량(g/㎥/년)

종 류	질 소(N)	인 산(P)	칼 리(K)
1, 2 년 초	5-15	5-15	10-20
숙 근 류	5-10	5-10	10-15
구 근 류	10-30	20-30	20-40

※ 초화류 시비 시기 방법

종 류	시비 시기 방법	비 고
1, 2 년 초	▪부숙퇴비: 파종, 이식 1개월 전 ▪밑 거 름: 유기질 비료 ▪덧 거 름: 연한 물거름(1-2회/월)	▪이식한 경우 착근 때 까지 추비 금지
숙 근 류	▪유기질, NPK : 심기 10일전(60-70%) ▪속효성 비료(뒷거름, 깻묵 등): 식물이 생육할때	▪늦가을, 이른 봄에 한번 시행
구 근 류	▪기비(두엄, 깻묵, 과석, 짚재) ▪추비: 불필요

□ 관  수

❍ 뿌리가 내리기 전까지 매일 뿌리까지 골고루 미치도록 충분히 관수

❍ 기후 조건에 따라 관수는 가감하되, 관수시각은 토양함수량을 보고 결정하는데 여름은 아침(9~10시), 저녁(4시~5시)에 2회, 봄과 가을은 1회 정도로 관수

❍ 밤에 다습하여 도장하는 국화, 나팔꽃 등은 저녁에 관수를 적게 하고, 음성식물은 식물체의 온도가 높아지지 않도록 대낮에 관수

□ 지엽다듬기

❍ 생육이 왕성한 본에 새순과 가지를 정리하여 개화가 계속 이어지게 하고

❍ 도장을 방지하여 초화의 키를 맞추어 준다

❍ 숙근 초화류는 월동 전에 꽃대를 제거

□ 제  초

❍ 잡초는 초화류에 미관, 통풍, 생육을 저해하지 않도록 봄부터 가을에 걸쳐 필요시 인력으로 뿌리째 제거

□ 월  동: 추위에 약한 초화류는 11월 이후에는 월동을 위한 방한 조치

월별 식물 관리 계획

구 분	공 종	작 업 일 정 (월)																비 고
		1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11		12
수 목	정지.전정(낙엽수)																	여름,겨울에 각 1회
	정지.전정(상록수)																	봄, 가을에 각 1회
	정지.전정(관 목)																	다듬기, 생울타리 깍기
	시 비
	병충해방제																	정기방제 및 사전방제
	방풍․방한																	잠복소, 방풍막, 새끼감기등
	제 초																	6～9월 집중실시
	관 수																	적의 조치
	보 식
	고사목 처리																	연간 작업
	지주목 재결속																	태풍대비실시
초화류	지엽다듬기																	봄,가을 각 1회
	시 비
	관 수																	적의 조치
	제 초																	6～9월 집중실시, 식재교체시
	방 한																	방풍막, 볏짚, 왕겨 등
	병충해 방제																	특성에 따라 사전, 사후방제
	꽃대 제거																	월동전 숙근초화류
잔 디	시 비
	병충해 방제																	병해:여름 주1회, 충해:연5회
	제 초
	잔디 깍기																	연7～8회 적정초장유지
	관 수																	적의 조치

조경시설물 유지관리

□ 목재 소재 조경시설

❍ 목재의 내구성 보존을 위해 연 1회 목재 표면에 발수제(오일스테인 등)로 도포

※ 목재 시설물 관리

손상의 종류	손상의 성질	보수방법의 예
인위적인 힘에 의한 파손	▪고의로 물리적인 힘을 가하거나 사용에 의한 손상	▪파손부분 교체 및 보수
온도와 습도에 의한 파손	▪건조가 불충분하여 목재에 남아있는 수액으로 인한 부패	▪파손부분 제거 후 흠집 메우기 ▪교체
균류에 의한 피해	▪균의 분비물이 목질을 용해(균일 20~30℃의 온도 및 목재함수율 20%이상에서 발육)	▪유기염소·유기인 계통의 방충제 살포 및 교체
균류에 의한 피해	▪습윤한 목재는 충류 피해를 받기 쉬움	▪유기염소·유기인 계통의 방충제 살포 및 교체

□ 연간 조경시설물 관리

종 류	점검항목	점검횟수
휴게시설	▪벤치, 테이블, 파라솔 등의 기능점검	수시
수목표찰	▪문자명암점검, 도장부분 상태점검 ▪기초 매입부, 파손부위 점검	수시
관수시설	▪옥외 관수 시설 점검 ▪부유물 제거 청소	1회/주
수목시설	▪지주목 설치 후 지지력 점검	2회/1일

5		기 대 효 과

❍ 지속가능한 조경관리 계획 수립을 통한 체계적인 관리 기반 마련

❍ 박물관 방문객들에게 다양한 공예 소재 식물과 아름다운 정원 제공

붙 임  1. 잔디관리 매뉴얼(세부내용) 1부.

2. 주요 병충해 방제 세부내용 1부.  끝.