문서번호	시설관리과-3511
결재일자	2021. 2. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
신동철		김용만	02/19 이준호
협 조
	시설안전팀장			권영안
	급수관리팀장			박상열

2020년 누수복구시 발견된 노후관 및 불용관 정비계획

2021. 2.

서부수도사업소

「2020년 누수복구시 발견된」

미정비 노후관 및 불용관 정비계획

2020년 서부관내 긴급누수복구공사 시행 중 발견된 미정비 노후관 및 불용관에 대한 정비결과 및 향후 조치계획 보고임.

□ 2020년 누수복구시 발견된 노후배수관 현황(감리 현장실정 보고)

구별/관종별	소 계	흑PE	PVC	SP	비 고
계	9	5	1	3
서대문구	0	-	-	-	정비대상 없음
마 포 구	4	3	-	1	완료 : 0건
은 평 구	5	2	1	2	완료 : 3건

○ 총 건수: 9건(정비완료 3건, 미정비 6건중 장기관리 대상 1건)

○ 정비완료 노후관 내역

- 증산동205-7 등 3건(내역 따로붙임)

○ 미정비 노후관 내역

- 마포구 서교동354-1 등 6건(내역 따로붙임)

□ 조치계획

○ 구별 연간단가계약 업체에 작업지시하여 구간별 횡단굴착을 시행 노후관

현황을 확정

○ 연초 발주공사에 포함 및 장기계속 단가계약 업체에 작업지시 시행

○ 장기관리 대상 1건은 은평구청 치수과와 지속적 협의 시행

- 은평구 갈현동489-15 흑PE80mm

□ 2020년 누수복구시 발견된 불용관 현황(감리 현장실정 보고)

구별/관종별	소 계	SSP	GS	PVC	CIP	기타	비 고
계	265	191	43	24	4	3	미정비 없음
서대문구	67	51	11	5	-	-	완료 : 67건
마 포 구	65	49	13	2	1	-	완료 : 65건
은 평 구	133	91	19	17	3	3	완료 : 133건

○ 총 건수: 265건(정비완료 265건, 미정비 0건)

※ 정비완료: 분기점폐쇄(새들잠금캡폐쇄,누수방지새들 접합,정자철거 직관연결 등)

□ 조치계획

○ 2021년에도 누수복구시 발견된 불용관은 분기점에서 즉시 폐쇄

○ 상가영업 민원, 재건축 및 재개발지역, 지하 지장물로 인한 공사불가

등의 미정비 불용관 발생시 관리대장을 작성하여 지속적 관리 폐쇄 시행

○ 장기관리 대상 발생시 관리대장 관리하여 해소사유 발생시 폐쇄 시행

붙임: 2020년 누수복구시 발견된 노후관 및 불용관 현황 각1부. 끝.