투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(비산먼지 발생 억제를 위한 건설공사장 점검 강화계획 통보)

1.업무지시현장 : 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사 쌍용건설(주)외 11개 현장

2.작 성 일 자 : 2021-02-24 15:02:11

3.지 시 내 용

가. 총무부-2187(2021.2.3.)호와 관련입니다.

나. 관련근거

○ 2차년도 미세먼지 계절관리제 추진계획(‘20.11.26, 행정1부시장 방침)

○ 비산먼지 관리 매뉴얼(2021.1월 환경부 개정)

○ 비산먼지 발생억제를 위한 건설공사장 자체점검 실시 결과 보고(총무부-2116, ’21.2.2)

4. 동절기(12~3월) 건설공사장 비산먼지 발생 억제를 위하여 건설공사장 점검 강화계획을 아래와 같이 통보하오니, 비산먼지 발생 억제에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 주요강화내용

○ 건설사업장별 비산먼지 발생 억제를 위한 자체점검 강화(월 2회이상)

○ 시설안전 등 현장 점검시 비산먼지 억제 추진실태 병행점검 실시(월1회이상)

나. 점검방법

○ 건설사업자(감리, 시공사 등)

- 건설공사장 비산먼지 발생 억제를 위한 자체점검 실시 : 월 2회이상

▶ 유형G(건축물축조공사장, 토목공사장, 도장공사장, 건축물해체공사장)점검표 활용

○ 공사감독부서

- 비산먼지 발생억제를 위한 현장점검 실시(안전 등 점검시 병행 실시) : 월1회이상

▶ 비산먼지 관리 매뉴얼상 관리감독자용 지도점검 체크리스트 활용(2번 서식)

다. 행정사항

○ 건설사업자 : 비산먼지 발생억제를 위한 자체점검 실시(사업장별:점검결과 자체 보관)

○ 공사감독부서 : 점검결과(2번 서식) 작성

- 점검결과 : 2회 제출(1차: 2.28일까지 제출, 2차: 3.31까지 제출)

붙임 : 1. 유형G(건축물축조공사장, 토목공사장, 도장공사장, 건축물해체공사장)점검표(1번 서식)

2. 관리,감독자용 지도점검 체크리스트 활용(2번 서식) 1부

3. 건설공사장 59개소 점검결과(엑셀자료) 1부. 끝.

주무관							안상훈			토목1과장					02/24 최진규
협조자
시행			도시철도토목부-2186									(						)		접수											(						)
우						서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어 플레이스 9층															/
전화		027727222						/전송			02)772-7306					/	aasshh902@seoul.go.kr												/	대시민공개