문서번호	조경과-2770
결재일자	2021. 3. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장
이진범	代변동풍	03/03 하재호

가로수 생육환경 개선(강서로 등) 설계심의 결과보고

2021. 3.

푸른도시국

조  경  과

가로수 생육환경 개선(강서로 등) 설계심의 결과보고

가로수 생육환경 개선사업(강서로 등)에 대해 설계심의[자체]를 시행하고,

그 결과를 아래와 같이 보고 드림

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 2021년 가로수 생육환경 개선사업(강서로 등)

❍ 위    치 : 강서구 강서로, 개화동로 등

❍ 사업기간 : 2021. 2. ~ 11.

❍ 사업금액 : 금200백만원(설계 11, 공사비 189)

❍ 사업내용 : 띠녹지 조성 및 보식, 가로수 보호판 및 집수경계블럭 설치 등

- 띠녹지 정비 : 산수유 등 아교목 2종 27주, 남천 등 관목 10종 5,750주 식재

- 시설물 정비 : 집수경계블럭 90m, 보호판 45개소, 삼통관 31개소 설치 등

- 가로수 보식 : 느티나무(R15) 4주 보식(마곡중앙로)

□ 세부 사업내용

❍ 강서로 사업내용

- 폭1.2~1.4m 띠녹지 조성(주요수종: 황매화, 삼색조팝, 흰말채, 억새 등)

- 녹지대 경계부는 집수경계블럭 설치하여 빗물유입 및 급수 용이

- 녹지대 보식은 기존 수종을 고려하여 식재(화살나무, 사철나무, 회양목 등)

강서로 띠녹지 조성 전 1	강서로 띠녹지 조성 후 2

강서로 띠녹지 조성 전 2	강서로 띠녹지 조성 후 2
강서로 띠녹지 보식 대상지 1	강서로 가로수 보호판 설치

❍ 개화동로 사업내용

- 띠녹지 보식(아교목 및 관목 보식 등)

보식 전(기존 관목 정리:존치, 이식, 제거 등)

보식 후(아교목 및 관목 식재)

□ 설계심의 개요

❍ 심의구분 : 자체심의

❍ 심의내용 : 설계 적정 여부

❍ 심의결과 : 조건부 가결

□ 심의결과

❍ 청단풍 등 아교목은 가로수간 간격 등을 고려하여 적정 위치에 식재

❍ 가로수 미식재 구간에는 아교목 식재가 아닌 가로수 보식을 검토

❍ 띠녹지 조성시 오토바이 및 자전거 거치 공간과 상충되지 않도록 위치 조정

❍ 집수경계블럭은 설치되는 지역의 보도폭에 따른 빗물 유입량 등을 고려하여 설치하고, 보도환경에 적합한 제품으로 설치

❍ 띠녹지 보식구간은 생육 불량사유(이용자 훼손, 토양 및 배수상태 등) 등을 분석하여 조치후 식재하여 재발방지

❍ 띠녹지는 지면보다 낮게 조성하여 빗물 유입이 가능하게 검토

❍ 수목 식재전 토양 치환하여 영양 공급 시행

❍ 띠녹지 수종은 키 큰 관목으로 다양하게 식재

❍ 띠녹지에서 계절감을 느낄 수 있도록 보도 전면부에 백합, 아주가, 무늬비비추 등 다년생 초화류를 5m 내외 간격으로 소규모 포인트 식재

(초종에 따라 3~10본)

□ 보고자 의견

❍ 심의 내용을 자치구에 통보하여 내실있는 사업이 되도록 추진

붙임문서 1. 설계심의자료 1부

2. 설계심의 결과서 1부.  끝.