문서번호	시설과-2392
결재일자	2021. 3. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	시설관리팀장		시설과장		시설관리부장		상수도사업본부부본부장
조익승	한현숙		이승우		강호광		03/04 구아미
협 조
	주무관					박건수
	주무관					임춘길
	주무관					강은영
	주무관					이준상
	주무관					조인영
	주무관					김광준

수돗물 유충 대응체계 점검

상수도시설물(배수지) 긴급 합동 점검 계획

2021. 3.

시설관리부

시  설  과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

수돗물 유충 대응체계 점검

상수도시설물(배수지) 긴급 합동 점검 계획

최근 수돗물에서 유충이 발생하여 국민 불안이 고조되고 있는 바, 배수지에 대해서도 유충 등의 유입 방지시설이 규정에 맞게 설치되었는지 점검하여 효율적인 관리체계 구축

점검배경

❍ 제주도 서귀포시 일대 수돗물 유충 발견 관련 언론 보도

❍ 수돗물 유충 발생 관련 수도시설 관리 철저 요청(환경부)

❍ 배수지 시설보완 개선계획(시설과-6132, 2020. 9. 8.)

사업소별 배수지 현황

사업소	개소	지역배수지	1차배수지	2차배수지	비고
합 계	101 (광암제외)	31	53	17
중 부	22	2	11	9
서 부	21	5	11	5
동 부	8	3	5
북 부	8	2	6
강 서	8	4	4
남 부	21	6	12	3
강 남	9	7	2
강 동	4	2	2

점검개요

❍ 점검대상(101개소) : 지역배수지, 1·2차 배수지 전체

❍ 점검기간 : 2021. 3. 5.(금) ~ 3.11.(목), 5일간

❍ 점검방법 : 본부, 사업소 합동점검 시행

❍ 본부 점검자(시설과) 및 일정

구 분	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
개 소	22	21	8	8	8	21	9	4
담당자	한현숙 강은영	조인영 김광준	이준상	조인영	임춘길	조익승 김광준	박건수	박건수
점검일	3.8(월) 3.9(화)	3.10(수) 3.11(목)	3.9(화)	3.5(금)	3.11(목)	3.5(금)	3.5(금)	3.10(수)

※ 해빙기 지하철 공사장 노출관로 외부전문가 합동 안전점검(조인영,조익승,김광준)

- 2021. 3. 8.(월) : 신림선 경전철 7개공구 23개 작업구(남부사업소)

- 2021. 3. 9.(화) : 신분당선 3개공구 4개 작업구(강남사업소), 별내선 1개공구(강동사업소)

중점 점검사항

❍ 배수시설

- 구조물 내로 내·외수 유입여부

- 우수 배수로 준설 및 파손여부 등

- 배수지 내·외 물고임 여부

❍ 방충망 크기(창문, 환기구, 환풍구 등) 설치기준 상태 점검

- (위 치) 창문개폐, 먼지유입방지, 방범기능 활용 등을 위해 부득이한 경우를 제외하고는 방충망은 외부에 설치하는 것을 원칙

- (방 법) 창문 등 방충망은 한쪽 면이 아닌 전체 면에 설치

- (제 품) 제품은 주변환경과 어울리고 부식에 강한 재질로 선정

· 디자인이 가미된 상부 환기구는 조형미가 훼손되지 않는 색상, 재질까지 고려

- (완전밀폐) 창문, 항 출입구 등에 전기, 통신배관 등을 설치할 경우에는 날벌레 등이 유입되지 않도록 구멍 등 파손 부위 완전 밀폐

- (유지관리) 노후 및 손상 정도에 따라 주기적으로 보수·교체

❍ 이중 출입문 전실구조 + 방충망 시설 보완 상태 확인

❍ 항 출입구와 관랑실(공동구) 연결통로 차단 상태 확인(접이식 방충망, 밀폐형 구조물)

조치결과

❍ 점검 결과 경미하거나 긴급한 정비사항은 사업소 연간단가계약 업체에 의뢰하여 즉시 시정 조치

❍ 장기간 소요 및 예산이 과다하게 소요되는 경우는 우선 응급조치하고 조치 완료 시까지 사업소에서 주기적인 점검 실시

행정사항

❍ 원활한 점검이 이루어 질수 있도록 수도 사업소 점검 계획 사전 통보

❍ 합동점검 일정에 맞춰 사업소 차량 지원 및 배수지 안내

❍ 배수지 점검표(서식)에 맞추어 작성 제출(2021. 3.15.(월)까지, 위치·항목별 사진 첨부 필수)

붙임 1. 배수지 현황 1부.

2. 배수지 점검표 1부.

3. 배수지 시설보완 개선계획 1부. 끝.