문서번호	박물관과-2737
결재일자	2021. 3. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		한식문화공간조성추진반장	박물관과장
남광연		이병두	03/09 이성은
협조

삼청각 해빙기 안전점검 결과보고

2021. 3.

문 화 본 부

(박물관과)

삼청각 해빙기 안전점검 결과보고

□ 추진목적

○ 동절기 동안 결빙되었던 시설물이 해빙기에 녹아 발생 가능한 안전

사고에 선제적으로 대응하여 문화시설 이용시민의 안전 확보

□ 점검 대상

○ 공사중 시설 : 별채 5개소

시 설 명	규 모	현 공정	비 고
유하정	203.04㎡(지하1/지상1층)	내부 마감공사 난방설비 교체공사 전기설비 공사
청천당	173.56㎡(지하1/지상1층)
천추당	284.26㎡(지하1/지상1층)
동백헌	172.90㎡(지하1/지상1층)	지붕 기와공사 내부 마감공사
취한당	168.86㎡(지하1/지상1층)

○관리중 시설 : 일화당(본채), 기관실, 옥외공간(20,115㎡)

시 설 명	규 모	현 공정	비 고
일화당	3,234.64㎡(지하2/지상2층)	설계완료 후 공사 발주 중
기계실	161.78㎡(지상1층)

□ 점검 개요

○ 점검기간 : ’21.2.15.(월) ~ 03.05.(금) ※2.18.합동점검 실시

○ 점검주체 : 박물관과, 세종문화회관, 시공사, 감리사 합동 점검

○ 점검방식 : 점검반 편성 후 체크리스트에 의해 현장점검

점검자	공사중 시설 (별채 5개동)		관리중 시설 (일화당 및 외부공간)
	건축분야	기계·전기 분야
발주청 (운영주체)/ 감리자/ 시공자	************ ************** **************	**************************** **************	************* **********

○ 점검내용

점검사항	점검내용
공사현장	원지반 상태, 시공의 적정성 여부, 흙막이 공사 적정성 여부, 침하·균열·변형 여부, 동절기 공사 시행지침 준수여부 등 점검 등
소방·방범	소방설비(소화, 경보 등), 방범설비(CCTV, 침입감시 등) 작동여부 및 관리상태 등 점검 등
전기·가스	전기설비(분전반, 전기배선 등) 및 가스설비(LPG, 가스배관 등)의 적절한 관리 여부 등 점검 등
안전관리상태	재난 대응매뉴얼 마련, 비상연락망 현행화 여부, 안전경비원 근무 상황 등 점검 등

□ 점검결과(붙임 점검결과 참조)

○ 공사중 시설(별채 5개동)

구 분	점검 결과	조치 결과
유하정 청천당 천추당 동백헌 취한당	○ 현장 주변 철거물 정리	○ 철거물 정리 완료
	○ 가설비계 마감캡 및 미끄럼방지목 보완 설치 ○ 가설비계 침하 방치 받침목 및 수평틀 설치 ○ 가설비계 안전난간 및 안전발판 설치 보완	○ 가설비계 관련 보완조치 완료
	○ 현장 출입구 결빙 구간 해빙 작업 필요	○ 계단 및 입구 해빙 작업 실시

○ 관리중 시설(일화당 및 외부공간)

구 분	점검 결과	조치 결과
일화당	○ 지붕기와, 외벽 마감재, 바닥 방수층, 천정누수, 노후 배관등 보수 필요	○ ’21년 상반기 일화당 등 시설 개보수공사시 방수 및 보수공사 시행 예정
	○ 배면토의 침하, 침수, 배수구 막힘	○ 배수로, 배수구구 및 맨홀 청소실시
	○ 해빙기 화재예방 전기 안전 합동 점검 ○ 인승용, 화물용 엘리베이터 안전점검 ○ 해빙기 화재예방 소방 안전 합동 점검	○ 점검 결과 이상없음
외부공간	○ 담장기와 정비, 외부도로 파손, 석재 바닥재 등 보수 필요	○ ’21년 상반기 일화당 등 시설 개보수공사시 방수 및 보수공사 시행 예정
	○ 제설시 살포한 염화칼슘 잔재물 퇴적	○ 염분 제거 및 물청소 실시

□ 향후계획

○ 점검결과 제출(문화정책과) : ’21. 3. 8.(월)

○ 공사중 시설:  지속적 안전관리 철저

○ 관리중 시설:  일화당 등 시설 개보수공사 추진시 조치

<붙 임> 1. 공사현장 안전점검표 및 사진대지 각1부.

2.(세종문화회관)시설물 안전점검표 및 사진대지 각1부. 끝.