불용관 정비계획 보고(삼전동 29-7)

주무관	시설운영팀장	시설관리과장		결재
박기련	송종학	03/10 김종원
협 조
	주무관		송정호

문서번호 :	시설관리과-4006

명에 의거 누수복구 담당 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

□ 현황

○ 누수발생일시: 2020. 11. 28. 09:38

○ 위치: ***************

○ 복구내용

- 신축공사 현장내 불용관 누수: 40mm 밸브폐쇄(2020. 11. 28.)

□ 보고내용

○ 2020년 11월 28일 송파구 *********** 누수복구 중 불용관이 발견되어 밸브 폐쇄 후  분기점에서 불용관 정비를 시행 예정 이었으나,

○ 본 지번은 당초 2개 수전(40mm, 25mm)이 있었으며, 40mm 계량기는 폐전하고 25mm는 현재 사용중임

○ 현재 인입관이 급수중으로 분기점폐쇄가 불가하여 인입관 정자부에서 40mm 폐쇄하기위해선 분기부의 도로굴착이 필요한 한 실정임

○ 본 지번은 착공신고서가 제출된 신축공사 현장임

- 송파구 건축과-17477(2020. 7. 31.), 건축협의 제출

- 송파구 건축과-27565(2020. 11. 24.), 착공신고서 제출

□ 보고자 의견

○ 상기내용으로 신축공사 터파기에 지장이 없고 이중굴착에 따른 예산 절감을 위하여 지역담당이 신설 수도계량기 인입공사시 불용관을 정비하도록 하고자 함

붙임  위치도 및 gis 관망도 1부.  끝.