문서번호	누수방지과-2799
결재일자	2021. 3. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	누수방지과장
정수용	03/11 김형준

2021년 2월 누수탐지 추진실적 보고

2021. 2.

시설관리부

(누수방지과)

2021년 2월 누수탐지 추진실적 보고

안정적인 급수공급과 유수율 향상에 효과적으로 기여할 수 있도록 관리하고자 2021년 2월 지하 누수탐지 추진실적을 보고 드림.

□ 누수탐지 인력 현황

구분(명)	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	74	12	8	12	8	8	12	8	6
탐지원	30	4	3	4	4	4	5	4	2
공무직	4	-	1	2	-	-	1	-	-
기간제 노동자	40	8	4	6	4	4	6	4	4

※ 기간제 노동자 근무기간 : ’21. 4. ~ 11.(8개월) - 채용 진행중

□ 지하 누수탐지 현황

○ 실  적

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2021년 목표 (건)		1,700	265	211	285	175	200	253	187	124
실적 (건)	’20년 2월 누계	240	34	19	58	35	32	25	21	16
	’21년 2월 누계	198	34	17	24	19	26	34	30	14
	‘21년 2월	94	18	12	10	11	9	16	12	6
	전월누계	104	16	5	14	8	17	18	18	8
비율 (%)	목표 대비	11.6	12.8	8.1	8.4	10.9	13.0	13.4	16.0	11.3
	전년 동기 대비	82.5	100	89.5	41.4	54.3	81.3	136.0	142.9	87.5
방지량 (㎥/일)	’21년 2월 누계	27,297	7,399	2,375	2,164	1,392	901	7,200	4,707	1,159
	‘21년 2월	12,255	3,817	1,332	875	1,258	308	3,145	1,407	113
	전월누계	15,042	3,582	1,043	1,289	134	593	4,055	3,300	1,046

○ 탐지결과 분석

- 2021년 2월 실적(누계) : 198건(목표대비 11.6%)

▪ 전년과 비교하여 42건 감소 (전년대비 82.5%)

- 사업소별 전년대비 적출실적

▪ 실적 증가 : 중부(100.0%), 남부(136.0%), 강남(142.9%)

▪ 실적 감소 : 서부(89.5%), 동부(41.4%), 북부(54.3%), 강서(81.3%), 강동(88.9%)

□ 탐지실적 유형별 현황

○ 다점형 및 일반탐지

(단위 : 건)

구 분			계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’21년2월 누 계	계		198	34	17	24	19	26	34	30	14
	계획 탐지	소계	122	12	17	24	13	25	13	6	12
		다점형	70	0	13	3	9	21	11	4	9
		일 반	52	12	4	21	4	4	2	2	3
	민원 탐지	소계	76	22	0	0	6	1	21	24	2
		다점형	30	0	0	0	2	1	16	10	1
		일 반	46	22	0	0	4	0	5	14	1
	다점형비율(%)		48.1	0.0	76.5	12.5	57.9	84.6	79.4	46.7	71.4
’21년2월 실 적	계		94	18	12	10	11	9	16	12	6
	계획 탐지	소계	63	8	12	10	9	9	8	3	4
		다점형	37	0	8	3	6	7	7	2	4
		일 반	26	8	4	7	3	2	1	1	0
	민원 탐지	소계	31	10	0	0	2	0	8	9	2
		다점형	13	0	0	0	0	0	7	5	1
		일 반	18	10	0	0	2	0	1	4	1

- 계획탐지 122건(61.6%), 민원탐지 76건(38.4%)

- 다점형 100건(48.1%), 음청식 98건(51.9%)

○ 누수복구 대비 탐지 점유율

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
누수복구 건 수	계	1,057	236	171	138	89	103	145	97	78
	누수	859	202	154	114	70	77	111	67	64
	탐지	198	34	17	24	19	26	34	30	14
	비율(%)	18.7	14.4	9.9	17.4	21.3	25.2	23.4	30.9	17.9

- 전년대비 누수복구 건수는 ***************************** 감소

- 탐지 점유 비율은 18.7% → 18.7%로 변동없음

- 누수발생 대비 사업소간 탐지비율 편차는 9.9~30.9%

○ 구경 및 재질별 탐지 현황

구분	구 경(㎜)					재 질
	소계	13~ 25	30~ 50	80~ 300	350 이상	소계	GSP	SSP	DCIP	PVC	COP	CIP	SP	PE	기타
계	198	117	33	41	7	198	41	84	33	7	23	0	6	4	0
중부	34	26	5	3	0	34	2	29	3	0	0	0	0	0	0
서부	17	11	3	2	1	17	5	6	2	2	1	0	0	1	0
동부	24	15	3	6	0	24	7	10	6	1	0	0	0	0	0
북부	19	12	3	3	1	19	7	6	0	2	0	0	4	0	0
강서	26	11	3	12	0	26	3	13	6	0	3	0	0	1	0
남부	34	21	4	6	3	34	6	9	9	1	9	0	0	0	0
강남	30	11	9	8	2	30	6	7	6	1	6	0	2	2	0
강동	14	10	3	1	0	14	5	4	1	0	4	0	0	0	0

- 구경별 : 13~25㎜(59.1%), 30~50㎜(16.7%), 80~300㎜(20.7%), 350㎜이상(3.5%)

- 재질별 : GSP(20.7%), SSP(42.4%), DCIP(16.7%) 등

□ 향후 추진계획

○ 유수율 점검 등을 통하여 수시 모니터링

○ 대구경 및 다점형 탐지를 지속적으로 실시.  끝.