문서번호	신물질분석과-2027
결재일자	2021. 3. 16.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

			시 민
주무관		신물질분석과장
김준일		03/16 정관조
협조

방사선 선량계 측정결과 보고

2021. 3.

신물질분석과

방사선 선량계 측정결과 보고

방사선작업종사자의 방사선 피폭에 대한 안전성을 확인하기 위해 정기적(분기 1회)으로 실시한 방사선 피폭량 측정 결과를 보고 드림

□ 추진근거

○ 원자력안전법 제98조(보고·검사 등) 1항, 동법 시행령 138조

□ 대  상 : 방사선작업종사자(신물질분석과 1명, 먹는물분석과 1명)

○ 신물질분석과 : 감마분광분석기 담당자(인공방사성 혼합물질 10종 사용)

○ 먹는물분석과 : 가스크로마토그래피-전자포획검출기 담당자(Ni-63 사용)

○ 담당자 변경사항

담당기간	2018년				2019년				2020년
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
신물질 분석과	*** ------------------------------------------------------→											***
먹는물 분석과	*** ------------------------------→							*** -----------→				***

□ 측정방법

<유리 선량계>

○ 방사선 작업시 왼쪽 가슴에 유리선량계 착용

○ 분기별(3, 6, 9, 12월) 방사선 피폭량 측정 및 보고

□ 방사선 피폭량 측정 및 보고 대행업체

○ 서울방사선서비스(주)

- 분기별 방사선작업종사자의 유리선량계를 수거하여 방사선 피폭량 측정

유리 선량계 (琉璃線量計, glass dosimeter)

유리가 방사선 조사에 의해 색중심을 만드는 것을 이용하여 코발트유리, 은유리 등을 사용해서 방사선량을 측정. 감도 에너지 의존성에 난점이 있는데 소형, 염가, 고점도인 점에서 고선량의 측정에 사용됨. 또 은유리는 방사선 조사에 의해 안정된 형광중심이 만들어지기 때문에 장기보존이 가능하고 축적선량도 알 수 있기 때문에 개인모니터용으로 주로 사용함.

□ 방사선 측정결과

○ 방사선작업종사자 안전성 평가 : 2020년까지 모두 안전

○ 개인별 연간 누적량 측정결과(2018년 1분기 ~ 2020년 4분기)

단위 : mSV

구 분		2018년	2019년	2020년
신물질분석과	***	0.10	0.07	0.03
	***	-	-	0.01
먹는물분석과	***	0.07	0.09	-
	***	-	0.01	0.03
	***	-	-	0.01

※ 연간 방사선 노출한계

○ 방사선작업종사자의 피폭선량 한도는 연간 50 mSV 이하, 5년간 100 mSV를 넘지 않아야함

○ 일반인의 연간 방사선 노출한계 : 3.4 mSV(자연상태 2.4 mSV + 연간 피폭량 1 mSV)

□ 소요비용 : 122,400원/년

○ 61,200원/년 × 2인 = 122,400원/년

□ 방사선 작업 종사자의 피폭선량 관리

○ 피폭 : 인체가 방사선원에 노출되는 것

- 외부피폭 : 신체 외부에 존재하는 방사선원에 의한 피폭

- 내부피폭 : 호흡기 흡입, 음식물 등 섭취, 피부 통과 등 신체 내부로 들어온 방사선원에 의한 피폭

○ 피폭선량 규제기준

- 피폭방사선량(외부피폭 + 내부피폭)의 선량한도를 원자력안전법령에서 규정

- 선량한도 : 방사선 노출량의 최대 상한치, 작업종사자의 안전관리 기준

구분		방사선작업종사자	수시출입자 및 운반종사자	일반인
유효선량한도		연간 50 mSv를 넘지 않는 범위에서 5년간 100 mSv	연간 12 mSv	연간 1 mSv
등가선량한도	수정체	연간 150 mSv	연간 15 mSv	연간 15 mSv
	손, 발, 피부	연간 500 mSv	연간 50 mSv	연간 50 mSv

※ 출처 : 2015년 원자력안전연감, p265.

○ 작업종사자 피폭관리 절차

- 피폭관리 : 유리선량계, 열형광선량계 등의 개인선량계를 이용해 개인 피폭방사선량을 평가하고, 그 결과를 기록 보고

- 건강검진 : 방사선시설에 출입하는 사람의 경우에는 해마다, 선량한도 초과 피폭자의 경우에는 출입시마다 건강 검진을 실시하여, 피폭방사선량을 점검해야 함

□ 향후계획

○ 2021년 2분기부터 먹는물분석과 가스크로마토그래피-전자포획검출기 사용자 2인 피폭선량 측정 예정

○ 인공방사성물질을 취급하는 작업자에 대해서 지속적으로 방사선 피폭량 검사를 실시하여 작업자의 안전에 만전를 기하겠음

붙임 : 방사선 피폭량 측정 성적서(2018년 ~ 2020년)  1부.  끝.