	관악소방서
수신	봉천119안전센터장
(경유)
제목	봉천4-1-2구역 주택재개발에 따른 소방용수시설 이설 예정지 파악 요청

1. 관련근거

가. 명인아이앤디(2020.7.6.)호「봉천4-1-2구역 주택 재개발에 다른 소화전 이설 협의 안건」

나. 재난관리과-4076(2020.7.30.)호「봉천4-1-2구역 주택재개발에 따른 소화전 이설 예정지 알림」

다. 방문민원(2021.3.17.) 「봉천4-1-2구역 주택재개발 관련 소화전 이설 예정지 재파악요청」

2. 위와 관련하여 봉천4-1-2구역 주택재개발에 따른 소방용수시설 이설 중 사유지로 인한 굴착 불가로 소방용수시설 이설 예정지를 재파악하오니 화재대응 및 주민들의 안전을 위해 적절한 이설 예정지를 파악하여 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 이설대상 : 5개소(기 파악한 11개소 중 6개소는 적정)

나. 예정지 파악수량 :약 10개소

다. 이설 예정지 선정 방법

1) 화재 발생 시 소방용수 공급의 공백이 예상되는 지역 우선 선정

2) 소방활동 상 여건이 취약한 지역(소방차 통행곤란, 고지대, 재래시장, 대형건물)

3) 지하시설물 통합정보시스템 활용 상수도 배관 규격 확인(80mm ~ 300mm)

4) 시민통행 불편사항 및 도시미관 저해요소 발생하지 않도록 예정지 선정

5) 소방용수시설보유기준-서울시 화재취약성 감안 소방대상물과 수평거리 70m 적용

6) 서울시 통합공간정보시스템 활용 사유지 제외 지역 선정

7) 기 파악된 예정지【붙임2】제외 지역 선정

3. 행정사항

가. 봉천119안전센터는 이설예정지 선정 시 현지확인을 철저히 하여 민원 및 불필요하게 설치되는 일이 없도록 하길바라며,

나. 상수도 배관 및 사유지를 고려하여 선정, 2021. 3. 22.(월)까지【붙임3,4】서식에 맞게 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소화전 이설 요청문서 1부.

2. 기 파악 된 소방용수시설 이설 예정지 목록 1부.

3. 소방용수시설 이설예정지 파악(봉천) 1부.

4. 소방용수시설 이설예정지 위치도(봉천) 1부.

5. 지하시설물 통합정보시스템 사용법 1부.

6. 토지정보 확인방법 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	이학민		대응총괄팀장	박종현		재난관리과장	03/17 홍진희
협조자
시행	재난관리과-1571	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-886-1192	/전송		/		/	부분공개(5)