문서번호	물순환정책과-5302
결재일자	2021. 3. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	물순환시설팀장	물순환정책과장
하상준	이웅희	03/17 김재겸

『종로구 빗물마을 조성사업』물순환 외부전문가 자문회의 결과보고

『종로구 빗물마을 조성사업』

물순환 외부전문가 자문회의 결과보고

2021. 3.

물순환안전국

(물순환정책과)

『종로구 빗물마을 조성사업』

물순환 외부전문가 자문회의 결과보고

마을 단위에서 물순환 회복을 위해 진행 중인 종로구 빗물마을 조성사업에 물순환 외부전문가 설계자문 결과를 보고 드림

□ 자문개요

○ 자문안건 : 빗물마을 설계내역 적정성 여부 검토

○ 자문대상 : 1개소(종로구 와룡동, 권농동 빗물마을)

○ 자문방법 : 서면검토(※ 코로나19 대응에 따라 집합자제)

○ 자문위원 : ***************************

********************************

□ 주요 자문의견

○ 종로구는 문화재가 다수 위치하여 방문객이 많은 지역이기에 문화재와 연계하는 빗물전략이 필요하였으므로 자체 투수블록이 문화재에 연동되는 종로구 개발방식에 맞지 않다면 실험결과에서 입증되었듯이 자체투수블록과 투수율이 비슷한 틈새블록으로 빗물마을 추진 가능함

○ 투수기능을 유지하기 위해서는 줄눈 부분이 미세입자로 막힘이 발생하는 주기를 파악하여 새로운 줄눈재로 해당 부분만을 교체해 주는 작업이 필요함

○ 틈새블록에서 화단으로 빗물이 유입되도록 설계하고, 화단명칭을 식생체류지, 빗물정원, 침투화분 등으로 변경 필요

○ 혼합기층재에서의 투수성과 저류능 확보화 방안은 긍정적이지만 하부에 모이는 빗물이 경사를 따라 자연스럽게 양옆의 화단이나 하류부로 이동하도록 검토가 필요함

○ 제시한 사진의 침투형 트렌치 표면이 화강석 색상과 문화구역이라는 특성과 잘 맞지 않으므로 침투형 트렌치 설치에 대한 재검토가 필요함

○ 잔디포장과 더불어 하이힐이 빠지지 않게 토층을 잡아줄 고정자재 설치 등 고려 필요함

○ 투수블록이 좁은 보행도에 기존 건축물에 인접하여 설치됨에 따라 방수공사가 잘 되어 있지 않은 오래된 건축물의 경우 지하층 누수 또는 지반안정성을 저해할 가능성이 있으니 조치가 필요함

○ 설계변경 후 종로구 빗물마을 사업지구에서 침투 등으로 관리되는 빗물량을 산정하고 당초계획 대비 침투증가량을 비교 제시할 필요가 있음

□ 향후계획

○ 종로구로 서면 자문의견 결과 통보 및 설계보완 조치

□ 행정사항

○ 자문위원 수당지급 : 100,000원 × 4인 = 400,000원

- 예산과목 : 물순환안전국 물순환정책과, 깨끗한물관리, 물환경개선 및 관리, 물순환 시민거버넌스 구축, 사무관리비

붙임 : 종로구 빗물마을 자문의견서 1부.  끝.