문서번호	정보통신보안담당관-7842
결재일자	2021. 3. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		SNet팀장	정보통신보안담당관
심계환		추경수	03/18 이철희
협조

통신기본권 보장 및 스마트도시 인프라 기반 조성 -

S-Net 네트워크 설계 검토 계획

2021. 3. 18.

정보통신보안담당관

(S-Net 팀)

S-Net 네트워크 설계 검토 계획

자치구별 S-Net 구조(네트워크 상세 설계) 등을 사전 검토하여 향후 2차, 3차 사업 추진시 반영코자 함

□ 추진배경

○ 구청 백본에서 와이파이 AP까지 네트워크 구성을 확인하여 와이파이 AP 성능저하 요인을 사전에 파악하고 개선방안 마련

- Wifi6(최대 9.6Gbps)의 전송속도를 보장하기 위해서는 Wifi AP에 연결된 유선망 구간에서 통신 속도를 지원해야 가능

○ S-Net 1차사업 네트워크의 문제점과 개선사항을 반영

- 까치온 서비스 초기에 구간 간 병목현상으로 Wifi 속도저하 등의 장애 발생

□ 추진경과

○ `20.01.31 : 스마트서울 네트워크(S-Net) 구축계획(시장방침)

○ `20.05월 : S-Net 사업 실시설계용역(25개 자치구)

○ `20.12월 : S-Net 1차 사업 완료(5개 자치구)

○ `21.02.15~26 : 와이파이 설치위치와 광통신망 구성 검토

□ 통신망 구성도

□ 추진계획

○ 기 간 : `21.3.22 ~ 4.9(3주간)

○ 대 상 : S-Net 2·3차 사업 대상 20개 자치구(화상회의로 진행)

○ 주요 검토사항

① 무선AP 이후 네트워크 구성요소인 산업용 스위치, 워크그룹 스위치, 백본 스위치의 장비와 전송대역폭 확인

② 보안을 위해 S-Net Wifi 망과 타 서비스망과의 물리적 망분리

③ 망의 안정성과 생존성 강화를 위한 정전․장애 발생 시 서비스 중단을 최소화 하기 위한 바이패스 네트워크 구성

④ (기타) 와이파이 서비스의 안정적 유지관리를 위해 시-자치구 간 업무범위 정립 필요

- 서울시는 WNMS를 기관별로 독자 개발, 운영함으로써 발생하는 예산 및 인력 낭비 방지를 위해 통합 WNMS를 구축하고 있음

- 자치구는 통합 WNMS 구축에 이견은 없으나, 신규 구축 S-Net 통신망 장애에 신속히 대응하고자 자체 NMS 도입을 요구하고 있음

□ 네트워크 구간 별 권장사항

① UTP 케이블 : CAT.6A(10Gbps지원 가능)

② 산업용스위치 : AP 1Gbps 이상 지원

- 전력지원(Poe) 60w 이상 지원

③ 워크그룹스위치 : 산업용스위치 1Gbps 이상 지원, 백본 10Gbps 지원

④ 구청 백본스위치 : 워크그룹스위치 10Gbps 지원, 초고속망 20Gbps 지원

□ 향후일정

○ ’21.4월 중 : 결과보고