문서번호	교량안전과-4507
결재일자	2021. 3. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		교량관리팀장	교량안전과장
정성민		강천수	03/23 한휘진
협조
	주무관		박상홍

- 2021년 한강교량일상유지보수공사(1공구) - 제6차 작업지시(광진교) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 3.

안전총괄실

(교량안전과)

- 2021년 한강교량일상유지보수공사(1공구) -

제6차 작업지시(광진교) 검토보고

광진교 정밀안전점검 및 해빙기 안전점검 결과에 대하여 일상유지보수공사를 시행하고자 검토 보고드림

□ 공사개요

○ 공사명 : 2021년 한강교량일상유지보수공사(1공구)

○ 공사규모

- 교면(아스팔트) 포장 54.8a, 교면방수 50a, 신축이음보수 115m

- 균열보수 30m, 표면보수 1,360㎡, 단면보수 180㎡, 강재도장 5,000㎡ 등

○ 공사기간 : `21.1.6.~`21.12.31.

○ 도 급 비 : 2,782백만원 (관급비 248, 이전비 46)

○ 시공사/사업관리 : ㈜국일구조/㈜동명기술공단 외 2개사

□ 광진교 재원

○ 위 치 : 서울특별시 광진구 광장동 ~ 강동구 천호동

구 분	구조형식	연 장(m)	폭(m)	설계하중	준공년도	비 고
본교	STB+SPG	1,055.9	20∼23.9	DB-24 DL-24	2005
북단램프	STB+R.C	139.6	7.5		2005
남단램프	STB+R.C	244.9	7.5		2007

□ 주요 손상현황

○ 2012~2015년에 걸쳐 재포장을 실시한 남·북단 램프구간은 점검결과 공용기간 경과에 따른 망상균열, 종균열 및 마모 등 다수 손상이 진행 중으로 안전한 도로 주행과 포트홀 발생 예방을 위하여 우기전 재포장 시행 필요

- 아스팔트 재포장(방수 포함) : 24.74a (직접공사비 :137,486천원)

- 손상 물량

결함종류	단위	북단 램프		남단 램프		비고
		물량	개소	물량	개소
포장균열	m	214.0	8	15.0	9
망상균열 및 마모	㎡	160.0	4	280.0	2
체수, 포트홀	㎡	2.5	1	45.8	4

북단 램프	남단 램프

○	하류측 보도구간(S13) 목재데크 들뜸 및 침하발생으로 보행자 안전사고 예방을 위하여 정비 필요

- 보도데크 철거 및 재설치 : 96.6㎡ (직접공사비 : 6,426천원)

○	교량받침 녹발생에 따른 방청 및 재도장

- 교량받침 방청 및 강재도장 : 18개소 (직접공사비 : 197천원)

○	하류측 보도구간 자전거 통행 금지 안내문 및 노면표지 훼손

- 안내문 재설치 2개소, 노면표지 도색 : 2개소 (직접공사비 : 349천원)

○ 신축이음(RP3) 하부 균열부, 연석 파손, 철근노출부에 대하여 구조물 내구성 확보를 위하여 콘크리트 보수공 시행 및 신축이음 하부 물받이 설치

- 균열보수 28m, 단면보수 4.2m2, 물받이 설치 1개소 (직접공사비 : 2,971천원)

○ 작업지시 내역

- 개략 공사비 :260백만원 (관급자재비 67백만원, 폐기물처리비 14백만원 별도)

연번	세부위치	공 종	규 격	수 량	단 위	작업방법		작업조건		비고
						인력	기계	주간	야간
1	하류 P12 보도부	목재데크 철거	인력	96.6	m2	○		●
2	남단램프 토공부 ~RP6, 북단램프 RP1 ~RP7	절삭후아스팔트 덧씌우기	야간,T=8cm,WC-6	24.7	a	○	○		●
3	남단램프 RA1 ~RP6, 북단램프 RP1 ~RP7	유공관 및 성형줄눈설치	야간,유공관D=10mm, 성형줄눈T=10㎜,H=40㎜	345.3	m	○			●
4	남단램프 RA1 ~RP6, 북단램프 RP1 ~RP7	성형줄눈설치	야간,T=10㎜,H=40㎜	350.9	m	○			●
5	남단램프 RP3 ~RP5, 북단램프 RP3 ~RP7	포장장비운반비	동작대교~논곡동 (L=25km 적용)	4.0	회		○		●
6	남단램프 토공부	택코팅	야간,RSC-4	2.1	a	○			●
7	남단램프 RA1 ~RP6, 북단램프 RP1 ~RP7	주입줄눈공	야간,t=10mm,h=40mm	696.2	m	○			●
8	하류 P12 보도부	목재데크 설치	1800*100*24mm	96.6	m2	○		●
9	남단램프 RA1 ~RP6, 북단램프 RP1 ~RP7	아스팔트 및 방수층 제거	야간,8a미만,T=2cm	22.6	a		○		●
10	남단램프 RA1 ~RP6, 북단램프 RP1 ~RP7	바닥판 바탕정리	야간,8a미만	22.6	a	○			●
11	남단램프 RA1 ~RP6, 북단램프 RP1 ~RP7	프라이머 바름	야간,인력	2,262.6	m2	○			●
12	남단램프 RA1 ~RP6, 북단램프 RP1 ~RP7	도막식방수	야간,도막식,t=2㎜	2,262.6	m2	○	○		●
13	남단램프 RA1 ~RP6, 북단램프 RP1 ~RP7	방수층보호재 붙임	야간,1회붙임	2,262.6	m2	○	○		●
14	본교,북단램프,남단램프	콘크리트 균열보수	B=0.3mm,T=100mm	23.8	m	○		●
15	본교 S11,S14	콘크리트 단면보수Ⅱ	T=30mm,벽체,철근노츨	4.21	m2	○		●
17	하류 P2, P6~P10 연석부, P4 교량하부	콘크리트 치핑	주간,인력(10m2미만,개소당)	4.21	m2	○		●
18	S22, S23 교량하부	STS 배관설치	STS,D65	32.0	m	○		●
19	S22, S23 교량하부	배수홈통제작설치	STS300*300*200*1.5t	2.0	개소	○		●
20	하류 A1, A2 보도부	경고문	750*500,600*300	4.0	EA	○		●
21	P4, P2, RP3(북단), P15 교량하부	교량받침 재도장	조합,철부2회,벽체,붓칠	18.0	개소	○		●
22	S22, S23 교량하부, P14~P22교량하부	고소작업차 스카이	주간,5ton	1.5	일	○		●
23	남단램프 RP6	차선규제봉설치	250*80*750	5.0	개소	○		●
24	공사구간	라바콘 설치 및 철거	L400×W400×H750㎜	150.0	개소	○		●	●
25	상류 P3, P17	점멸등 교체	Ø300,1구,24시간용	2.0	개소	○		●
26	남단램프 RA1 ~RP6, 북단램프 RP1 ~RP7	차선도색(융착식)실선, 백색	융착식	104.4	㎡	○		●
27	남단램프 RP6부	차선도색(융착식)횡단보도, 백색	융착식	9.3	㎡	○		●
28	하류 A1 보도부	차선도색(융착식)문자기호, 백색	융착식	5.5	㎡	○		●
29	공사구간	사인보드	29구SB,2.5톤,1㎾	8.0	HR		○	●
30	공사구간	사인보드	야간,29구SB,2.5톤	72.0	HR		○		●
31	공사구간	교통정리원	주간,1인/일	4.5	일	○		●
32	공사구간	교통정리원	야간,1인/일	13.0	일	○			●
33	교량진입구간	공사홍보물	400*900mm,반사시트	30.0	EA	○		●
34	교량진입구간	공사안내간판	0.9*1.8m,아연도금철판	10.0	EA	○		●
35	교량진입구간	공사안내 현수막	0.8*5m,솔벤 실사용천	4.0	EA	○		●
36	교량진입구간	공사홍보물 재설치	배너,간판,현수막	21.0	SET	○		●
37	공사구간	공사홍보물	에어기둥(0.8*4m)	9.0	일	○			●
38	P11, P16, P10 보도부, P21, A1, P2 하부	일일노무	볼트조임등 단순작업,2인1조	12.0	HR	○		●

□ 조치계획

○ 2021년 한강교량일상유지보수공사(연간단가)-1공구에 작업지시하여 보수시행하고 추후 설계변경시 정산하여 반영하고자 함.

붙임  1. 내역서 1부.

2. 도면 및 현황사진 1부.  끝.