문서번호	도시철도토목부-3456
결재일자	2021. 3. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
노권호		代노권호	03/24 최병훈
협조
	주무관		엄상민

터널굴착 안전시공을 위한  현장관계자 교육 결과보고

2021. 3

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

터널굴착 안전시공을 위한 현장관계자 교육 결과보고

터널굴착 안전시공 관련 외부전문가 교육을 시행하고 그 결과를 보고 드림

□ 교육개요

○ 일    시 : ’21. 3. 18(월) 14:00

○ 장    소 : 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 현장사무실

○ 강    사 : ***********************

○ 참석인원 : 총 35명(도기본 21, 감리단 3, 시공사 11 등 업무 관계자)

○ 교육내용 : 터널 거동특성 및 지보개념, 암반분류 및 막장면 관찰

□ 상세 교육내용

○ 터널 및 지반의 거동특성

- 굴착면 주변의 지반응력 상태 변화, 터널주변 이완영역 발생

- 터널단면의 변형 및 변위의 증가, 지표침하 및 상부구조물의 변형 발생

○ 터널의 지보개념

- 자체 지보능력을 보유하고 있지 않은 지반 ⇨ 하중으로 작용

- 자체 지보능력을 보유하고 있는 지반 ⇨ 지보재로 작용

※ 지반과 지보재의 상호작용에 의해서 터널의 안정이 유지되며, 숏크리트, 록볼트, 강지보재 등은 지보재로서 담당하여여할 역할을 수행할 수 있도록 계획되어야 함.

○ 암반분류 방법

- RMR 분류법 : 암석의 강도, 절리, 지하수 등에 따른 평점 부여

- Q-System  : 암괴의 크기 정도, 전단강도, 활성응력 특성 평가

- RSR 분류법  : 암석의 종류, 지질상태 값, 터널축과 절리방향 값 등

- RQD 분류법 : 터널폭에 따른 터널지보에 대하여 분류

○ 막장면 관찰

- 관찰항목 : 지반의 종류 및 풍화정도, 암석강도, 암질지수(RQD), 절리간격, 절리군 수, 주향, 경사 및 연속성, 절리의 틈새 및 충전물, 절리면의 거칠기, 지하수 상태 등

- 터널 굴진과 불연속면의 주향과의 관계

주향이 터널 굴진방향과 평행	주향이 터널 굴진방향과 직교

- 터널 굴진과 불연속면의 경사와의 관계

경사방향
역경사
굴진방향과 평행

- 교육현황 사진

□ 향후계획

○ 현장 실정에 맞는 교육내용에 대하여 사전조사후 교육시 반영조치

○ ‘21.6월 2차 교육안내 및 참석요청

붙임  강의자료 및 참석자 명단 각 1부.  끝.