문서번호	기전과-3616
결재일자	2021. 4. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
박근용		이경선	04/07 배수웅
협조
	주무관		이욱첨

제설대책기간 종료에 따른 제설장비 점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.  4.  7. (수)

동부도로사업소

(기전과)

제설대책기간 종료에 따른 제설장비 점검 계획

제설대책기간이 종료됨에 따라 염화칼슘살포기 등 제설장비에 대하여 제작사 합동 점검을 실시함으로써 지속적인 제설장비 기능 유지에 만전을 기하고자 함.

□ 추진배경

○ ‘20/21년 제설대책기간 중 제설작업에 투입된 제설장비에 대하여

점검을 실시함으로써 최적의 장비가동 상태를 유지하고자 함.

□ 제설장비 현황

장 비 명	수 량		규 격	제작회사	비 고
염화칼슘살포기	15대	4대	6㎥	*****	다목적 트럭 및 8톤 덤프트럭 장착용
		11대	11㎥		15톤 덤프트럭 장착용
제설삽날	18대	5대	2,400mm	*****	다목적 트럭 및 덤프트럭 장착용
		13대	3,200mm		마이티 더블캡 장착용
염수교반기	2대		4,000L	*****
염화용액 저장탱크	2대		20,000L	*****

염화칼슘살포기	제설삽날	염수교반기 및 염화용액 저장탱크

□ 장비점검 개요

○ 정비일자: 2021. 4. 9. (금)

○ 점검대상: 염화칼슘살포기 15대 및 제설삽날 18대, 염수교반기 2대

○ 점검장소: 동부도로사업소 내

○ 점 검 자: 동부도로사업소 기전과, 장비제작업체 합동점검

- 동부도로사업소 기전과(2명): 공업6급 이경선, 공업8급 박근용

- 장비제작업체(1명): ***********

○ 주요 점검내용

- 살포기 내외관 부식여부 및 컨트롤러, 엔진 구동 상태 점검

- 살포기 누유 점검 및 냉각수, 필터, 호스 상태 점검

- 살포기 슈트 및 회전판, 하부 컨베이어 작동 상태 점검

- 살포기 부속장치(사다리, 경광등, 전광판, 덮개 등) 작동 여부 점검

- 제설삽날 케이블 상태 점검 및 부식 상태 점검

- 염수교반기 시운전을 통한 수위센서 등 장비 가동 상태 점검

- 염수교반기 및 염화용액 저장탱크 내외관 상태 점검 등

○ 기타사항

- 제설장비 점검 시 경미한 사항의 경우 현장조치 하되, 정상가동에

직접적인 영향을 주는 사항에 대해서는 ‘21/22년 제설대책기간 전

추가 점검 및 정비 시행.  끝.